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1. [bookmark: _Toc223707015]INTRODUCERE
Uniunea Europeană (UE) dirijează lupta globală împotriva schimbărilor climaterice făcând din aceasta o prioritate de top. UE s-a angajat să reducă emisiile sale generale cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Autoritățile locale poartă un rol cheie în realizarea obiectivelor UE de energie și climă. În acest context, Comitetul Regiunilor Uniunii Europene a subliniat necesitatea unirii eforturilor locale și regionale, dat fiind faptul că guvernanța pe mai multe niveluri constituie un instrument adecvat pentru a spori eficiența acțiunilor menite să combată schimbările climatice.
Inițiativa Convenția Primarilor (CoM 2020) a fost lansată în 2008 de către Comisia Europeană pentru a sprijini și mobiliza autoritățile locale în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Semnatarii Convenției Primarilor s-au angajat voluntar să reducă emisiile cu cel puțin 20% până în 2020 față de anul de referință. Pentru aceasta, au dezvoltat și implementat un Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) format din (i) o strategie, (ii) o evaluare (inventarul emisiilor de referință) și (iii) un plan de acțiune (acțiuni concrete pentru a atinge obiectivul lor).
Instituirea Convenției Primarilor a devenit o prioritate în Planul de Acțiune al Uniunii Europene privind eficiența energetică. Practic, Convenția Primarilor reprezintă principala mișcare europeană în care sunt implicate autoritățile locale și regionale, care se angajează în mod voluntar pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă în teritoriile pe care le administrează.	
Inițiativa Convenția Primarilor a evoluat în 2015 în Convenția Primarilor 2030 (CoM 2030), extinzând anul țintă la 2030, crescând obiectivul minim de reducere la 40% până în 2030 (30%, 35% și apoi 40% pentru Moldova) și incluzând pilonul de adaptare la schimbările climatice.
Pentru anul 2025, Cadrul Convenției Primarilor este structurat în jurul a trei piloni: Atenuare, Adaptare și Sărăcia Energetică. 
Atenuarea schimbărilor climatice se referă la eforturile și acțiunile întreprinse pentru a reduce sau preveni emisiile de gaze cu efect de seră (GES) în atmosferă, cu scopul de a încetini sau limita amploarea schimbărilor climatice. Scopul principal al atenuării este de a minimiza impacturile pe termen lung ale încălzirii globale asupra mediului, sănătății umane și economiei.
Adaptarea înseamnă anticiparea efectelor negative ale schimbărilor climatice și luarea de măsuri corespunzătoare pentru a preveni sau minimiza daunele pe care le pot provoca, sau valorificarea oportunităților care pot apărea. S-a demonstrat că acțiunile de adaptare bine planificate și luate din timp economisesc bani și salvează vieți mai târziu.
Pilonul Sărăcia Energetică al cadrului de raportare și monitorizare al Convenției primarilor din Europa servește ca instrument pentru planificarea și implementarea măsurilor vizând sărăcia energetică. Este flexibil pentru a se adapta diferitelor nevoi și circumstanțe locale ale semnatarilor.
Politicile care încadrează acești trei piloni sunt Acordul de la Paris și Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030, precum și Pactul Verde European, care cuprinde o gamă de politici trans sectoriale: de la renovare tehnologică, mobilitate durabilă, sustenabilitatea sistemului alimentar, până la soluții bazate pe natură și adaptare, tranziția justă și economia circulară. Eforturile localităților sunt sprijinite de Legea Europeană a Climei, Planul pentru Țintele Climatice ale UE, Pactul Climatic European, ”Horizon Europe”, ”NextGenerationEU” și Cadrul Financiar Multianual (CFM).
[image: EU Framework]
[bookmark: _Toc220429312][bookmark: _Toc223706949]Figura 1. Cadrul strategic al Convenției Primarilor: Interconectarea celor trei piloni principali cu inițiativele UE
Urmărind tendințele și angajamentele asumate la nivelul Uniunii Europene și în cadrul Convenției Primarilor pentru Climă și Energie, Primăria satului Călinești, în calitate de autoritate publică locală semnatară, a decis aderarea la Convenția Primarilor și asumarea obiectivelor aferente tranziției climatice.
Prin această aderare, satul Călinești s-a angajat să contribuie la atingerea următoarelor obiective strategice:
· Atingerea neutralității climatice până în anul 2050;
· Reducerea emisiilor de CO₂ (inclusiv a altor gaze cu efect de seră) cu cel puțin 40% până în anul 2050, cu o țintă intermediară de 30–35% până în anul 2030;
· consolidarea capacității de adaptare la efectele schimbărilor climatice și creșterea rezilienței comunității;
· Implementarea bunelor practici în privința managementului energetic, a eficientizării consumului de energie si a utilizării surselor de energie regenerabilă.
În contextul procesului de amalgamare administrativ-teritorială, obiectivele asumate de satul Călinești sunt extinse la nivelul întregii Unități Administrativ-Teritoriale amalgamate, astfel încât tranziția energetică și climatică să fie abordată integrat la scară teritorială.

Prezentul PAEDC este elaborat ca instrument strategic pentru implementarea angajamentelor asumate de satul Călinești, cu aplicabilitate la nivelul întregii UAT amalgamate. Documentul stabilește măsuri concrete pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în anul 2050, cu o țintă intermediară de 30–35% până în 2030, pentru consolidarea capacității de adaptare la schimbările climatice și pentru abordarea sărăciei energetice prin asigurarea unui acces echitabil, sigur și durabil la energie pentru toți locuitorii clusterului.
[bookmark: _Toc210984160][bookmark: _Toc56068882][bookmark: _Toc223707089]Tabelul 1. Informație cu privire la beneficiar
	Beneficiar

	Denumirea unității administrației publice locale
	Comuna Călinești

	Adresa fizică a APL
	satul Călinești

	Adresa juridică a APL
	satul Călinești

	Statut
	comună

	Număr și denumire localități în componență
	s. Călinești
com. Chetriș (s. Chetriș, s. Chetrișul Nou) 
s. Hîncești

	Numărul de locuitori ai APL, conform Recensământului din 2024
	Total – 3 219 locuitori
s. Călinești – 1 633 locuitori
com. Chetriș – 967 locuitori
s. Hîncești – 619 locuitori

	Site-ul oficial al APL
	www.satulcalinesti.md

	Nr. de telefon
	0 259 61 338; 0 259 61 336

	Adresă de e-mail
	primaria.calinesti@gmail.com
primaria.calinesti@apl.gov.md

	Persoană de contact

	Nume, prenume
	Svetlana Boubătrîn 

	Funcție
	Facilitator

	Nr. de telefon
	0 68 706 247

	Adresă de e-mail
	boubatrinsvetlana.2@gmail.com


1.1. [bookmark: _Toc223707016]Convenția Primarilor
Convenția primarilor este cea mai mare inițiativă mondială a orașelor pentru acțiuni locale privind clima și energia.
Convenția primarilor a fost lansată în 2008 în Europa, având drept ambiție să reunească administrațiile locale care se angajează în mod voluntar să atingă și chiar să depășească obiectivele UE în materie de climă și energie.
Prin creșterea constantă a numărului semnatarilor, precum și prin rezultatele impresionante obținute până în prezent, Convenția devine un instrument inovator pentru îndeplinirea obiectivelor în domeniul climei și al energiei.
Pentru a traduce angajamentul lor politic în măsuri și proiecte concrete, membrii Convenției se angajează să elaboreze un inventar de referință al emisiilor și să transmită, un plan de acțiune privind energia durabilă, care să descrie acțiunile cheie pe care aceștia planifică să le implementeze.
Convenția Primarilor se dorește a fi un model de responsabilitate, coeziune, solidaritate, cooperare instituțională și dialog internațional, reprezentanții cetățenilor conlucrând pentru realizarea dezideratelor comune și protejarea mediului, în scopul neafectării existenței generațiilor următoare.
Convenția Primarilor recunoaște rolul crucial al regiunilor și orașelor în îndeplinirea obiectivelor privind atenuarea schimbărilor climatice în măsura în care acestea sunt actori principali în materie de energie, având în vedere responsabilitățile lor în ceea ce privește numeroase activități legate de planificare și amenajarea teritoriului, taxe, investiții, achiziții publice, producție și consum.
Autoritățile locale sunt atât consumatori, cât și furnizori de servicii publice locale, dar și organisme de reglementare locală, de consultant pentru cetățeni, constituind elementul motor dintr-o comunitate.
Autoritățile locale și regionale joacă un rol conducător în ceea ce privește promovarea schimbării comportamentelor individuale – condiție indispensabilă pentru realizarea obiectivelor de eficiență energetică, dar și în ceea ce privește lansarea și sprijinirea activităților și proiectelor inițiate la nivel local și regional, național și internațional care să urmărească îndeplinirea obiectivelor în materie de îmbunătățire a eficienței energetice, de protecție a mediului și de combatere a schimbărilor climatice.
Administrația publică locală a comunei Călinești, în calitate de nivel de guvernanță cel mai apropiat de cetățeni, este cel mai bine plasată pentru a aborda într-un mod integrat și eficient provocările legate de schimbările climatice, structurile de guvernanță locală având un rol esențial în implementarea măsurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice.
Municipalitățile semnatare ale Convenției Primarilor se angajează să:
· Depășirea țintelor stabilite de UE pentru 2030, reducerea cu cel puțin 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră în teritoriile administrate;
· Dezvoltarea unui inventar de referință al emisiilor ca bază pentru Planul de acțiune pentru energie durabilă și climă;
· Prezentarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă;
· Adaptarea structurilor administrative pentru implementarea EMCDAP;
· Mobilizarea societății civile pentru a participa la dezvoltarea EMCDAP;
· Organizați Zilele Energiei și împărtășiți experiența acumulată.
Pentru 2030, Uniunea Europeană și-a stabilit o serie de obiective pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, și anume trecerea către un sistem energetic cu emisii scăzute de carbon (o reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră) și creșterea rezistenței la schimbările climatice.
Cei 3 piloni ai angajamentelor semnatarilor
· Reducerea emisiilor de GES cu 35% până în 2030;
· Întărirea rezilienței;
· Atenuarea sărăciei energetice.


Declarația 
„Noi [primarii din toată Europa] ne angajăm să facem partea noastră prin întreprinderea următoarelor acțiuni:
1. Ne Angajăm să stabilească obiective pe termen mediu și lung, în concordanță cu obiectivele UE și cel puțin la fel de ambițioase ca și obiectivele noastre naționale. Scopul nostru va fi atingerea neutralității climatice până în 2050. Având în vedere actuala urgență climatică, vom face din acțiunea climatică prioritatea noastră și o vom comunica cetățenilor noștri.
2. IMPLICĂM cetățenii noștri, întreprinderile și guvernele de la toate nivelurile în implementarea acestei viziuni și în transformarea sistemelor noastre sociale și economice. Ne propunem să dezvoltăm un pact climatic local cu toți jucătorii care ne vor ajuta să atingem aceste obiective.
3. ACȚIONĂM, acum și împreună, pentru a intra pe drumul cel bun și a accelera tranziția necesară. Vom dezvolta, implementa si raportam, in termenele stabilite, un plan de acțiune pentru a ne atinge obiectivele. Planurile noastre vor include prevederi privind modul de atenuare și adaptare la schimbările climatice, rămânând în același timp incluzive.
4. Ne Conectăm cu colegii primari și lideri locali, din Europa și nu numai, pentru a vă inspira unii de la alții. Îi vom încuraja să ni se alăture în mișcarea Pactului Global al Primarilor, oriunde s-ar afla în lume, dacă ar îmbrățișa obiectivele și viziunea descrise aici.”
1.2. [bookmark: _Toc223707017]Ce reprezintă Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă și Climă
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) al comunei Călinești este un document strategic care evidențiază modul în care comuna își va respecta angajamentul, în calitate de semnatar al Convenției Primarilor, de a implementa măsuri concrete pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la efectele acestora până în anul 2030/2050.
PAEDC al comunei Călinești reprezintă un document de comunicare orientat către toate părțile interesate, în vederea înțelegerii provocărilor generate de schimbările climatice și a efectelor tot mai accentuate pe care acestea le produc de la an la an. Prin implementarea PAEDC, comuna Călinești urmărește creșterea gradului de conștientizare a populației și a tuturor factorilor interesați de dezvoltarea locală durabilă, prin promovarea creșterii economice, protecției mediului și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.
PAEDC al comunei Călinești este realizat în concordanță cu politicile energetice și cele cu privire la mediu – schimbări climatice ale Uniunii Europene, dar ținând cont, în același timp, de documentele strategice și programatice în vigoare în unitățile administrative - teritoriale partenere.
Importanța elaborării, implementării și monitorizării unui PAEDC constă în economiile de energie obținute și în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Eficiența energetică reprezintă modul cel mai rapid și mai avantajos de a reduce consumul energetic și emisiile de gaze cu efect de seră, responsabile de schimbările climatice. În baza economiilor de energie realizate, resursele financiare pot fi reinvestite în alte sectoare, reducându-se astfel tensiunea asupra bugetelor publice, și, mai mult decât atât, crescând eficiența utilizării resurselor.
Elaborarea PAEDC nu este posibilă fără întocmirea, în prealabil, a IRE - Inventar de Referință al Emisiilor, deoarece acesta cuantifică volumul de gaze cu efect de seră emise ca urmare a consumului de energie pe teritoriul comunei Călinești în anul de referință ales.
Abordarea problemelor de eficientizare energetică și utilizarea resurselor regenerabile, concentrarea eforturilor în găsirea de soluții viabile pe direcții de acțiune comune, convergența asupra unor opinii privind îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, ca o “viziune comună și clară” a tuturor părților interesate, vor fi realizate prin stabilirea unui plan de acțiune care cuprinde priorități, ținte și acțiuni concrete în vederea atingerii obiectivelor strategice locale și cele asumate prin angajamentul lansat prin semnarea Convenției Primarilor.
1.2.1 [bookmark: _Toc223707018]Scopul și obiectivele PAEDC
Administrarea rezonabilă a nevoilor energetice curente, fără a afecta posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi, reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale dezvoltării durabile. Planificarea integrată a resurselor energetice este un instrument eficient și, totodată, o condiție preliminară importantă pentru dezvoltarea durabilă.
PAEDC urmărește pe tot parcursul său cele trei priorități stabilite prin Strategia Europa 2030: creștere inteligentă, creștere durabilă, creștere favorabilă incluziunii, precum și obiectivele propuse în cadrul celor cinci domenii de interes: ocupare, inovare, schimbări climatice, educație și reducerea sărăciei.
Având în vedere cele menționate, administrația publică locală a comunei Călinești a luat decizia elaborării PAEDC, document care va sta la baza prioritizării acțiunilor și proiectelor, precum și a alocării resurselor financiare necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite în domeniul energiei durabile și al acțiunilor climatice.
PAEDC răspunde nevoii de a avea la dispoziție un document de planificare care stabilește viziunea, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând domeniile strategice de intervenție și axele prioritare de acțiune necesare pentru atingerea obiectivelor, având în vedere si sursele de finanțare nerambursabile din programe naționale sau europene.
Scopul PAEDC este de a:
· pune în aplicare măsuri de eficiență energetică, proiecte privind energia regenerabilă și alte acțiuni în materie de energie, în diverse domenii de activitate ale autorităților locale;
· pune în aplicare programe și acțiuni destinate să economisească energia în clădiri;
· pune în aplicare măsurile de reducere a consumurilor de energie și sfera serviciilor comunitare de utilități publice;
· oferă un plan energetic local coerent, susținut financiar și politic de comunitatea locală.
De asemenea, prezentul plan are ca scop informarea și motivarea cetățenilor, a companiilor și a altor părți interesate la nivel local, cu privire la acțiunile din cadrul PAEDC, dar și cu privire la modul de utilizare eficientă a energiei.
1.2.2 [bookmark: _Toc223707019]Metodologie aplicată
Metodologia folosită la întocmirea PAEDC a comunei Călinești este cea recomandată în ghidul realizat de Comisia Europeană prin intermediul Centrului Comun de Cercetare (JRC), Institutului pentru Energie (IE) și a Institutului pentru Mediu și Durabilitate (IES). Ghidul include recomandări detaliate pentru întregul proces de elaborare a strategiei locale de energie și mediu, de la angajamentul politic inițial până la punerea în aplicare.
Metodologia stabilește niște repere privind informațiile ce trebuie colectate și evaluate care sunt conexe unor activități care contribuie la emisiile gazelor cu efect de seră pe raza unei municipalități.
Rezultatele evaluării informațiilor vor da direcții utile în stabilirea unor măsuri în vederea atenuării și combaterii schimbărilor climatice și includerea acestora în PAEDC a comunei Călinești.
Metoda aplicată se va concentra pe sectoarele de activitate care pot fi influențate direct sau indirect de către comuna Călinești și anume:
· Sectorul Transport;
· Sectorul Energie;
· Sectorul Rezidențial;
· Sectorul Instituțional;
· Sectorul Deșeuri;
· Sectorul Spații verzi;
· Sectorul Apă;
· Sectorul Industrial.
Realizarea PAEDC a comunei Călinești a fost realizată în 3 etape, așa cum se poate observa din figura de mai jos:
[image: ] 
[bookmark: _Toc223706950]Figura 2. Etapele de elaborare ale PAEDC pentru comuna Călinești
În prima etapă, aferentă procesului de colectare a datelor pentru anul de referință ales, a fost evaluată situația existentă la nivelul comunei Călinești prin colectarea datelor relevante și analiza gradului în care condițiile organizatorice existente permit asigurarea unui management eficient al procesului de sustenabilitate locală. Totodată, au fost identificate principalele surse de emisii de gaze cu efect de seră (GES) și ponderea acestora în totalul emisiilor generate la nivelul comunei Călinești, în cadrul sectoarelor relevante de activitate.
În cadrul acestei etape, a fost realizată inventarierea emisiilor de CO₂ pentru un an calendaristic recent, în vederea stabilirii anului de referință și a punctului de plecare pentru definirea obiectivelor, țintelor și măsurilor de reducere a emisiilor pe termen scurt, mediu și lung. 
Acest inventar constituie baza pentru monitorizarea progresului și evaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite, evaluare ce va fi efectuată în cadrul etapelor ulterioare de monitorizare și raportare.
În a doua etapă, au fost stabilite, în colaborare cu părțile interesate la nivel local, obiectivele strategice, țintele și măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice pentru perioada 2025–2030, pentru fiecare sector relevant de activitate din cadrul comunei Călinești. 
În procesul de definire a acestora, au fost avute în vedere următoarele aspecte principale:
1. Formularea unor obiective prioritare, realiste și realizabile;
2. Definirea direcțiilor de acțiune pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectoarele relevante;
3. Consolidarea cooperării și dezvoltarea parteneriatelor cu sectorul economic și social, în vederea facilitării implementării măsurilor prevăzute în PAEDC;
4. Stimularea implicării sectorului privat în procesul de reducere a emisiilor și îmbunătățire a calității mediului la nivelul comunei Călinești;
5. Identificarea principalelor tendințe și factori externi care pot influența evoluția emisiilor și calitatea mediului în anii următori, în contextul dezvoltării durabile;
6. Definirea unui model organizatoric și a unui mecanism de colaborare interinstituțională necesar pentru implementarea eficientă a acțiunilor și măsurilor stabilite.
Măsurile propuse pentru fiecare sector au fost evaluate din punct de vedere al fezabilității economice, tehnice, de mediu și organizaționale, astfel încât să fie determinată relevanța, aplicabilitatea și impactul acestora asupra reducerii emisiilor de CO₂ la nivel sectorial și, în mod consolidat, la nivelul comunei Călinești.
Rezultatele principale ale acestei etape au constat în:
· Stabilirea obiectivelor, țintelor și măsurilor specifice (planul de acțiune);
· evaluarea fezabilității măsurilor propuse și stabilirea priorităților de implementare;
· Elaborarea PAEDC al comunei Călinești.
1.2.3 [bookmark: _Toc223707020]Ținta de reducere a emisiilor de CO2 pentru comuna Călinești
Anul de referință pentru PAEDC al comunei Călinești a fost stabilit anul 2024, acesta fiind anul pentru care au fost disponibile cele mai complete și relevante date privind consumurile energetice la nivelul teritoriului analizat.
PAEDC reprezintă un document programatic care definește acțiunile și măsurile ce urmează a fi implementate la nivelul comunei Călinești, în vederea atingerii obiectivului general de reducere a emisiilor de CO₂ cu 30% până în anul 2030, comparativ cu anul de referință stabilit. PAEDC se bazează pe inventarul emisiilor de CO₂, care permite identificarea sectoarelor cu cel mai ridicat potențial de reducere a consumului de energie și, implicit, a emisiilor de CO₂, sectoare aflate în responsabilitatea directă sau în sfera de influență a administrației publice locale a comunei Călinești.
În raport cu anul de referință 2024, potențialul identificat de reducere a emisiilor de CO2 pentru comuna Călinești, până în anul 2030, este de 35%.
În același timp PAEDC nu trebuie privit ca un document rigid, întrucât circumstanțele se schimbă de la un an la altul, iar pe măsură ce acțiunile implementate vor da rezultate, va deveni util, chiar necesar, ca planul să fie revizuit periodic.
1.2.4 [bookmark: _Toc223707021]Domeniul de aplicare al PAEDC
Convenția Primarilor vizează în principal măsurile aflate în responsabilitatea directă sau în sfera de intervenție a comunei Călinești. În acest context, se așteaptă ca administrația publică locală a comunei Călinești să îndeplinească un rol exemplar în implementarea măsurilor de eficiență energetică și de reducere a emisiilor de CO₂, în special în ceea ce privește clădirile și infrastructura publică aflate în administrare, parcul auto propriu, producerea energiei din surse regenerabile, precum și promovarea mobilității durabile și a altor acțiuni relevante la nivel local.
Prin Convenția Primarilor sunt vizate acțiunile implementate la nivel local, aflate în competența administrației publice locale a comunei Călinești, prin aplicarea unor măsuri directe, precum și prin promovarea unor acțiuni indirecte menite să încurajeze implicarea actorilor din sectorul privat în susținerea și implementarea politicilor locale în domeniul energiei durabile și al protecției mediului.
Prin intermediul PAEDC, administrația publică locală a comunei Călinești își propune să îndeplinească un rol exemplar și să implementeze măsuri de eficientizare a consumurilor de energie, în special în domeniul clădirilor și instalațiilor aferente aflate în administrare, al sistemului de iluminat public, al parcului propriu de vehicule și al transportului public de călători, precum și prin promovarea unor măsuri stimulative în domeniul planificării teritoriale. Totodată, vor fi implementate și alte acțiuni identificate pe parcursul perioadei de implementare a PAEDC, care pot contribui la promovarea unei dezvoltări durabile la nivelul comunei Călinești.
PAEDC al comunei Călinești se concentrează pe următoarele domenii principale de intervenție:
· Clădiri și instalații aferente (clădiri publice aflate în administrarea comunei Călinești, clădiri din sectorul terțiar, clădiri rezidențiale, sistemul de iluminat public);
· Transport (parcul auto al comunei Călinești, transport public local, transport privat și comercial);
· Producția locală de energie (instalații solare termice și fotovoltaice, instalații termice pe bază de biomasă și alte surse regenerabile de energie);
· Planificare teritorială (planificare strategică la nivelul comunei Călinești, planificarea mobilității durabile, promovarea standardelor de eficiență energetică pentru renovări și construcții noi);
· Achiziții publice de produse și servicii (integrarea criteriilor de eficiență energetică în procedurile de achiziții publice și promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă);
· Comunicare și implicare publică (servicii de consultanță și asistență tehnică, facilitarea accesului la mecanisme de finanțare, campanii de informare și conștientizare, precum și organizarea sesiunilor de instruire pentru părțile interesate);
· Managementul deșeurilor (promovarea colectării selective, reciclării și implementarea măsurilor care contribuie la reducerea impactului asupra mediului la nivelul comunei Călinești).
1.2.5 [bookmark: _Toc223707022]Nivelul de referință și orizontul de timp al PAEDC
Pentru o imagine completă, au fost investigate acțiunile de reducere a emisiilor și rezultatele acestora pe perioada 2020-2025. Orizontul de timp pentru care au fost propuse măsurile analizate în PAEDC acoperă perioada 2026 – 2030/2050. Din analiza documentelor disponibile la nivelul comunei Călinești, nu au fost identificate obiective ce ar putea fi contrare principiilor de dezvoltare durabilă.
Inventarul de Referință al Emisiilor a fost întocmit pentru anul 2024 pe baza analizelor privind:
· Sectorul clădirilor:
· Clădiri municipale:
· Clădiri administrative aflate în administrarea comunei Călinești;
· Unități de învățământ aflate în administrarea comunei Călinești.
· Clădiri nemunicipale:
· Clădiri din sectorul rezidențial;
· Clădiri din sectorul terțiar.
· Iluminatul public:
· Mod de organizare;
· Evoluția consumului de energie și a cheltuielilor pentru realizarea serviciului;
· Valoarea consumului facturat de energie electrică;
· Factorii ce influențează calitatea serviciului.
· Sectorul transport:
· Utilizarea și nivelul de dezvoltare al diverselor moduri de transport în comunei Călinești:
· Transport municipal;
· Transportul public local;
· Transport privat și comercial.
Datele analizate pentru Inventarul de Referință al Emisiilor au fost furnizate de documentele oficiale existente la nivelul comunei Călinești, a bazelor de date existente sau formate în timpul analizelor privind structura și evoluția consumurilor de energie și carburanți, a inventarelor privind dotarea tehnică pe fiecare sector analizat pentru anul 2024, furnizate în principal de:
· Administrația publică locală a comunei Călinești;
· Furnizorii de utilități publice;
· Administratorii clădirilor publice;
· Întreprinderi municipale.






2. [bookmark: _Toc86077188][bookmark: _Toc223707023]PREZENTAREA GENERALĂ
2.1 [bookmark: _Toc86077189][bookmark: _Toc223707024]Informații generale
Comuna Călinești a fost constituită în urma procesului de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale din clusterul Călinești / Chetriș / Hîncești, proces finalizat prin organizarea alegerilor locale și constituirea noilor autorități publice locale. Amalgamarea a avut drept scop consolidarea capacității administrative, eficientizarea utilizării resurselor publice și crearea unui cadru favorabil dezvoltării durabile și implementării politicilor climatice și energetice.
Comuna Călinești este o unitate administrativ-teritorială rurală situată în raionul Fălești, în partea de nord-vest a Republicii Moldova. Teritoriul acesteia este amplasat la o distanță de aproximativ 150–160 km față de municipiul Chișinău, beneficiind de conexiuni rutiere cu centrul raional Fălești și cu alte localități din regiune.
Comuna Călinești este constituită din următoarele localități:
· satul Călinești;
· comuna Chetriș, formată din satul Chetriș și satul Chetrișul Nou;
· satul Hîncești.
Teritoriul comunei Călinești se încadrează în zona colinară caracteristică nordului Republicii Moldova, având un relief moderat fragmentat, format din coline domoale, versanți cu înclinație redusă și văi largi. Peisajul este dominat de terenuri agricole extinse, plantații multianuale, pajiști naturale și suprafețe forestiere izolate, care contribuie la menținerea echilibrului ecologic al zonei.
Din punct de vedere pedologic, în teritoriu predomină solurile de tip cernoziom, caracterizate printr-un grad ridicat de fertilitate și favorabile cultivării cerealelor, plantelor tehnice și pomilor fructiferi. Agricultura reprezintă una dintre principalele activități economice ale populației locale, alături de creșterea animalelor, activitățile comerciale și prestările de servicii la nivel local.
Clima zonei este temperat-continentală, caracterizată prin veri calde și relativ secetoase și ierni moderate, cu variații interanuale ale regimului precipitațiilor. În ultimii ani, teritoriul comunei Călinești se confruntă cu o frecvență tot mai mare a fenomenelor climatice extreme, în special perioade de secetă, temperaturi ridicate în sezonul estival și episoade de precipitații intense. Aceste fenomene influențează resursele de apă, producția agricolă și consumul de energie, fiind relevante pentru planificarea și implementarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice.
Din punct de vedere administrativ, comunei Călinești este gestionată de administrația publică locală de nivelul I, constituită din primar, viceprimar și consiliu local, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare. Structura funcțională a teritoriului include zone rezidențiale, instituții publice (educaționale, culturale și administrative), infrastructură tehnico-edilitară și suprafețe agricole extinse.
Prin poziționarea sa geografică, resursele naturale disponibile și potențialul de dezvoltare existent, comunei Călinești dispune de premise favorabile pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin implementarea măsurilor prevăzute în PAEDC, orientate spre creșterea eficienței energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și consolidarea rezilienței la schimbările climatice.


2.2 [bookmark: _Toc223707025]Scurt istoric al comunei Călinești
Teritoriul actual al comunei Călinești, care include localitățile Călinești, Chetriș, Chetrișul Nou și Hîncești, prezintă o istorie îndelungată de locuire și dezvoltare rurală în zona de nord a Republicii Moldova.
Satul Călinești este menționat documentar pentru prima dată la 12 martie 1601, într-un act domnesc emis de Ieremia Movilă, prin care sunt confirmate mai multe sate situate pe râul Prut. Satul Chetriș este atestat documentar în anul 1803, iar satul Hîncești este de asemenea menționat documentar în anul 1803. De-a lungul timpului, aceste localități s-au dezvoltat ca așezări rurale cu profil predominant agricol.
În perioada 1812–1918, după anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus, localitățile din actuala comună Călinești au fost integrate în sistemul administrativ al guberniei Basarabia. În această perioadă s-au produs transformări administrative și economice, fiind dezvoltate infrastructuri rurale de bază, precum școli parohiale, biserici și activități agricole organizate în gospodării țărănești și moșii.
În perioada 1918–1940, odată cu Unirea Basarabiei cu România, localitățile au fost integrate în sistemul administrativ românesc, beneficiind de reforme administrative și agrare. Reforma agrară din această perioadă a contribuit la redistribuirea terenurilor agricole și la consolidarea gospodăriilor țărănești.
În anul 1940, Basarabia a fost ocupată de Uniunea Sovietică, iar după o scurtă perioadă de administrație românească în anii 1941–1944, teritoriul a fost reintegrat în Uniunea Sovietică. În perioada sovietică (1944–1991), localitățile au trecut prin procese de colectivizare a agriculturii și reorganizare administrativă, fiind create gospodării colective și dezvoltate instituții sociale precum școli, grădinițe și infrastructură culturală.
După proclamarea independenței Republicii Moldova în anul 1991, localitățile au intrat într-o nouă etapă de dezvoltare, caracterizată prin reorganizarea administrației publice locale și trecerea la economia de piață. Reforma administrativ-teritorială din anii 1990 a instituit comuna Călinești ca unitate administrativă de nivelul I.
Ulterior, în anul 2003, structura administrativ-teritorială a fost modificată, satele Călinești și Hîncești devenind comune distincte, iar satele Chetriș și Chetrișul Nou fiind organizate în comuna Chetriș. În contextul procesului de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale, comuna Călinești a fost reinstituită la 28 iunie 2025, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 145 din 19 iunie 2025 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
În prezent, comuna Călinești funcționează ca o unitate administrativ-teritorială consolidată, formată din satul Călinești, comuna Chetriș (satele Chetriș și Chetrișul Nou) și satul Hîncești, având o administrație publică locală comună și un cadru instituțional orientat spre dezvoltarea durabilă a întregului teritoriu.
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[bookmark: _Toc223706951]Figura 3. Încadrarea geografică a comunei Călinești
2.3 [bookmark: _Toc86077190][bookmark: _Toc223707026]Suprafața comunei Călinești
Comuna Călinești gestionează o suprafață administrativ-teritorială de circa 4 657,32 ha. Conform situației existente, teritoriul se prezintă astfel:
· [bookmark: _Toc52554110]Terenuri cu destinație agricolă (preponderent proprietate privată) – 2 737,47 ha;
· Terenuri din domeniul public (infrastructură, instituții publice, alte utilizări) – 60,78 ha;
· Fâșii forestiere și păduri – 1 356,47 ha;
· Bazine acvatice – 192,88 ha.
[bookmark: _Toc223707090]Tabelul 2. Situația suprafețelor de teren din comuna Călinești
	Nr.
	Indicator
	Valoare

	1
	Suprafața intravilan, ha
	288,9

	2
	Suprafața extravilan, ha
	4 368,42

	3
	Suprafața totală, ha
	4 657,32


2.4 [bookmark: _Toc86077191][bookmark: _Toc223707027]Relieful comunei Călinești
Relieful comunei Călinești este caracteristic zonei de nord-vest a Republicii Moldova și face parte din regiunea colinară a Podișului Moldovei de Nord. Teritoriul prezintă un relief moderat fragmentat, format din coline domoale, interfluvii largi și văi relativ adâncite, modelate în principal de procesele de eroziune și de rețeaua hidrografică locală.
O particularitate importantă a reliefului comunei este amplasarea acesteia în apropierea luncii râului Prut, care delimitează partea vestică a teritoriului. În această zonă relieful devine mai coborât și mai uniform, fiind caracterizat de suprafețe de luncă și terase joase ale râului. Aceste terenuri sunt utilizate în mare parte pentru activități agricole, pajiști și zone naturale cu vegetație specifică ecosistemelor de luncă.
În partea centrală și estică a teritoriului predomină versanți colinari cu pante moderate, fragmentați de văi și ravene formate de scurgerile de apă. Aceste forme de relief sunt rezultatul proceselor geomorfologice naturale, dar și al utilizării agricole intensive a terenurilor. În unele sectoare pot fi identificate zone cu potențial de eroziune a solului sau alunecări de teren, în special pe versanții mai abrupți.
Peisajul este dominat de terenuri agricole extinse, alternând cu pajiști naturale, plantații multianuale și suprafețe forestiere izolate. În apropierea râului Prut se regăsesc zone cu vegetație naturală și habitate umede, care contribuie la menținerea biodiversității și la stabilizarea ecosistemelor locale.
Relieful comunei influențează în mod direct modul de utilizare a terenurilor, structura așezărilor umane și dezvoltarea infrastructurii locale. De asemenea, caracteristicile geomorfologice ale teritoriului sunt relevante pentru planificarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice, în special în ceea ce privește gestionarea apelor pluviale, prevenirea eroziunii solului și reducerea riscurilor asociate fenomenelor meteorologice extreme.
În contextul implementării PAEDC, particularitățile reliefului și ale cadrului natural al comunei Călinești reprezintă un factor important în planificarea măsurilor de dezvoltare durabilă, influențând atât amplasarea infrastructurii energetice, cât și măsurile de protecție a mediului și de adaptare la schimbările climatice.
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2.5 [bookmark: _Toc86077192][bookmark: _Toc223707028]Clima comunei Călinești
Clima comunei Călinești este de tip temperat-continental, specifică regiunii de nord a Republicii Moldova. Aceasta se caracterizează prin veri calde și relativ secetoase, precum și ierni moderate, cu perioade scurte de îngheț și variații interanuale ale temperaturii și precipitațiilor.
Regimul climatic este influențat atât de circulația maselor de aer continentale și maritime, cât și de poziționarea geografică a teritoriului în apropierea luncii râului Prut, care poate genera local variații ale umidității și ale regimului termic. În timpul verii sunt frecvente perioadele cu temperaturi ridicate și precipitații reduse, ceea ce poate influența activitățile agricole și disponibilitatea resurselor de apă.
În sezonul rece, temperaturile scad frecvent sub pragul de îngheț, însă iernile sunt în general mai blânde comparativ cu regiunile estice ale țării. Cantitatea de precipitații prezintă variații de la un an la altul, fiind distribuită neuniform pe parcursul anului, cu valori mai ridicate în perioada primăverii și începutul verii.
În ultimii ani, pe teritoriul comunei se observă o tendință de intensificare a fenomenelor climatice extreme, precum perioade prelungite de secetă, episoade de temperaturi ridicate în timpul verii sau precipitații intense pe intervale scurte de timp. Aceste fenomene pot avea impact asupra agriculturii, resurselor de apă, infrastructurii și consumului de energie.

Graficul de mai jos evidențiază evoluția temperaturii medii anuale în perioada 1979–2025, indicând o tendință clară de creștere a valorilor termice. Linia de trend evidențiază o evoluție ascendentă constantă, temperatura medie anuală crescând de la valori situate în jurul a 9–10°C în primele decenii analizate până la aproximativ 12–13°C în ultimii ani ai perioadei analizate.
În intervalul 1979–1999, temperatura medie anuală a înregistrat fluctuații moderate, caracterizate prin alternanța anilor relativ mai reci și mai calzi, fără abateri semnificative față de media multianuală. Începând cu anii 2000, se observă o creștere mai accentuată a temperaturilor medii anuale, valorile înregistrate fiind frecvent peste media perioadei anterioare.
Benzile de anomalii termice evidențiază o predominanță a anomaliilor negative și neutre în prima parte a perioadei analizate, urmată de o creștere evidentă a anomaliilor pozitive după anul 2000. În ultimul deceniu, majoritatea anilor sunt caracterizați de anomalii termice pozitive pronunțate, reflectând o creștere constantă a temperaturii medii anuale.
Valorile cele mai ridicate ale temperaturii medii anuale sunt înregistrate în ultimii ani ai perioadei analizate, ceea ce confirmă tendința continuă de încălzire a climatului regional. Această evoluție indică o modificare progresivă a regimului termic, caracterizată prin creșterea temperaturilor medii și reducerea frecvenței anilor cu temperaturi sub media multianuală, fenomen asociat schimbărilor climatice observate la nivel regional și global.
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[bookmark: _Toc223706954]Figura 6. Schimbarea anuală a temperaturii în comuna Călinești între anii 1979-2025
Graficul de mai jos prezintă evoluția cantității medii anuale de precipitații în perioada 1979–2025. Linia de trend indică o tendință ușor descendentă a cantității medii de precipitații, sugerând o reducere graduală a volumului anual de precipitații pe parcursul perioadei analizate.
În intervalul 1979–1999, cantitatea anuală de precipitații a înregistrat fluctuații relativ mari de la un an la altul, fiind alternați ani mai ploioși cu ani mai secetoși. Valorile anuale se situau frecvent între aproximativ 600 și 800 mm, uneori depășind aceste limite în anii cu precipitații mai abundente.

Începând cu anii 2000, variabilitatea interanuală rămâne pronunțată, însă se observă mai frecvent ani cu cantități de precipitații situate sub media multianuală. În această perioadă sunt înregistrate mai des valori cuprinse între 450 și 650 mm, indicând o tendință de diminuare a cantităților totale de precipitații.
Benzile de anomalii ale precipitațiilor evidențiază o predominanță a anilor cu deficit pluviometric în ultimele două decenii, comparativ cu prima parte a perioadei analizate. În special după anul 2010, sunt mai frecvente anomaliile negative, ceea ce reflectă o creștere a frecvenței perioadelor secetoase.
Această evoluție indică o variabilitate climatică accentuată și o tendință de reducere a precipitațiilor, fenomen care poate avea impact asupra resurselor de apă, agriculturii și ecosistemelor locale. În contextul schimbărilor climatice, aceste tendințe evidențiază necesitatea implementării unor măsuri de adaptare la nivelul comunei Călinești, în special în ceea ce privește gestionarea resurselor de apă și reducerea vulnerabilității la perioadele de secetă.
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[bookmark: _Toc223706955]Figura 7. Schimbarea anuală a precipitațiilor în comuna Călinești între anii 1979-2025
Graficul de mai jos prezintă distribuția medie lunară a temperaturilor aerului și numărul mediu de zile cu îngheț comuna Călinești. Analiza datelor evidențiază caracterul temperat-continental al climei locale, cu variații sezoniere pronunțate ale regimului termic.
În perioada sezonului rece (decembrie–februarie) predomină temperaturile negative sau apropiate de pragul de îngheț, fiind înregistrat și cel mai mare număr de zile cu îngheț. În aceste luni sunt frecvente intervalele cu temperaturi cuprinse între −8°C și 0°C, iar episoadele cu temperaturi sub −10°C pot apărea ocazional.
În lunile de primăvară (martie–mai) se observă o creștere treptată a temperaturilor, cu o reducere rapidă a numărului de zile cu îngheț. În această perioadă devin dominante temperaturile pozitive, în special în intervalul 8–20°C, favorabile reluării activităților agricole și vegetației.
Sezonul estival (iunie–august) este caracterizat prin temperaturi ridicate, majoritatea zilelor fiind încadrate în intervalele 24–32°C, iar în unele perioade pot fi înregistrate temperaturi ce depășesc 32°C. Aceste condiții reflectă caracterul cald și uneori secetos al verilor din această regiune.
În perioada de toamnă (septembrie–noiembrie) temperaturile încep să scadă treptat, fiind înregistrate frecvent valori între 8°C și 20°C, iar spre sfârșitul sezonului apar din nou primele zile cu temperaturi apropiate de îngheț.
Distribuția temperaturilor pe parcursul anului evidențiază contrastul sezonier specific climei temperat-continentale, precum și apariția unor perioade cu temperaturi ridicate în sezonul cald. Aceste caracteristici climatice influențează consumul de energie pentru încălzire și răcire, activitățile agricole și planificarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice la nivelul comunei Călinești.
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[bookmark: _Toc52554130][bookmark: _Toc223706956]Figura 8. Temperaturi maxime
Graficul de mai jos prezintă distribuția medie lunară a precipitațiilor și numărul mediu de zile cu zăpadă pe parcursul unui an, evidențiind structura regimului pluviometric și sezonalitatea precipitațiilor.
Se observă că numărul cel mai mare de zile uscate se înregistrează în perioada caldă a anului, în special în lunile iulie–septembrie, când majoritatea zilelor sunt caracterizate de lipsa precipitațiilor sau de cantități foarte reduse. În aceste luni apar însă și episoade de precipitații de intensitate moderată sau ridicată, specifice averselor convective din sezonul estival.
În lunile de primăvară și început de vară (aprilie–iunie) crește frecvența zilelor cu precipitații, în special în intervalele 2–10 mm, ceea ce indică o activitate pluviometrică mai intensă în această perioadă. De asemenea, pot apărea ocazional precipitații mai abundente, care depășesc 20 mm într-o zi.
În sezonul rece (decembrie–februarie) se observă apariția zilelor cu zăpadă, acestea fiind cele mai frecvente în lunile ianuarie și februarie. În această perioadă predomină precipitațiile slabe sau moderate, iar cantitățile zilnice sunt în general reduse.
Distribuția lunară a precipitațiilor evidențiază o variabilitate sezonieră specifică climatului temperat-continental, caracterizată prin perioade mai umede în sezonul cald și episoade de precipitații solide în sezonul rece. Aceste particularități climatice influențează disponibilitatea resurselor de apă, condițiile agricole și gestionarea apelor pluviale pe parcursul anului.
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[bookmark: _Toc223706957]Figura 9. Cantități de precipitații
Graficul de mai jos prezintă distribuția medie lunară a stării cerului (zile însorite, parțial înnorate și înnorate), precum și numărul mediu de zile cu precipitații pe parcursul anului.
Analiza datelor evidențiază faptul că, pe parcursul anului, predomină zilele parțial înnorate, acestea reprezentând cea mai mare pondere în majoritatea lunilor. Numărul de zile însorite este mai ridicat în perioada caldă a anului, în special în lunile iulie–septembrie, când condițiile atmosferice favorizează o radiație solară mai intensă și perioade mai lungi de cer senin.
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[bookmark: _Toc223706958]Figura 10. Zile înnorate, însorite și cu precipitații
În sezonul rece, în special în lunile noiembrie–februarie, crește frecvența zilelor înnorate, asociate cu o activitate atmosferică mai accentuată și cu apariția mai frecventă a precipitațiilor. În această perioadă se înregistrează și o reducere a numărului de zile însorite.


Linia grafică indică numărul mediu de zile cu precipitații, care se menține relativ constant pe parcursul anului, variind în general între aproximativ 9 și 15 zile pe lună. Valorile ușor mai ridicate sunt observate în lunile de vară, când apar frecvent precipitații de tip convectiv, în timp ce în lunile de toamnă și iarnă numărul acestora tinde să fie ușor mai redus.
Distribuția stării cerului și a zilelor cu precipitații reflectă variabilitatea sezonieră a condițiilor meteorologice, specifică climatului temperat-continental, influențând regimul radiației solare, procesele evapotranspirației, precum și condițiile pentru activitățile agricole și pentru producerea energiei din surse regenerabile, în special energia solară.
Graficul de mai jos prezintă distribuția direcțiilor și vitezelor vântului pe parcursul anului, evidențiind frecvența vânturilor dominante și intervalele de viteză caracteristice regiunii.
Analiza datelor indică faptul că vânturile dominante provin preponderent din sectorul nord-vestic și nordic, fiind urmate de cele din sectorul sud-estic. Cele mai frecvente viteze ale vântului se încadrează în intervalele 5–10 km/h și 10–20 km/h, iar episoadele cu viteze mai mari, de 20–30 km/h, apar mai rar și sunt concentrate în principal în aceleași direcții dominante.
Distribuția direcțională a vântului reflectă caracteristicile circulației atmosferice regionale, influențate de configurația reliefului și de poziționarea geografică a zonei în apropierea luncii râului Prut. În majoritatea cazurilor, viteza vântului rămâne moderată, cu puține episoade de intensitate ridicată.
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[bookmark: _Toc223706959]Figura 11. Roza vânturilor
Din perspectiva valorificării energiei eoliene, aceste caracteristici indică un potențial eolian moderat, vitezele predominante fiind relativ reduse pentru dezvoltarea unor proiecte eoliene de mare capacitate. Totuși, în anumite amplasamente deschise sau pe interfluvii expuse, pot exista condiții favorabile pentru instalarea unor turbine eoliene de mică putere sau a sistemelor eoliene hibride, utilizate la nivel local pentru alimentarea cu energie a unor infrastructuri izolate sau pentru aplicații complementare în cadrul sistemelor energetice distribuite.
2.6 [bookmark: _Toc86077193][bookmark: _Toc223707029]Rețeaua hidrografică
Rețeaua hidrografică a comunei Călinești este dominată de râul Prut, care delimitează partea vestică a teritoriului și reprezintă principalul curs de apă al regiunii. Prutul formează în acest sector o luncă largă și relativ joasă, caracterizată prin meandre pronunțate, suprafețe aluviale și zone umede specifice ecosistemelor de luncă. Această zonă este influențată periodic de variațiile nivelului apei, în special în perioadele cu precipitații abundente sau în timpul topirii zăpezilor.
Lunca Prutului se caracterizează prin prezența unor terenuri aluviale fertile, pajiști naturale și suprafețe agricole, precum și prin existența unor sectoare cu vegetație hidrofila și zone cu umiditate ridicată. Aceste condiții favorizează dezvoltarea unor habitate naturale importante pentru biodiversitatea locală, inclusiv pentru speciile de păsări acvatice și vegetația specifică zonelor inundabile.
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[bookmark: _Toc52554133][bookmark: _Toc223706960]Figura 12. Situația hidrografică pentru comuna Călinești
Pe teritoriul comunei sunt prezente mai multe lacuri și iazuri de acumulare, amplasate în special în apropierea văilor locale și în zonele de luncă. Aceste bazine acvatice au fost create fie prin procese naturale, fie prin amenajări antropice și sunt utilizate pentru piscicultură, irigații, acumularea apelor pluviale și activități recreative. Lacurile contribuie totodată la reglarea regimului hidrologic local și la menținerea echilibrului ecologic al zonei.
Pe lângă râul Prut, rețeaua hidrografică include văi și cursuri de apă temporare sau semipermanente, care colectează scurgerile de apă de pe versanți și le direcționează spre lunca râului. Aceste văi contribuie la drenajul natural al teritoriului și sunt mai active în perioadele cu precipitații abundente sau în timpul topirii zăpezilor.
Relieful colinar și fragmentarea moderată a terenului determină formarea unor microdepresiuni și sectoare cu drenaj natural, în special în partea centrală și estică a teritoriului. În anumite zone ale luncii Prutului pot apărea terenuri temporar inundabile sau cu nivel freatic ridicat.
Rețeaua hidrografică are un rol important în modelarea peisajului, utilizarea terenurilor și dezvoltarea activităților economice locale, în special în agricultură și piscicultură. În același timp, aceste elemente sunt relevante pentru planificarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice, în special în ceea ce privește gestionarea resurselor de apă, prevenirea inundațiilor și protecția ecosistemelor acvatice.
2.7 [bookmark: _Toc86077194][bookmark: _Toc223707030]Populația
Conform datelor Recensământului populației din anul 2024, populația totală a comunei Călinești este de 3 219 locuitori. Distribuția populației reflectă caracteristicile specifice unei unități administrativ-teritoriale rurale din regiunea de nord a Republicii Moldova, cu o densitate relativ redusă a populației și o structură demografică influențată de procesele naturale și socio-economice specifice mediului rural.
Satul Călinești reprezintă centrul administrativ al comunei și concentrează cea mai mare parte a populației, cu 1 633 locuitori, fiind urmat de comuna Chetriș cu 967 locuitori și satul Hîncești cu 619 locuitori.
Analiza structurii populației pe sexe evidențiază o ușoară predominanță a populației feminine în toate cele trei localități. În satul Călinești, populația este formată din 766 bărbați (46,9%) și                  867 femei (53,1%). În comuna Chetriș sunt înregistrați 460 bărbați (47,6%) și 507 femei (52,4%), iar în satul Hîncești 298 bărbați (48,1%) și 321 femei (51,9%). Această distribuție este caracteristică multor localități rurale din Republica Moldova, unde migrația externă și mobilitatea populației active influențează echilibrul demografic dintre sexe.
Din punct de vedere etnic, populația comunei este preponderent de origine moldovenească, aceasta reprezentând majoritatea covârșitoare a locuitorilor. În satul Călinești, din totalul populației,                     1 576 persoane s-au declarat moldoveni, iar restul populației aparține altor etnii, precum români, ucraineni, ruși sau găgăuzi, însă în proporții foarte reduse. O situație similară se observă și în comuna Chetriș și satul Hîncești, unde populația este majoritar moldovenească, iar celelalte grupuri etnice sunt reprezentate prin comunități foarte mici.
În ansamblu, structura demografică evidențiază o pondere relativ importantă a populației adulte și a persoanelor vârstnice, fenomen specific multor comunități rurale din Republica Moldova, unde scăderea natalității și migrația populației tinere influențează evoluția demografică. Aceste tendințe au implicații directe asupra dezvoltării socio-economice locale, asupra pieței muncii și asupra planificării serviciilor publice, fiind totodată relevante pentru elaborarea și implementarea măsurilor prevăzute în cadrul PAEDC.


3. [bookmark: _Toc223707031]DIMENSIUNEA DE GEN ȘI IMPLICAREA FEMEILOR ÎN ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PREZENTULUI SECAP
3.1 [bookmark: _Toc223707032]Importanța dimensiunii de gen în planificarea energetică și climatică locală
Planificarea energetică și climatică la nivel local trebuie să țină cont de structura socială a comunității și de diferențele existente între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la resurse, responsabilitățile zilnice și nivelul de vulnerabilitate. Integrarea dimensiunii de gen permite autorităților publice locale să elaboreze politici mai eficiente, orientate spre nevoile reale ale populației și capabile să răspundă impactului complex al schimbărilor climatice și al tranziției energetice.
În mediul rural, femeile sunt implicate direct în gestionarea gospodăriilor și în luarea deciziilor legate de utilizarea energiei, încălzirea locuințelor, gătit, iluminat și asigurarea apei calde menajere. Acest rol le expune în mod direct efectelor creșterii costurilor la energie, calității scăzute a fondului locativ și utilizării surselor energetice ineficiente sau poluante. În același timp, femeile sunt adesea mai vulnerabile la sărăcia energetică, în special în gospodăriile cu venituri reduse, în rândul persoanelor vârstnice sau al familiilor monoparentale.
Schimbările climatice amplifică aceste vulnerabilități prin intensificarea fenomenelor extreme, precum canicula, seceta sau episoadele de frig sever, care afectează sănătatea, confortul termic și siguranța locuințelor. Impactul acestor fenomene este resimțit diferit de femei și bărbați, în funcție de rolurile sociale, nivelul de ocupare și timpul petrecut în gospodărie sau în activități în aer liber.
Integrarea perspectivei de gen în planificarea energetică și climatică contribuie la identificarea mai precisă a grupurilor vulnerabile, la reducerea inegalităților sociale și la promovarea unor soluții energetice accesibile și durabile. Prin abordări incluzive și participative, autoritățile locale pot asigura o distribuire echitabilă a beneficiilor generate de măsurile de eficiență energetică, utilizarea surselor regenerabile și adaptarea la schimbările climatice.
Prin urmare, dimensiunea de gen reprezintă un element transversal al planificării locale în domeniul energiei și climei, contribuind la consolidarea rezilienței comunității și la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, în conformitate cu politicile naționale și internaționale privind egalitatea de șanse și incluziunea socială.
3.2 [bookmark: _Toc223707033]Politica UNDP privind egalitatea de gen și reziliența locală
Politicile UNDP privind egalitatea de gen promovează integrarea sistematică a dimensiunii de gen în toate etapele ciclului de politici și proiecte, inclusiv în procesul de planificare strategică la nivel local. Această abordare, cunoscută sub denumirea de integrare transversală a dimensiunii de gen (gender mainstreaming), presupune luarea în considerare a diferențelor de gen încă din etapa de analiză a situației, continuând cu procesul decizional, implementarea măsurilor și evaluarea impactului acestora.
În cadrul programelor de consolidare a rezilienței locale, UNDP acordă o importanță deosebită implicării active și echitabile a femeilor în procesele de guvernanță locală și în luarea deciziilor privind dezvoltarea durabilă, energia și clima. Participarea femeilor nu este privită ca un element formal, ci ca o condiție necesară pentru identificarea corectă a nevoilor comunității și pentru formularea unor soluții adaptate contextului local.

[bookmark: _Hlk222061781]Integrarea dimensiunii de gen constituie o condiție de calitate pentru planurile strategice susținute de UNDP, inclusiv pentru PAEDC. Aceste planuri trebuie să demonstreze existența unei participări reale a femeilor în procesul de elaborare și consultare, precum și reflectarea perspectivelor acestora în obiectivele, măsurile și mecanismele de implementare propuse.
Perspectivele și experiențele femeilor contribuie în mod direct la dezvoltarea unor soluții mai sustenabile, mai incluzive și mai bine adaptate nevoilor comunității, în special în domenii precum eficiența energetică, gestionarea resurselor de apă, protecția mediului și adaptarea la schimbările climatice. Prin urmare, aplicarea politicilor UNDP privind egalitatea de gen sprijină nu doar reducerea inegalităților sociale, ci și creșterea eficienței și durabilității intervențiilor la nivel local.
3.3 [bookmark: _Toc223707034]Implicarea femeilor în procesul de elaborare a PAEDC
Procesul de elaborare a prezentului PAEDC a fost unul participativ și incluziv, fiind conceput astfel încât să asigure o implicare activă și echilibrată a femeilor în toate etapele de consultare și planificare. La nivel local au fost organizate grupuri de lucru și grupuri extinse de lucru, în cadrul cărora participarea femeilor a fost asigurată la un nivel de cel puțin 50%, în conformitate cu principiile egalității de gen promovate de UNDP.
În cadrul acestor structuri participative au fost incluse reprezentante ale administrației publice locale, ale societății civile, ale instituțiilor educaționale, ale mediului de afaceri local, precum și ale grupurilor vulnerabile. Această diversitate a permis integrarea unor perspective multiple și reflectarea mai fidelă a nevoilor și preocupărilor comunității.
Femeile participante au avut un rol activ în identificarea principalelor probleme energetice și climatice ale localității, inclusiv cele legate de sărăcia energetică, confortul termic al locuințelor, accesul la resurse de apă și impactul fenomenelor climatice extreme. De asemenea, acestea au contribuit la definirea priorităților de intervenție, având în vedere experiența directă în gestionarea gospodăriilor și în utilizarea resurselor locale.
Totodată, femeile au fost implicate în formularea propunerilor de măsuri concrete incluse în PAEDC, în special în domeniile eficienței energetice a clădirilor, utilizării surselor de energie regenerabilă, adaptării la schimbările climatice și protecției grupurilor vulnerabile. Contribuțiile acestora au sprijinit dezvoltarea unor măsuri realiste, adaptate contextului local și orientate spre îmbunătățirea calității vieții.
Abordarea participativă aplicată în elaborarea prezentului PAEDC răspunde cerințelor UNDP privind participarea incluzivă și reprezentarea echilibrată de gen, asigurând faptul că procesul de planificare reflectă în mod real vocea și experiența femeilor din comunitate și contribuie la consolidarea rezilienței locale.
3.4 [bookmark: _Toc223707035]Rolul femeilor în luarea deciziilor publice și guvernanța locală
Participarea femeilor în structurile de decizie la nivel local reprezintă un factor esențial pentru asigurarea transparenței, responsabilității și calității procesului decizional în domeniul energiei și climei. În contextul implementării prezentului PAEDC, implicarea femeilor nu se limitează la etapele de consultare, ci se extinde la structurile de coordonare, implementare și monitorizare a măsurilor propuse.

Femeile sunt reprezentate în grupurile de coordonare și în comitetele tematice responsabile de domenii precum eficiența energetică, adaptarea la schimbările climatice, protecția mediului și incluziunea socială. Prin participarea lor activă, acestea contribuie la fundamentarea deciziilor pe baza nevoilor reale ale comunității și la integrarea considerentelor sociale în politicile tehnice și financiare.
De asemenea, femeile sunt implicate în mecanismele de monitorizare și evaluare a implementării PAEDC, având un rol important în urmărirea progresului, evaluarea impactului măsurilor și formularea recomandărilor pentru ajustarea acestora. Această implicare asigură o abordare mai echilibrată și mai responsabilă a procesului de implementare, sporind gradul de asumare a deciziilor la nivel local.
Rolul activ al femeilor în luarea deciziilor publice contribuie la consolidarea capacității instituționale locale și la creșterea rezilienței administrației publice în fața provocărilor energetice și climatice. Printr-o guvernanță incluzivă și participativă, implementarea PAEDC devine mai eficientă, mai transparentă și mai adaptată nevoilor comunității.
3.5 [bookmark: _Toc223707036]Integrarea dimensiunii de gen în analiza măsurilor PAEDC
Integrarea dimensiunii de gen reprezintă o cerință transversală a prezentului PAEDC, fiind aplicată în mod sistematic în analiza și definirea fiecărei măsuri propuse. În procesul de elaborare a planului, măsurile sunt evaluate nu doar din perspectiva impactului energetic și climatic, ci și în ceea ce privește efectele diferențiate asupra femeilor și bărbaților, cu o atenție deosebită acordată grupurilor vulnerabile.
Analiza de gen vizează în special impactul măsurilor asupra femeilor din gospodării vulnerabile, al femeilor vârstnice, al femeilor cu responsabilități de îngrijire și al femeilor active în sectorul public și privat, care pot fi afectate în mod diferit de schimbările în accesul la energie, de costurile energetice sau de condițiile de mediu. Această abordare permite identificarea potențialelor riscuri de excluziune și adaptarea măsurilor astfel încât acestea să răspundă nevoilor specifice ale diferitelor grupuri sociale.
În cadrul analizei, se urmărește asigurarea unui acces egal la beneficiile generate de măsurile PAEDC inclusiv la soluții de eficiență energetică, surse de energie regenerabilă și măsuri de adaptare la schimbările climatice. Totodată, este analizat modul în care măsurile pot contribui la reducerea poverii energetice asupra femeilor, prin scăderea costurilor de energie, îmbunătățirea confortului termic al locuințelor și facilitarea accesului la servicii energetice sigure și accesibile.
De asemenea, integrarea dimensiunii de gen urmărește creșterea oportunităților de participare economică pentru femei, inclusiv prin implicarea acestora în activități legate de implementarea măsurilor, dezvoltarea competențelor în domeniul energiei durabile și stimularea antreprenorialului local. Prin această abordare, PAEDC contribuie la reducerea inegalităților sociale și la consolidarea rezilienței comunității, asigurând o implementare echitabilă și sustenabilă a măsurilor propuse.



3.6 [bookmark: _Toc223707037]Dimensiunea de gen în planul de măsuri și indicatori
Dimensiunea de gen este integrată în planul de măsuri al prezentului PAEDC ca element transversal, prin completări specifice la nivelul tabelelor de măsuri și al sistemului de indicatori, fără a modifica structura standard a documentului. Această abordare permite evidențierea impactului diferențiat al măsurilor asupra femeilor și bărbaților, menținând în același timp coerența metodologică și comparabilitatea planului.
Pentru fiecare măsură propusă este introdus un câmp descriptiv suplimentar, de tipul „Impact asupra femeilor / dimensiune de gen”, în care este analizat modul în care intervenția contribuie la reducerea vulnerabilităților sociale și energetice, în special în rândul femeilor. Acest câmp permite identificarea beneficiilor directe și indirecte ale măsurilor asupra diferitelor categorii de femei, inclusiv femei vârstnice, femei din gospodării vulnerabile, femei cu responsabilități de îngrijire și femei active în sectorul public și privat.
Acolo unde este relevant, planul de măsuri include indicatori calitativi și cantitativi care permit monitorizarea impactului din perspectiva de gen. Acești indicatori vizează nu doar rezultatele tehnice ale măsurilor, ci și efectele sociale, precum accesul la energie, reducerea timpului alocat activităților gospodărești intensive energetic și creșterea nivelului de participare economică.
Exemple de formulări utilizate în tabelele de măsuri includ:
· „Măsura contribuie la reducerea sărăciei energetice în gospodăriile conduse de femei și în rândul femeilor vârstnice.”
· „Măsura reduce cheltuielile pentru energie și îmbunătățește confortul termic al locuințelor în care femeile au rol principal în gestionarea gospodăriei.”
· „Măsura îmbunătățește condițiile de muncă și accesul femeilor la servicii publice eficiente energetic (educație, sănătate, administrație).”
· „Implementarea măsurii creează oportunități de implicare a femeilor în activități economice locale, inclusiv în domeniul eficienței energetice și al serviciilor conexe.”
· „Măsura contribuie la reducerea riscurilor pentru sănătate asociate utilizării surselor de energie ineficiente sau poluante, cu impact direct asupra femeilor și copiilor.”
Prin această abordare, dimensiunea de gen devine un element operațional al planului de măsuri, nu doar o componentă declarativă. Integrarea perspectivei de gen în sistemul de indicatori permite monitorizarea progresului și ajustarea intervențiilor, contribuind la implementarea eficientă, echitabilă și durabilă a măsurilor prevăzute în PAEDC, în conformitate cu politicile UNDP privind egalitatea de gen și reziliența comunităților locale.
3.7 [bookmark: _Toc223707038]Dezbateri publice și validarea planului din perspectiva de gen
Prezentul PAEDC a fost supus unui proces de consultare publică transparent și incluziv, care a integrat în mod explicit dimensiunea de gen, în vederea asigurării faptului că măsurile propuse răspund nevoilor reale ale femeilor și bărbaților din comunitate. Dezbaterile publice au reprezentat o etapă esențială în procesul de validare a planului și de consolidare a asumării acestuia la nivel local.


În cadrul consultărilor publice au participat reprezentante ale grupurilor de femei, ale administrației publice locale, ale instituțiilor publice, ale societății civile și ale altor actori relevanți. Participarea activă a femeilor a permis exprimarea preocupărilor specifice legate de sărăcia energetică, confortul termic al locuințelor, accesul la servicii publice eficiente energetic și impactul schimbărilor climatice asupra gospodăriilor.
Feedback-ul și propunerile formulate în cadrul dezbaterilor au fost analizate în mod sistematic de către grupul de lucru responsabil de elaborarea PAEDC. Observațiile relevante, inclusiv cele privind necesitatea sprijinirii gospodăriilor vulnerabile, îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale și integrarea unor măsuri de adaptare la schimbările climatice sensibile la dimensiunea de gen, au fost reflectate în conținutul final al planului, acolo unde acest lucru a fost posibil din punct de vedere tehnic și financiar.
Procesul de consultare și validare a planului s-a desfășurat într-un mod deschis și transparent, informațiile privind măsurile propuse și etapele de implementare fiind puse la dispoziția comunității. Integrarea dimensiunii de gen în dezbaterile publice a contribuit la îmbunătățirea calității planului și la consolidarea caracterului său incluziv, asigurând o bază solidă pentru implementarea eficientă a PAEDC și pentru creșterea rezilienței locale.
3.8 [bookmark: _Toc223707039]Monitorizarea implementării din perspectiva de gen
Monitorizarea implementării prezentului PAEDC va include integrarea sistematică a dimensiunii de gen, prin utilizarea unor indicatori specifici și a unor mecanisme de urmărire care permit evaluarea distribuției echitabile a beneficiilor generate de măsurile propuse. Această abordare asigură faptul că impactul măsurilor este analizat nu doar din punct de vedere tehnic și energetic, ci și din perspectiva incluziunii sociale și a egalității de gen.
Acolo unde este relevant, sistemul de monitorizare va include indicatori de gen, care vor permite evaluarea participării femeilor în procesele decizionale și în structurile de implementare, precum și analiza impactului măsurilor asupra grupurilor vulnerabile. Monitorizarea va urmări menținerea unei reprezentări echilibrate a femeilor pe parcursul întregului proces de implementare, inclusiv în etapele de evaluare și raportare.
Exemple de indicatori utilizați în monitorizarea din perspectiva de gen includ:
· Ponderea femeilor implicate în structurile de implementare și coordonare ale PAEDC;
· Numărul și ponderea gospodăriilor vulnerabile conduse de femei care beneficiază de măsuri de eficiență energetică, utilizarea surselor regenerabile sau adaptare climatică;
· Nivelul de participare a femeilor la consultările publice, evaluările intermediare și procesele de validare a progresului.
În completare, monitorizarea va include și indicatori calitativi, care vor evalua:
· gradul de satisfacție al femeilor beneficiare față de măsurile implementate;
· percepția asupra îmbunătățirii confortului termic și a accesului la servicii energetice;
· nivelul de implicare a femeilor în activități economice sau comunitare generate indirect de implementarea măsurilor.


Rezultatele monitorizării din perspectiva de gen vor fi analizate periodic și utilizate pentru ajustarea măsurilor, acolo unde este necesar, astfel încât implementarea PAEDC să rămână incluzivă și eficientă. Această abordare contribuie la consolidarea capacității instituționale locale, la creșterea transparenței procesului de implementare și la asigurarea respectării principiilor UNDP privind egalitatea de gen și reziliența comunităților locale.
3.9 [bookmark: _Toc223707040]Concluzie privind dimensiunea de gen în PAEDC
Integrarea dimensiunii de gen în prezentul PAEDC reprezintă o componentă esențială a calității planului, nu un element opțional sau formal. Abordarea sensibilă la gen asigură faptul că politicile energetice și climatice locale sunt concepute într-un mod echitabil, incluziv și adaptat realităților sociale ale comunității, contribuind astfel la creșterea eficienței și durabilității măsurilor propuse.
Prin implicarea activă a femeilor în procesele de planificare, luare a deciziilor, implementare și monitorizare, PAEDC valorifică experiențele și perspectivele acestora, care sunt esențiale pentru identificarea corectă a vulnerabilităților și pentru dezvoltarea unor soluții eficiente la nivel local. Această participare consolidează capacitatea instituțională locală și sporește nivelul de asumare a măsurilor de către comunitate.
Integrarea dimensiunii de gen contribuie, de asemenea, la reducerea sărăciei energetice, la îmbunătățirea accesului echitabil la servicii energetice moderne și la creșterea rezilienței comunității în fața schimbărilor climatice. Printr-o abordare transversală și monitorizabilă, planul asigură distribuirea echitabilă a beneficiilor și evită amplificarea inegalităților sociale existente.

















4. [bookmark: _Toc223707041]INFRASTRUCTURA LOCALĂ
4.1 [bookmark: _Toc223707042]Administrația publică și capacitatea instituțională
Administrația publică a comunei Călinești, constituită în urma procesului de amalgamare a localităților Călinești, Chetriș și Hîncești din raionul Fălești, este asigurată de autoritățile publice locale ale noii unități administrativ-teritoriale, care funcționează în conformitate cu legislația națională privind administrația publică locală. Ca urmare a procesului de reorganizare administrativ-teritorială și a constituirii noii comune, au fost organizate alegeri locale, în urma cărora a fost formată noua structură administrativă a comunei.
Funcția de primar al comunei Călinești este exercitată de dna Ala PROCOPCIUC, care asigură conducerea executivă a administrației publice locale. Activitatea deliberativă este realizată de Consiliul local al comunei Călinești, ales prin votul cetățenilor, iar activitatea administrativă este asigurată de aparatul primăriei, format din personalul de specialitate care gestionează domeniile de activitate ale administrației publice locale.
Autoritățile publice locale sunt constituite din Consiliul local și aparatul administrativ al primăriei, având responsabilități în domeniul administrării patrimoniului public, gestionării infrastructurii locale, dezvoltării economice și sociale, prestării serviciilor publice și implementării politicilor publice la nivel local. În atribuțiile acestora intră elaborarea și aprobarea bugetului local, planificarea investițiilor, gestionarea resurselor financiare și coordonarea proiectelor de dezvoltare la nivelul comunei.
Administrația publică locală are un rol fundamental în coordonarea și implementarea politicilor de dezvoltare durabilă la nivelul comunei, fiind responsabilă de integrarea obiectivelor energetice și climatice în documentele strategice locale, în prioritățile investiționale și în alocările bugetare anuale. Capacitatea instituțională a autorităților publice locale constituie un factor determinant pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică, modernizarea infrastructurii și adaptarea la schimbările climatice, precum și pentru monitorizarea progresului și raportarea rezultatelor.
Primăria comunei Călinești dispune de experiență în implementarea proiectelor de dezvoltare locală și în gestionarea investițiilor publice, inclusiv în domeniul infrastructurii locale, serviciilor publice și modernizării obiectivelor sociale. Capacitatea instituțională existentă permite integrarea obiectivelor energetice și climatice în procesul de planificare și execuție bugetară și creează premisele necesare pentru implementarea măsurilor prevăzute în cadrul PAEDC.
Implementarea măsurilor prevăzute în prezentul plan va fi realizată printr-un mecanism local de coordonare, care va include reprezentanți ai administrației publice locale, ai instituțiilor publice din comună și, după caz, ai sectorului economic și ai societății civile.
Totodată, colaborarea cu autoritățile publice raionale, instituțiile publice de profil și partenerii de dezvoltare va contribui la consolidarea capacității instituționale și la atragerea resurselor financiare necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite, asigurând sustenabilitatea pe termen mediu și lung a intervențiilor prevăzute în cadrul PAEDC.


4.2 [bookmark: _Toc223707043]Infrastructura energetică
Comuna Călinești dispune de o infrastructură locală funcțională, specifică unei unități administrativ-teritoriale rurale, care asigură satisfacerea necesităților de bază ale populației din localitățile componente. Cu toate acestea, o parte semnificativă a infrastructurii existente necesită modernizare, în special din perspectiva creșterii eficienței energetice și a adaptării la efectele schimbărilor climatice. În acest context, autoritățile publice locale ale comunei au inițiat, în ultimii ani, o serie de intervenții și proiecte orientate spre îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației, modernizarea infrastructurii și reducerea impactului asupra mediului, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a comunei.
Rețeaua electrică
Comuna Călinești este conectată la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice, iar serviciile de distribuție sunt asigurate de către SA „FEE-Nord”, operatorul regional de distribuție a energiei electrice care deservește partea de nord a Republicii Moldova.
Alimentarea cu energie electrică a localităților componente este realizată prin intermediul rețelelor electrice de medie tensiune (10 kV), care asigură transportul energiei electrice către posturile de transformare amplasate în intravilanul și extravilanul localităților. Aceste posturi de transformare reduc tensiunea de la nivelul mediei tensiuni la joasă tensiune (0,4 kV), necesară pentru alimentarea consumatorilor finali, inclusiv gospodăriile individuale, instituțiile publice, agenții economici și sistemul de iluminat public.
Distribuția energiei electrice la nivel local este realizată prin rețele de joasă tensiune, constituite predominant din linii electrice aeriene, amplasate pe stâlpi din beton armat, soluție specifică infrastructurii energetice din mediul rural. Aceste rețele asigură alimentarea directă a consumatorilor și sunt configurate astfel încât să acopere integral teritoriul comunei.
Infrastructura electrică include posturi de transformare de tip aerian și în cabină, echipate cu transformatoare de distribuție adaptate necesarului de consum local. Capacitatea instalată a acestora permite alimentarea consumatorilor existenți și oferă posibilitatea racordării unor noi consumatori sau integrarea unor surse descentralizate de producere a energiei electrice, inclusiv sisteme fotovoltaice.
Gradul de electrificare a comunei Călinești este practic integral, rețeaua de distribuție a energiei electrice asigurând alimentarea tuturor localităților și a consumatorilor rezidențiali, instituționali și economici. În același timp, modernizarea infrastructurii energetice și integrarea treptată a surselor regenerabile de energie reprezintă direcții importante pentru creșterea rezilienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel local.
Gazul natural
În prezent, comuna Călinești nu dispune de rețea de distribuție a gazelor naturale, iar localitățile componente nu sunt racordate la sistemul național de transport și distribuție a gazelor naturale. În lipsa acestei infrastructuri, populația utilizează în principal surse alternative de energie pentru încălzire și prepararea hranei, precum lemnul de foc, cărbunele, brichetele sau alte tipuri de combustibili solizi.

În gospodăriile individuale, încălzirea locuințelor este realizată predominant prin sisteme individuale de încălzire pe bază de combustibili solizi, utilizând sobe tradiționale sau cazane individuale. Pentru prepararea hranei sunt utilizate, în unele cazuri, butelii cu gaz petrolier lichefiat (GPL) sau echipamente electrice.
Lipsa infrastructurii de distribuție a gazelor naturale influențează structura consumului energetic la nivel local și determină o dependență ridicată de biomasă și combustibili tradiționali, în special în sectorul rezidențial. În același timp, această situație creează oportunități pentru promovarea soluțiilor alternative de încălzire și a surselor regenerabile de energie, precum pompele de căldură, sistemele fotovoltaice sau utilizarea eficientă a biomasei.
Iluminat public
Sistemul de iluminat public din comuna Călinești reprezintă o componentă importantă a infrastructurii energetice locale, contribuind la asigurarea siguranței circulației rutiere și pietonale, precum și la îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației. În ultimii ani, autoritățile publice locale au realizat lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public, prin instalarea unor corpuri de iluminat eficiente energetic.
În prezent, la nivelul comunei Călinești sunt instalate 793 corpuri de iluminat de tip LED, care asigură iluminarea principalelor străzi și a zonelor cu trafic intens din localitățile componente. Utilizarea tehnologiei LED contribuie la reducerea consumului de energie electrică, la diminuarea costurilor de exploatare și la creșterea duratei de funcționare a echipamentelor de iluminat public.
Lungimea totală a străzilor prevăzute cu iluminat public în comună este de aproximativ 47 km, ceea ce asigură acoperirea unei părți semnificative a infrastructurii rutiere locale. Cu toate acestea, există încă sectoare de drum care nu beneficiază de iluminat public, fiind planificată extinderea sistemului de iluminat pe încă aproximativ 19 km de străzi.
Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public reprezintă o direcție importantă pentru dezvoltarea infrastructurii energetice locale, contribuind la creșterea eficienței energetice, la îmbunătățirea siguranței publice și la reducerea impactului asupra mediului prin utilizarea unor tehnologii moderne și eficiente din punct de vedere energetic.
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[bookmark: _Toc220429314][bookmark: _Toc223706961]Figura 13. Iluminat public cu corpuri de iluminat LED în comuna Călinești




Surse regenerabile de energie
În prezent, pe teritoriul comunei Călinești nu sunt instalate sau înregistrate sisteme de producere a energiei din surse regenerabile, precum centrale fotovoltaice sau turbine eoliene.
Cu toate acestea, condițiile naturale și climatice ale zonei oferă potențial pentru dezvoltarea proiectelor bazate pe surse regenerabile de energie, în special în domeniul energiei solare. Instalarea sistemelor fotovoltaice pe clădiri publice sau rezidențiale ar putea contribui la reducerea consumului de energie din surse convenționale și la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
În cadrul implementării PAEDC, promovarea investițiilor în surse regenerabile de energie reprezintă o direcție importantă pentru creșterea eficienței energetice și a gradului de autonomie energetică la nivelul comunei.
4.3 [bookmark: _Toc223707044]Infrastructura de alimentare cu apă și canalizare
Infrastructura de alimentare cu apă și canalizare reprezintă un element important al serviciilor publice locale, având un impact direct asupra condițiilor de trai ale populației, asupra sănătății publice și asupra protecției mediului. În comuna Călinești, sistemele de alimentare cu apă sunt dezvoltate parțial, existând diferențe între localitățile componente în ceea ce privește gradul de acces la aceste servicii.
Conform datelor disponibile, numărul total de locuințe în comuna Călinești este de 2 032, dintre care 925 locuințe erau conectate la sistemul de alimentare cu apă în anul 2024. Astfel, o parte semnificativă a gospodăriilor continuă să utilizeze surse individuale de apă, precum fântânile sau puțurile de mică adâncime, ceea ce reflectă necesitatea extinderii infrastructurii de alimentare cu apă la nivelul întregii comune.
Sistemul centralizat de alimentare cu apă funcționează în prezent în satul Călinești, fiind gestionat de ÎM „CĂLINAPĂ”, întreprindere municipală responsabilă de operarea și întreținerea rețelei de alimentare cu apă. De asemenea, un sistem de alimentare cu apă este prezent și în comuna Chetriș, serviciile fiind gestionate de ÎM „CHETRIȘ SERVICE”.
În satul Hîncești, în prezent nu există sistem centralizat de alimentare cu apă, iar populația utilizează în principal fântâni individuale sau alte surse locale de apă. Această situație evidențiază necesitatea realizării unor investiții în infrastructura de apă potabilă pentru extinderea serviciilor de alimentare cu apă și îmbunătățirea accesului populației la servicii publice de bază.
Datele privind numărul de locuințe conectate, lungimea rețelelor și volumele de apă captată și furnizată sunt prezentate în tabelele de mai jos.
[bookmark: _Toc223707091]Tabelul 3. Numărul de locuințe conectate la serviciul public de alimentare cu apă
	Localitatea
	2022
	2023
	2024

	s. Călinești
	586
	602
	610

	s. Chetriș
	312
	315
	315

	s. Hîncești
	 nu există date statistice
	 nu există date statistice
	 nu există date statistice

	Comuna Călinești
	898
	917
	925




[bookmark: _Toc223707092]Tabelul 4. Volumul de apă captată și furnizată de sistemul public de alimentare cu apă
	Localitatea 
	Volumul total de apa furnizat de sistemul public de alimentare cu apa, mii m3
	Volumul de apa furnizat populației de sistemul public de alimentare cu apa, mii m3

	
	2022
	2023
	2024
	2022
	2023
	2024

	s. Călinești
	18,1
	18,1
	19,4
	17,9
	16,7
	18,5

	s. Chetriș
	10,1
	12,2
	9,6
	9,9
	11,6
	9,4

	s. Hîncești
	nu există date statistice
	nu există date statistice
	nu există date statistice
	nu există date statistice
	nu există date statistice
	nu există date statistice

	Comuna Călinești
	28,2
	30,3
	29,0
	27,8
	28,3
	27,9


În ceea ce privește infrastructura de canalizare, comuna Călinești nu dispune de un sistem centralizat de canalizare. Evacuarea apelor uzate menajere se realizează, în majoritatea gospodăriilor, prin intermediul foselor septice individuale sau al haznalelor, soluții utilizate frecvent în mediul rural. Această situație poate genera riscuri pentru mediul înconjurător, în special în cazul în care sistemele individuale nu sunt exploatate sau întreținute corespunzător.
În contextul dezvoltării durabile a comunei, extinderea rețelelor de alimentare cu apă și dezvoltarea infrastructurii de canalizare reprezintă priorități importante pentru autoritățile publice locale. Modernizarea acestor servicii contribuie nu doar la îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației, ci și la reducerea riscurilor de poluare a solului și a apelor subterane.
Totodată, modernizarea infrastructurii de apă și canalizare are și o componentă energetică importantă, întrucât sistemele de captare, pompare și distribuție a apei implică consumuri semnificative de energie electrică. În acest sens, integrarea unor soluții eficiente energetic, precum echipamente de pompare moderne, sisteme de automatizare sau utilizarea energiei regenerabile pentru alimentarea stațiilor de pompare, vor contribui la reducerea costurilor de exploatare și la creșterea eficienței energetice a serviciilor publice locale.
4.4 [bookmark: _Toc223707045]Servicii de salubrizare și managementul deșeurilor
Gestionarea deșeurilor și organizarea serviciilor de salubrizare constituie o componentă a infrastructurii publice locale, cu impact direct asupra calității mediului, sănătății populației și aspectului general al localităților. În comuna Călinești, infrastructura și serviciile organizate de gestionare a deșeurilor sunt insuficient dezvoltate, iar în prezent nu există un serviciu public de salubrizare organizat la nivelul întregii comune.
În lipsa unui sistem centralizat de colectare și transport al deșeurilor menajere, gestionarea acestora este realizată în principal la nivel individual de către gospodării, prin depozitarea temporară a deșeurilor sau prin eliminarea acestora în mod tradițional. În unele cazuri, deșeurile sunt transportate de către locuitori către locuri neautorizate sau sunt eliminate prin ardere, practici care generează impact negativ asupra mediului și asupra calității aerului.
De asemenea, în lipsa unui sistem organizat de colectare selectivă, deșeurile reciclabile nu sunt separate la sursă, ceea ce limitează posibilitatea valorificării acestora și crește volumul de deșeuri eliminate. Situația actuală evidențiază necesitatea dezvoltării unui sistem local de management al deșeurilor, care să includă colectarea organizată a deșeurilor menajere, transportul acestora către infrastructura regională de gestionare a deșeurilor și promovarea colectării selective.
[bookmark: _Toc223707093]Tabelul 5. Cantitatea de deșeuri generate în comuna Călinești
	Nr.
	Indicatori cuantificabili
	2019
	2020
	2021

	
	
	r. Fălești
	comuna Călinești
	r. Fălești
	comuna Călinești
	r. Fălești
	comuna Călinești

	1
	Deșeuri municipale totale, mii m3
	71,2
	2,98
	79,40
	4,56
	83,10
	4,77

	2
	Deșeuri de la populație (gospodării), mii m3
	51,3
	2,1
	57,2
	3,3
	59,8
	3,4

	3
	Deșeuri de la instituții, agenți economici, mii m3
	11,3
	0,5
	12,6
	0,7
	13,2
	0,8

	4
	Deșeuri stradale, mii m3
	0,7
	0,03
	0,8
	0,04
	0,8
	0,05



Autoritățile publice locale ale comunei Călinești urmăresc identificarea unor soluții pentru organizarea serviciilor de salubrizare, inclusiv prin cooperare intercomunală sau prin integrarea în sistemele regionale de management al deșeurilor. Implementarea unui sistem organizat de colectare și transport al deșeurilor ar contribui la îmbunătățirea condițiilor de mediu, la reducerea poluării și la creșterea nivelului de salubritate în localitățile comunei.
În același timp, dezvoltarea unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor poate contribui și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin diminuarea arderii necontrolate a deșeurilor și prin valorificarea materialelor reciclabile. Promovarea colectării selective, a reciclării și a practicilor de gestionare responsabilă a deșeurilor reprezintă direcții importante pentru dezvoltarea durabilă a comunei și pentru implementarea obiectivelor prevăzute în cadrul PAEDC.
4.5 [bookmark: _Toc223707046]Infrastructura rutieră 
Infrastructura rutieră a comunei Călinești asigură conectivitatea dintre localitățile componente, accesul populației la instituțiile publice și facilitarea activităților economice locale. Rețeaua de drumuri este formată din drumuri de importanță națională și drumuri locale, care asigură legătura dintre localități și conexiunea cu rețeaua rutieră regională și națională.
În satul Călinești, lungimea totală a drumurilor este de aproximativ 28,6 km, dintre care 5,7 km reprezintă drum de importanță națională, cu acoperire din beton asfaltic. Restul rețelei rutiere este constituit din drumuri locale, dintre care aproximativ 18,4 km au acoperire cu piatră (pietruite), iar circa 4,5 km sunt drumuri fără acoperire, utilizate în special pentru accesul local și pentru legătura cu terenurile agricole.
La nivelul comunei, întreținerea drumurilor locale este realizată de către primărie, prin contractarea unor agenți economici specializați, dotați cu tehnică mobilă pentru lucrări de întreținere și reparații curente. Serviciile de întreținere sunt contractate în baza procedurilor de achiziții publice, în funcție de necesitățile identificate la nivel local.
Pentru lucrările de întreținere și reparație a infrastructurii rutiere sunt utilizate transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat, precum și resurse financiare din bugetul local sau din soldul disponibil al primăriei. În anumite situații, la lucrările de întreținere contribuie și locuitorii, fie prin contribuții financiare, fie prin participarea la lucrări comunitare.

Având în vedere relieful colinar al zonei, o parte a drumurilor locale sunt amplasate pe sectoare cu pantă, ceea ce generează dificultăți în exploatarea acestora, în special în perioadele cu precipitații sau în sezonul rece. În acest context, autoritățile publice locale analizează și promovează soluții de modernizare a unor sectoare de drum, inclusiv prin realizarea unor porțiuni cu acoperire din beton sau asfalt, pentru creșterea durabilității infrastructurii rutiere.
4.6 [bookmark: _Toc223707047]Transport și mobilitate
Mobilitatea în cadrul comunei Călinești este asigurată în principal prin transport rutier, care reprezintă principalul mijloc de deplasare al populației pentru accesul la locuri de muncă, instituții educaționale, servicii publice și centre comerciale din proximitate. Conexiunile dintre localitățile componente ale comunei, precum și legăturile cu alte localități din raionul Fălești, sunt realizate prin intermediul rețelei rutiere locale și raionale.
Transportul public este realizat prin curse regulate de autobuze și microbuze, care asigură legătura cu localitățile învecinate și cu centrele administrative din raion. Deși aceste conexiuni sunt funcționale, frecvența curselor și condițiile infrastructurii de transport pot necesita îmbunătățiri pentru a crește accesibilitatea și confortul utilizatorilor.
Conform datelor disponibile, parcul de vehicule înregistrate în comuna Călinești este în creștere, fiind estimat la 668 unități în anul 2024, cu o creștere la 710 vehicule în anul 2025 și la                           760 vehicule în anul 2026.
Conform estimărilor pentru anul 2024, la comunei Călinești sunt înregistrate aproximativ                      668 vehicule, numărul acestora fiind în creștere în anii următori, ajungând la 710 vehicule în 2025 și la 760 vehicule în 2026. Autoturismele reprezintă categoria dominantă a mijloacelor de transport, cu 423 unități în anul 2024, numărul acestora fiind estimat să crească la 452 unități în 2025 și la 487 unități în 2026. Această evoluție reflectă tendința de creștere a gradului de motorizare a populației și dependența tot mai mare de transportul individual.
Pe lângă autoturisme, la nivelul comunei sunt înregistrate și alte categorii de vehicule, inclusiv camioane, autobuze și microbuze, tractoare, motociclete și semiremorci, care deservesc atât activitățile economice locale, cât și mobilitatea populației. În anul 2024 sunt înregistrate                          110 camioane, 40 autobuze și microbuze, 41 tractoare, 40 motociclete, precum și 3 semiremorci, numărul acestora fiind estimat să crească treptat în anii următori.
Prezența unui număr relativ ridicat de tractoare și utilaje agricole reflectă specificul agricol al comunei Călinești. Utilizarea acestora contribuie semnificativ la consumul de motorină în sectorul transporturilor, în special în perioadele de lucrări agricole.
În prezent, infrastructura pentru mobilitate alternativă este limitată, neexistând piste dedicate pentru biciclete sau stații publice de încărcare pentru vehicule electrice. Deplasările pietonale se realizează în principal pe marginea drumurilor sau pe segmente reduse de trotuar în zonele centrale ale localităților.
Pentru creșterea sustenabilității mobilității locale, sunt necesare măsuri orientate spre:
· îmbunătățirea condițiilor pentru transportul public;
· dezvoltarea infrastructurii pietonale și pentru biciclete;
· promovarea vehiculelor cu emisii reduse și instalarea stațiilor de încărcare electrică;
· optimizarea fluxurilor de trafic și reducerea consumului de combustibil.
Modernizarea sectorului transport și mobilitate va contribui la reducerea consumului de energie, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea calității vieții populației din comuna Călinești.
[bookmark: _Toc223707094]Tabelul 6. Numărul de vehicule pe categorii pentru r-nul Fălești
	Categoria vehiculelor
	2024
	2025
	2026

	Autoturisme (inclusiv taxiuri)
	14 715
	15 726
	16 947

	Camioane
	3 822
	3 927
	4 085

	Autobuze si microbuze
	1 384
	1 459
	1 559

	Tractoare
	1 436
	1 531
	1 656

	Motocicletă
	1 389
	1 518
	1 676

	Autobuze si microbuze
	393
	403
	410

	Semiremorcă
	110
	108
	107

	Total
	23 249
	24 672
	26 440


[bookmark: _Toc223707095]Tabelul 7. Numărul estimativ de vehicule în comuna Călinești
	Categoria vehiculelor
	2024
	2025
	2026

	Autoturisme (inclusiv taxiuri)
	423
	452
	487

	Camioane
	110
	113
	117

	Autobuze si microbuze
	40
	42
	45

	Tractoare
	41
	44
	48

	Motocicletă
	40
	44
	48

	Autobuze si microbuze
	11
	12
	12

	Semiremorcă
	3
	3
	3

	Total
	668
	710
	760


4.7 [bookmark: _Toc223707048]Infrastructura socială și clădiri publice
Infrastructura socială a comunei Călinești este alcătuită din instituții educaționale, medicale și administrative care asigură funcționarea serviciilor publice esențiale pentru populație. Aceste clădiri au un rol important în viața comunității și reprezintă un sector relevant din perspectiva consumului de energie și a costurilor operaționale suportate din bugetul local.
Instituții educaționale
În cadrul comunei Călinești funcționează patru instituții de educație timpurie, dintre care două sunt amplasate în satul Călinești, iar câte una în satul Chetriș și în satul Hîncești, precum și două gimnazii, câte unul în satul Călinești și în satul Chetriș. Aceste instituții formează nucleul infrastructurii educaționale publice și reprezintă un segment semnificativ al consumului energetic din sectorul public local.
Grădinița de copii nr. 1 din s. Călinești
Clădirea Grădiniței de copii nr. 1 din satul Călinești se prezintă într-o stare tehnică bună, fiind realizate în ultimii ani mai multe lucrări de renovare și îmbunătățire a performanței energetice. Fațadele clădirii sunt termoizolate și finisate cu tencuială decorativă, ceea ce contribuie la reducerea pierderilor de căldură prin pereții exteriori și la îmbunătățirea confortului termic interior. Soclul clădirii este protejat cu placaj decorativ, oferind o protecție suplimentară împotriva umidității și deteriorărilor mecanice.
Acoperișul clădirii este învelit cu tablă metalică profilată, aflată într-o stare bună de exploatare, iar sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale este realizat prin jgheaburi și burlane metalice, contribuind la protecția anvelopei clădirii împotriva infiltrațiilor. Tâmplăria exterioară este realizată din profile PVC cu geam termoizolant, ceea ce asigură o etanșeitate mai bună și reduce pierderile de energie prin ferestre.
Încălzirea clădirii este asigurată prin intermediul unei centrale termice care utilizează combustibil solid, respectiv lemn și cărbune. Acest sistem de încălzire este frecvent utilizat în instituțiile publice din mediul rural, însă eficiența energetică a acestuia depinde de tipul cazanului, de regimul de exploatare și de calitatea combustibilului utilizat.
Din punct de vedere al eficienței energetice, clădirea prezintă un nivel îmbunătățit de performanță comparativ cu clădirile publice nerenovate, datorită termoizolării pereților exteriori și înlocuirii tâmplăriei. Totuși, utilizarea unei centrale pe combustibil solid implică emisii mai ridicate de poluanți și necesită intervenții periodice de alimentare și întreținere. În perspectivă, va fi analizată posibilitatea modernizării sistemului de încălzire prin utilizarea unor tehnologii mai eficiente și mai puțin poluante, precum pompele de căldură, eventual în combinație cu sisteme fotovoltaice pentru producerea energiei electrice necesare funcționării acestora.
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	[image: ]


[bookmark: _Toc223706962]Figura 14. Grădinița de copii nr. 1 din s. Călinești
Grădinița de copii nr. 2 din s. Călinești
Clădirea Grădiniței de copii nr. 2 din satul Călinești se prezintă într-o stare tehnică bună, fiind realizate lucrări de reabilitare care au contribuit la îmbunătățirea caracteristicilor energetice ale construcției. Pereții exteriori ai clădirii sunt termoizolați și finisați cu tencuială decorativă, ceea ce reduce pierderile de căldură prin anvelopa clădirii și contribuie la menținerea unui regim termic mai stabil în spațiile interioare. Soclul este protejat cu un strat de placaj decorativ, care asigură o protecție suplimentară împotriva umidității și a degradărilor mecanice.
Acoperișul clădirii este realizat în șarpantă și este acoperit cu țiglă metalică, aflată într-o stare bună de exploatare. Sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale este realizat prin jgheaburi și burlane metalice, care contribuie la protecția pereților și a fundațiilor împotriva infiltrațiilor de apă. Ferestrele sunt dotate cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant, ceea ce permite reducerea pierderilor de energie prin suprafețele vitrate și îmbunătățirea etanșeității clădirii.
Încălzirea spațiilor este asigurată prin intermediul unei centrale termice care utilizează combustibil solid, în principal lemn și cărbune.

Din perspectiva eficienței energetice, clădirea beneficiază de îmbunătățiri importante la nivelul anvelopei, în special prin termoizolarea fațadelor și instalarea tâmplăriei termoizolante. Pentru creșterea în continuare a performanței energetice și reducerea impactului asupra mediului, în viitor ar putea fi analizată implementarea unor soluții moderne de încălzire, bazate pe tehnologii eficiente și pe utilizarea surselor regenerabile de energie, cum ar fi pompele de căldură, integrate cu sisteme fotovoltaice pentru producerea energiei electrice.
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[bookmark: _Toc223706963]Figura 15. Grădinița de copii nr. 2 din s. Călinești
Grădinița de copii din s. Chetriș
Clădirea grădiniței din satul Chetriș este o construcție cu regim redus de înălțime, destinată activităților de educație timpurie, care a beneficiat de lucrări de renovare în ultimii ani. Din punct de vedere constructiv, clădirea prezintă o anvelopă modernizată, pereții exteriori fiind termoizolați și finisați cu tencuială decorativă. Această intervenție contribuie la diminuarea fluxurilor de căldură către exterior și la îmbunătățirea comportamentului energetic al clădirii pe perioada sezonului rece.
Soclul clădirii este protejat prin placare cu materiale rezistente la umiditate și la acțiuni mecanice, ceea ce asigură o durabilitate sporită a zonei inferioare a fațadelor. Ferestrele sunt dotate cu tâmplărie modernă din PVC și geam termoizolant, ceea ce permite reducerea pierderilor de energie prin suprafețele vitrate și îmbunătățește etanșeitatea generală a clădirii.
Acoperișul este realizat în sistem de șarpantă și este acoperit cu țiglă metalică, material care oferă o bună rezistență la condițiile climatice și necesită intervenții minime de întreținere. Sistemul de evacuare a apelor pluviale este realizat prin jgheaburi și burlane metalice, asigurând protecția pereților și a fundației împotriva infiltrării apei.
În ceea ce privește sistemul de încălzire, clădirea este deservită de o centrală termică pe combustibil solid, care utilizează lemn și cărbune pentru producerea agentului termic necesar încălzirii spațiilor.
În perspectivă, va fi analizată posibilitatea modernizării sistemului de încălzire prin înlocuirea centralei termice pe combustibil solid cu un sistem bazat pe pompe de căldură, în combinație cu un sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice necesare funcționării acestuia. Totodată, se va analiza implementarea unui sistem de ventilare mecanică cu recuperare de căldură, care ar contribui la îmbunătățirea calității aerului interior și la reducerea consumului de energie pentru încălzire.
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[bookmark: _Toc223706964]Figura 16. Grădinița de copii din s. Chetriș
Grădinița de copii din s. Hîncești
Clădirea grădiniței din satul Hîncești reprezintă o construcție publică destinată activităților de educație timpurie, cu regim redus de înălțime și plan dezvoltat pe un singur nivel. Analiza vizuală a clădirii evidențiază faptul că aceasta se află într-o stare tehnică moderată, caracteristică multor instituții publice construite în perioada sovietică și care au beneficiat doar parțial de lucrări de renovare.
Fațadele clădirii sunt finisate cu tencuială tradițională, fără intervenții de termoizolare a pereților exteriori. În anumite zone ale soclului și ale pereților se observă urme de degradare a tencuielii și efecte ale umidității capilare, ceea ce indică necesitatea unor lucrări de reabilitare a anvelopei clădirii. Lipsa termoizolației determină pierderi semnificative de energie în sezonul rece și conduce la un consum mai mare de combustibil pentru încălzirea spațiilor.
Acoperișul clădirii este realizat în șarpantă și este acoperit cu foi de ardezie (azbociment), material frecvent utilizat la construcțiile mai vechi. Deși învelitoarea pare funcțională, acest tip de acoperiș prezintă o performanță energetică redusă și necesită, în perspectivă, lucrări de modernizare sau înlocuire pentru a asigura o protecție termică și o durabilitate mai bună.
Tâmplăria exterioară a fost parțial înlocuită, fiind instalate ferestre din PVC cu geam termoizolant în unele zone ale clădirii, ceea ce contribuie la reducerea infiltrațiilor de aer și la îmbunătățirea confortului termic interior. Cu toate acestea, performanța energetică generală a clădirii rămâne limitată din cauza caracteristicilor anvelopei și a acoperișului.
Încălzirea clădirii este asigurată prin intermediul unei centrale termice pe combustibil solid. Sistemul asigură necesarul de căldură pentru funcționarea instituției, însă eficiența energetică a acestuia este limitată comparativ cu soluțiile moderne de încălzire.
În ansamblu, clădirea necesită intervenții de modernizare pentru creșterea performanței energetice, în special prin termoizolarea pereților exteriori, îmbunătățirea acoperișului și optimizarea sistemelor tehnice. În perspectivă, va fi analizată modernizarea energetică a clădirii, care va include în primul rând termoizolarea anvelopei clădirii, urmată de înlocuirea centralei termice existente cu un sistem bazat pe pompe de căldură, instalarea unui sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice și implementarea unui sistem de ventilare mecanică cu recuperare de căldură. Aceste măsuri vor contribui la reducerea consumului de energie și la îmbunătățirea condițiilor de confort interior.
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[bookmark: _Toc223706965]Figura 17. Grădinița de copii din s. Hîncești
Instituția Publică Gimnaziul „Gheorghe Vrabie”, s. Călinești
Clădirea Gimnaziului „Gheorghe Vrabie” din satul Călinești reprezintă una dintre principalele instituții de învățământ din localitate, fiind amplasată într-un complex educațional format din mai multe corpuri de clădire. Construcția principală are regim de înălțime P+2 și este realizată din materiale specifice perioadei în care a fost edificată, cu pereți din zidărie masivă și planșee din beton armat.
Fațadele clădirii prezintă finisaje din tencuială tradițională, însă în multe zone se observă degradări ale stratului de finisaj, exfolieri și urme de umiditate. Lipsa unui sistem de termoizolare a pereților exteriori conduce la pierderi considerabile de energie termică în sezonul rece, ceea ce influențează negativ eficiența energetică a clădirii și crește consumul de combustibil necesar pentru încălzire.
Tâmplăria exterioară este parțial modernizată, fiind instalate ferestre din PVC cu geam termoizolant în unele spații ale clădirii. În alte zone se mai păstrează elemente de tâmplărie mai veche, ceea ce determină variații în nivelul de confort termic și infiltrații de aer în sezonul rece.
Complexul include și corpuri auxiliare cu regim redus de înălțime, utilizate pentru diverse funcțiuni educaționale. Unele dintre aceste construcții prezintă un grad mai accentuat de uzură a finisajelor exterioare și necesită lucrări de reabilitare pentru a îmbunătăți performanța energetică și aspectul general al ansamblului.
Încălzirea spațiilor este asigurată prin intermediul unei centrale termice pe combustibil solid. Sistemul existent permite asigurarea necesarului de căldură pentru funcționarea instituției, însă eficiența energetică este limitată comparativ cu soluțiile moderne de încălzire.
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[bookmark: _Toc223706966]Figura 18. Instituția Publică Gimnaziul „Gheorghe Vrabie”, s. Călinești

În perspectivă, va fi analizată modernizarea energetică a clădirii, care va include în primul rând termoizolarea anvelopei clădirii, urmată de înlocuirea centralei termice existente cu un sistem bazat pe pompe de căldură, instalarea unui sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice și implementarea unui sistem de ventilare mecanică cu recuperare de căldură. Aceste măsuri vor contribui la reducerea consumului de energie, la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și la îmbunătățirea condițiilor de confort pentru elevi și cadrele didactice.
Instituția Publică Gimnaziul Chetriș, din s. Chetriș
Clădirea Instituției Publice Gimnaziul Chetriș este o construcție cu regim de înălțime parter, realizată din zidărie de piatră de calcar. Fațadele sunt finisate cu tencuială exterioară și nu sunt termoizolate, ceea ce determină pierderi sporite de energie termică în sezonul rece.
Tâmplăria exterioară este realizată din PVC cu geam termoizolant. Acoperișul clădirii este realizat în sistem de șarpantă și este acoperit cu tablă metalică profilată.
Încălzirea spațiilor este asigurată prin intermediul sobelor pe combustibil solid, utilizate pentru încălzirea sălilor de clasă și a spațiilor auxiliare în perioada sezonului rece.
În perspectivă, va fi analizată modernizarea energetică a clădirii, care va include termoizolarea anvelopei clădirii, înlocuirea sistemului de încălzire existent cu pompe de căldură, instalarea unui sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice și implementarea unui sistem de ventilare mecanică cu recuperare de căldură, măsuri care ar contribui la reducerea consumului de energie și la îmbunătățirea condițiilor de confort interior.
Instituții medicale
În comuna Călinești funcționează patru instituții medicale care asigură servicii de asistență medicală primară și intervenție de urgență pentru populația locală. Acestea includ IMSP Oficiul Medicilor de Familie, s. Călinești, Punctul de asistență medicală urgentă al IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), s. Călinești, IMSP Centrul Medicilor de Familie, s. Chetriș și IMSP Oficiul Medicilor de Familie, s. Hîncești.
Clădirile în care își desfășoară activitatea aceste instituții sunt construcții cu regim de înălțime redus, realizate din zidărie și utilizate pentru prestarea serviciilor medicale de bază pentru populația comunei. Din punct de vedere al performanței energetice, Oficiul Medicilor de Familie din s. Călinești și Punctul de asistență medicală urgentă al CNAMUP din s. Călinești dispun de fațade termoizolate, ceea ce contribuie la reducerea pierderilor de energie termică și la îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor.
În schimb, celelalte instituții medicale din comună nu dispun de termoizolație la nivelul anvelopei clădirii, ceea ce determină pierderi mai mari de energie în perioada sezonului rece și un consum energetic mai ridicat pentru asigurarea condițiilor de confort interior.
În perspectivă, se recomandă implementarea unor măsuri de reabilitare energetică a clădirilor medicale în care anvelopa nu este termoizolată, prin aplicarea sistemelor de termoizolare a pereților exteriori și îmbunătățirea performanței energetice a elementelor de construcție. Totodată, va fi analizată modernizarea sistemelor de încălzire prin utilizarea pompelor de căldură în combinație cu sisteme fotovoltaice pentru producerea energiei electrice, măsuri care contribuie la reducerea consumului de energie, diminuarea costurilor de exploatare și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
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[bookmark: _Toc223706967]Figura 19. IMSP Oficiul Medicilor de Familie din s. Călinești
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[bookmark: _Toc223706968]Figura 20. Punctul de asistență medicală urgentă din s. Călinești
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[bookmark: _Toc223706969]Figura 21. IMSP Oficiul Medicilor de Familie din s. Chetriș
Clădiri administrative
În comuna Călinești, infrastructura administrativă include clădiri în care sunt organizate serviciile publice locale destinate populației. În urma procesului de amalgamare administrativ-teritorială, sediul fostei primării din satul Chetriș a fost reorganizat și transformat în Centru Unificat de Prestare a Serviciilor Publice, care asigură accesul locuitorilor la servicii administrative de bază la nivel local.
Clădirile administrative sunt construcții cu regim redus de înălțime, realizate din zidărie de piatră de calcar, cu acoperișuri cu învelitoare din foi ondulate din azbociment. Din punct de vedere constructiv, clădirile prezintă finisaje simple, specifice clădirilor administrative din mediul rural, iar în unele cazuri au fost realizate intervenții punctuale de renovare, precum înlocuirea tâmplăriei cu ferestre din PVC și reparații ale finisajelor exterioare.
Niciuna dintre clădirile administrative nu dispune de termoizolarea anvelopei, ceea ce determină pierderi semnificative de energie termică în sezonul rece și un consum energetic mai ridicat pentru asigurarea condițiilor de confort interior.
Pentru îmbunătățirea performanței energetice a acestor clădiri, va fi analizată implementarea unor lucrări de reabilitare energetică, care include termoizolarea pereților exteriori și a planșeului superior, precum și modernizarea sistemelor de încălzire. De asemenea, poate fi examinată posibilitatea instalării unor sisteme fotovoltaice pentru producerea energiei electrice, măsuri care ar contribui la reducerea consumului de energie, diminuarea costurilor de exploatare și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
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[bookmark: _Toc223706970]Figura 22. Primăria satului Chetriș
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[bookmark: _Toc223706971]Figura 23. Primăria satului Hîncești
Instituții culturale
În comuna Călinești, infrastructura culturală este reprezentată de Casa de Cultură Călinești (care găzduiește și sediul primăriei comunei Călinești), Biblioteca Publică Chetriș și Biblioteca Publică Hîncești. Clădirea Casei de Cultură din satul Călinești dispune de fațade termoizolate, însă lucrările nu sunt finalizate integral, întrucât pe anumite porțiuni ale fațadelor nu a fost aplicat încă stratul final de tencuială. În cazul bibliotecilor publice din Chetriș și Hîncești, clădirile nu dispun de termoizolarea anvelopei, ceea ce determină pierderi sporite de energie termică în sezonul rece și un consum energetic mai ridicat pentru asigurarea condițiilor de confort interior.
În perspectivă, se recomandă continuarea lucrărilor de eficientizare energetică a Casei de Cultură Călinești prin finalizarea lucrărilor de finisare a fațadelor termoizolate, precum și analizarea posibilității modernizării sistemelor energetice ale clădirilor din sectorul cultural. Pentru clădirile bibliotecilor publice din Chetriș și Hîncești se recomandă realizarea lucrărilor de termoizolare a anvelopei clădirilor, în vederea reducerii pierderilor de energie. 
Totodată, poate fi analizată implementarea unor sisteme moderne și eficiente de producere a energiei, precum instalarea pompelor de căldură pentru asigurarea încălzirii și a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice, măsuri care ar contribui la reducerea consumului energetic și a emisiilor de gaze cu efect de seră.
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[bookmark: _Toc223706972]Figura 24. Casa de cultură din s. Călinești
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[bookmark: _Toc223706973]Figura 25. Biblioteca Publică din s. Chetriș
4.8 [bookmark: _Toc223707049]Fondul locuibil și caracteristicile sectorului rezidențial
Fondul locuibil al comunei Călinești este constituit preponderent din locuințe individuale (case la sol), specifice mediului rural. Conform datelor statistice actualizate pentru anul 2024, numărul total de locuințe la nivelul comunei este de 2 032 unități, dintre care 1 057 în satul Călinești,                    576 în satul Chetriș și 399 în satul Hîncești.
Din punct de vedere al perioadei de edificare, structura fondului locativ indică o predominanță a locuințelor construite în a doua jumătate a secolului XX. Cele mai vechi locuințe datează din perioada anterioară anului 1945, fiind înregistrate 64 de unități locative la nivelul comunei. În perioada 1946–1960 s-a înregistrat una dintre cele mai intense etape de dezvoltare a fondului locativ, fiind construite 449 de locuințe, urmată de intervalul 1961–1970, cu 390 de unități locative. În perioada 1971–1980 au fost edificate 379 de locuințe, iar între 1981–1990 încă 285 de unități, ceea ce confirmă faptul că majoritatea locuințelor existente în prezent au fost construite înainte de anul 1990.
După această perioadă, ritmul construcțiilor a scăzut semnificativ. În intervalul 1991–2000 au fost construite 143 de locuințe, între 2001–2005 doar 20 de unități, iar în perioada 2006–2014 încă                38 de locuințe. 
Majoritatea locuințelor construite în perioada 1946–1990 utilizează tehnologii și materiale specifice epocii, precum zidărie din piatră sau cărămidă, planșee din beton armat sau lemn și acoperișuri tip șarpantă cu învelitoare din ardezie, țiglă sau tablă. Din punct de vedere al eficienței energetice, o mare parte dintre aceste locuințe prezintă un nivel redus de termoizolare a pereților exteriori, izolare insuficientă a planșeului de pod, tâmplărie mai veche și sisteme de încălzire bazate preponderent pe sobe sau alte sisteme individuale.
Având în vedere structura și vechimea fondului locativ, sectorul rezidențial reprezintă unul dintre principalii consumatori de energie la nivel local, în special pentru încălzire în sezonul rece. Creșterea performanței energetice a clădirilor rezidențiale, prin lucrări de termoizolare a anvelopei, modernizarea sistemelor de încălzire și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie, reprezintă o direcție importantă pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO₂ la nivelul comunei Călinești.
[bookmark: _Hlk222063976][bookmark: _Toc223707096]Tabelul 8. Fondul locativ
	[bookmark: _Toc52554122]Localitatea
	2024

	
	Case de locuit individuale
	Apartamente și case de locuit individuale

	Raionul Fălești
	24 597
	29 571

	s. Călinești
	1 053
	1 057

	com. Chetriș
	576
	576

	s. Hîncești
	399
	399

	com. Călinești
	2 028
	2 032


[bookmark: _Toc223707097]Tabelul 9. Fondul locativ suprafața totală din comuna Călinești, în m2 
	Localitatea
	2024

	
	Suprafața totală
	Suprafața totală a caselor de locuit individuale

	s. Călinești
	80 243
	80 118

	com. Chetriș
	46 089
	46 089

	s. Hîncești
	36 799
	36 799

	com. Călinești
	163 131
	163 006


4.9 [bookmark: _Toc56068899][bookmark: _Toc210984128][bookmark: _Toc223707050][bookmark: _Toc56068900]Consumul actual de energie în clădirile publice
[bookmark: _Toc210984165]Analiza consumului actual de energie în clădirile publice din comuna Călinești are drept scop evaluarea nivelului de utilizare a resurselor energetice și identificarea potențialului de eficiență energetică la nivel instituțional. Datele prezentate în tabelele următoare reflectă consumurile anuale de energie electrică și termică pentru principalele instituții publice, pe baza informațiilor furnizate de administrația locală și de instituțiile gestionare.
Consumul energetic al clădirilor publice este influențat de suprafața construită, anul edificării, nivelul de reabilitare termică, tipul sursei de încălzire și regimul de funcționare al fiecărei instituții. Evaluarea acestor date permite stabilirea unei baze de referință pentru monitorizarea performanței energetice și fundamentarea măsurilor de reducere a consumului și a emisiilor de CO₂.
[bookmark: _Toc223707098]Tabelul 10. Date generale privind consumul anual de energie al clădirilor publice din comuna Călinești
	Nr.
	Indicator
	Valoare
	Unitate

	1.
	Consum mediu total 
	70,09
	kWh

	2.
	Consum specific 
	8,37
	kWh/m2

	3.
	Consum total 
	1 261,55
	kWh


Toate clădirile publice sunt împărțite în următoarele categorii principale:
· Clădiri administrative;
· Clădiri educaționale;
· Clădiri medicale;
· Clădiri culturale (case de cultură, biblioteci etc.);
În tabelele de mai jos sunt prezentate consumurile totale de energie al clădirilor publice pe grupe de clădiri, inclusiv consumul specific de energie. Aceasta reprezintă valoarea medie a rezultatului împărțirii consumului total de energie la suprafața totală a fiecărei clădiri individuale din grup.  
[bookmark: _Toc210984166][bookmark: _Toc223707099]Tabelul 11. Consumul de energie pe grupuri de clădiri
	Nr.
	Categorie clădire
	Suprafață totală, m2
	Suprafață încălzită, m2
	Consum total de energie*, MWh
	Consum specific de energie**, kWh/m2

	1. 
	Administrative
	771,4
	701,3
	112,0
	145,1

	2.  
	Educaționale
	3 115,7
	2 832,5
	470,4
	151,0

	3. 
	Medicale
	1 324,8
	1 204,4
	470,4
	355,1

	4. 
	Culturale
	1 432,1
	1 301,9
	101,0
	70,5

	5. 
	Sociale
	229,9
	209,0
	107,8
	468,8

	*  - se referă la consum total de energie, pentru toate utilitățile clădirilor
** - consumul specific de energie este valoarea medie a rezultatului împărțirii consumului total de energie la suprafața totală a fiecărei clădiri individuale dintr-un grup de clădiri.


[bookmark: _Toc210984167][bookmark: _Toc223707100]Tabelul 12. Consumul de energie electrică pe grupuri de clădiri
	Nr.
	Categorie clădire
	Consum de energie electrică*, MWh
	Consum specific de energie electrică**, kWh/m2

	1. 
	Administrative
	6,83
	9,74

	2.  
	Educaționale
	39,38
	6,80

	3. 
	Medicale
	15,53
	12,89

	4. 
	Culturale
	10,61
	8,15

	5. 
	Sociale
	33,97
	162,52

	*  - se referă la consum total de energie electrică, pentru toate utilitățile clădirilor
** - consumul specific de energie electrică este valoarea medie a rezultatului împărțirii consumului total de energie electrică la suprafața totală a fiecărei clădiri individuale din categoria de clădiri.


4.10 [bookmark: _Toc210984129][bookmark: _Toc223707051]Consumul actual de energie în clădirile rezidențiale
Sectorul rezidențial din comunei Călinești reprezintă principalul consumator de energie la nivel local, având o pondere semnificativă în consumul total de energie finală al comunității. Consumul energetic al gospodăriilor este determinat în principal de necesarul de încălzire în sezonul rece, prepararea apei calde menajere, iluminat și utilizarea echipamentelor electrocasnice.
Fondul locativ este constituit preponderent din case individuale, specifice mediului rural, cu o suprafață încălzită semnificativă la nivel de comună. Structura energetică a sectorului rezidențial indică o utilizare mixtă a surselor de energie, cărbunele și lemnul de foc fiind dominante pentru încălzire, iar energia electrică fiind utilizată pentru iluminat, aparate electrocasnice și, în unele cazuri, pentru prepararea apei calde sau încălzire auxiliară.
[bookmark: _Toc210984170]Datele prezentate în tabelele de mai jos evidențiază faptul că o parte importantă a consumului este asociată încălzirii spațiilor, ceea ce reflectă atât caracteristicile climatice, cât și nivelul de performanță energetică al locuințelor. Utilizarea biocombustibililor și, într-o măsură mai redusă, a cărbunelui, indică existența unor gospodării cu sisteme tradiționale de încălzire, cu randament energetic redus.
[bookmark: _Toc223707101]Tabelul 13. Informație generală clădiri rezidențiale
	Nr.
	Categorie clădire
	Număr clădiri
	Suprafață totală, m2
	Suprafață încălzită, m2

	1.
	Case individuale
	2 028
	163 006
	154 856

	2. 
	Clădiri cu apartamente
	4
	125
	119


[bookmark: _Toc210984171][bookmark: _Toc223707102]Tabelul 14. Consumul de energie în clădiri rezidențiale
	Nr.
	Tip energie
	Tip consum
	Unitate măsură
	Valoare

	1.
	Electrică
	total
	kWh
	1 646 384

	1. 
	
	specific
	kWh/m2
	10,1

	2.
	Termică
	total
	kWh
	-

	
	
	specific
	kWh/m2
	-

	3.
	Gaze naturale
	total
	m3GN
	-

	
	
	specific
	m3GN/m2
	-

	4.
	Biocombustibil (lemne, pelete, brichete)
	total
	m3Bio/m2
	5 748

	
	
	specific
	m3Bio/m2
	0,035

	5.
	Cărbune
	total
	tone
	241

	2. 
	
	specific
	tone/m2
	0,001


Nivelul actual al consumului este influențat de vechimea fondului construit, gradul variabil de termoizolare a anvelopei, existența punților termice și utilizarea unor sisteme de încălzire învechite sau parțial modernizate. Intervențiile realizate până în prezent sunt, în multe cazuri, fragmentare și nu vizează o reabilitare energetică integrată.

În ansamblu, sectorul rezidențial al comunei Călinești prezintă un potențial ridicat de reducere a consumului specific de energie prin măsuri de eficiență energetică și integrarea surselor regenerabile, contribuind astfel la diminuarea cheltuielilor gospodăriilor și la reducerea impactului asupra mediului.
4.11 [bookmark: _Toc210984130][bookmark: _Toc223707052]Consumul de energie pentru iluminatul public
[bookmark: _Toc56068901]Iluminatul public reprezintă un consumator important de energie electrică la nivelul comunei Călinești având un impact direct asupra cheltuielilor bugetare ale administrațiilor publice locale. Sistemele de iluminat funcționează pe timp de noapte, în intervale sezoniere variabile, ceea ce determină un consum constant de energie pe parcursul anului, cu valori mai ridicate în perioada sezonului rece, când durata nopții este mai mare.
Consumul anual de energie electrică pentru iluminatul public depinde de numărul total al corpurilor de iluminat instalate, tipul acestora (LED sau tehnologii convenționale), puterea instalată, durata medie de funcționare și gradul de automatizare al sistemului. La nivelul comunei Călinești, o parte semnificativă a corpurilor de iluminat au fost modernizate în ultimii ani și sunt echipate cu tehnologie LED, contribuind la reducerea consumului specific de energie electrică și a costurilor de mentenanță.
Totodată, există sectoare unde sistemul de iluminat necesită modernizare sau extindere, în special pe anumite porțiuni de drum secundar, străzi periferice sau zone nou dezvoltate din localitățile componente. În unele cazuri, corpurile de iluminat convenționale sau cele cu durată mare de exploatare generează un consum mai ridicat și costuri suplimentare de întreținere, influențând nivelul general de eficiență al sistemului.
Pe lângă impactul bugetar, iluminatul public are un rol important în siguranța circulației rutiere și pietonale, prevenirea incidentelor și creșterea confortului comunitar la nivelul tuturor satelor din comună. Un sistem modern și eficient energetic contribuie nu doar la reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO₂, ci și la diminuarea intervențiilor de întreținere, datorită duratei de viață mai mari a corpurilor LED comparativ cu tehnologiile tradiționale.
Analiza consumului de energie pentru iluminatul public la nivelul comunei Călinești are rolul de a identifica potențialul de optimizare prin înlocuirea integrală a corpurilor ineficiente, instalarea sistemelor de telegestiune, reglarea fluxului luminos în funcție de intervalul orar și adaptarea programului de funcționare la necesitățile reale ale comunității. De asemenea, integrarea treptată a surselor regenerabile de energie (de exemplu, sisteme fotovoltaice pentru alimentarea parțială a rețelei de iluminat) poate contribui la reducerea presiunii asupra bugetului local și la creșterea rezilienței energetice a comunei.
În tabelul de mai jos este prezentată structura surselor de lumină utilizate în sistemul de iluminat public la nivelul comunei Călinești, incluzând tipurile de corpuri de iluminat existente în fiecare localitate, ponderea acestora, puterea instalată și consumul anual estimat de energie electrică.
[bookmark: _Toc210984172]



[bookmark: _Toc223707103]Tabelul 15. Prezentare generală a surselor de lumină utilizate în sistemul de iluminat public
	Nr.
	Tip corp iluminat
	Număr corpuri
de iluminat
	Pondere, %
	Putere instalată, kW
	Pondere, %
	Consum, MWh/an

	1.
	Lămpi bazate pe diode emițătoare de lumină (LED)
	793
	63%
	47,0
	71%
	39,4

	2.
	Lămpi cu descărcare în vapori de sodiu la înaltă presiune (ДНаТ)
	0
	0%
	0,0
	0%
	

	3.
	Lămpi cu descărcare în vapori de mercur la înaltă presiune (ДРЛ)
	0
	0%
	0
	0%
	

	4.
	Lipsește corpul de iluminat
	475
	37%
	19,0
	29%
	

	Total
	1 473
	100%
	40,0
	100%
	




5. [bookmark: _Toc86077204][bookmark: _Toc223707053]STRATEGIA DE REDUCERE A EMISIILOR 
5.1 [bookmark: _Toc86077205][bookmark: _Toc223707054]Viziune 
Satul Călinești a aderat la Convenția Primarilor privind Clima și Energia, prin care administrația publică locală și-a asumat angajamentele acestei inițiative europene orientate spre dezvoltare durabilă, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea eficienței energetice și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.
În urma procesului de amalgamare administrativ-teritorială, a fost constituită comuna Călinești, care preia și continuă angajamentele asumate anterior de satul Călinești în cadrul Convenției Primarilor, extinzând implementarea acestora la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale și al tuturor localităților componente.
În acest context, comuna Călinești își propune:
· accelerarea procesului de decarbonizare a teritoriului local;
· consolidarea capacității de adaptare la efectele schimbărilor climatice;
· creșterea eficienței energetice în toate sectoarele (rezidențial, public, transport);
· promovarea și extinderea utilizării surselor regenerabile de energie;
· asigurarea accesului populației la energie sigură, durabilă și la costuri accesibile.
Prin asumarea acestor obiective, comuna Călinești își propune să contribuie la realizarea țintelor europene privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2030 și, pe termen lung, până în 2050, adoptând o abordare integrată privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice la nivel local.
Instrumentul principal pentru realizarea acestor angajamente este PAEDC, document strategic care include:
· inventarul de referință al emisiilor de gaze cu efect de seră;
· analiza consumurilor energetice la nivel local;
· evaluarea riscurilor și vulnerabilităților climatice;
· setul de măsuri și acțiuni prioritare pentru reducerea emisiilor și creșterea rezilienței climatice.
Viziunea pe termen lung pentru comuna Călinești este aceea de a deveni o comunitate eficientă energetic, rezilientă la schimbările climatice și orientată spre utilizarea responsabilă a resurselor, prin promovarea unui model de dezvoltare durabilă care să asigure un nivel ridicat al calității vieții pentru locuitorii din toate localitățile componente.
PAEDC este conceput ca un document strategic dinamic, care va fi revizuit și actualizat periodic, în funcție de evoluția condițiilor economice, tehnologice și climatice, precum și de rezultatele obținute în procesul de implementare a măsurilor prevăzute.
5.2 [bookmark: _Toc86077206][bookmark: _Toc223707055]Obiectiv și țintă
Pentru comuna Călinești, anul de referință al PAEDC a fost stabilit anul 2024, an pentru care au fost disponibile date consolidate privind consumurile energetice în sectorul public, rezidențial și iluminatul public, precum și informații relevante privind mobilitatea și infrastructura locală la nivelul teritoriului administrativ actual. Pe baza acestui an a fost elaborat Inventarul de Referință al Emisiilor de CO₂.
Obiectivul general al comunei Călinești este creșterea eficienței energetice la nivelul întregului teritoriu administrativ și valorificarea potențialului de utilizare a surselor regenerabile de energie, printr-un efort comun al administrației publice locale, instituțiilor publice, agenților economici și gospodăriilor individuale din toate localitățile componente.
Ținta asumată de reducere a emisiilor de CO₂ pentru comuna Călinești este de cel puțin 35% până în anul 2030, raportat la anul de referință 2024. Această țintă va fi realizată prin implementarea măsurilor prevăzute în PAEDC, care vizează modernizarea energetică a clădirilor publice, eficientizarea sectorului rezidențial, modernizarea iluminatului public, promovarea mobilității eficiente și extinderea utilizării energiei regenerabile la nivelul întregii comune.
În domeniul adaptării la schimbările climatice, comuna Călinești își propune reducerea vulnerabilității la fenomenele climatice extreme, inclusiv secetă, caniculă, precipitații intense și episoade de vânt puternic. Printre direcțiile prioritare se numără:
· adaptarea practicilor agricole la noile condiții climatice;
· reducerea impactului secetei și valurilor de căldură asupra populației și infrastructurii;
· îmbunătățirea managementului resurselor de apă, inclusiv modernizarea și eficientizarea sistemelor de apeduct și canalizare;
· consolidarea infrastructurii publice pentru a face față riscurilor climatice.
Prin realizarea acestor obiective, comunei Călinești urmărește dezvoltarea unei comunități mai eficiente energetic, mai reziliente la schimbările climatice și mai sustenabile pe termen lung, asigurând coerență și echitate în implementarea măsurilor la nivelul tuturor localităților componente.
5.3 [bookmark: _Toc86077207][bookmark: _Toc223707056]Coordonare și structuri organizaționale create / atribuite
În prezent, administrația publică locală a comunei Călinești nu dispune de o structură distinctă dedicată exclusiv domeniului eficienței energetice și utilizării surselor regenerabile de energie. Responsabilitățile aferente gestionării consumurilor energetice și implementării proiectelor investiționale sunt exercitate în cadrul aparatului primăriei, în funcție de competențele existente și de atribuțiile personalului desemnat.
Implementarea PAEDC presupune însă o abordare coordonată și o cooperare instituțională extinsă, implicând următorii actori principali:
· Primăria comunei Călinești, în calitate de coordonator al procesului de implementare;
· Consiliul Raional Anenii Noi, prin sprijin tehnic și instituțional;
· Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), în domeniul politicilor și programelor de eficiență energetică;
· Parteneri externi – autorități de management, organisme intermediare și agenții executive responsabile de implementarea programelor naționale și europene în domeniile energiei, mediului și infrastructurii;
· Parteneri locali, inclusiv organizații non-guvernamentale, instituții publice și companii private active în domeniul energiei, construcțiilor și protecției mediului.
În vederea asigurării unei implementări eficiente a PAEDC, la nivelul comunei Călinești va fi constituit un grup local de coordonare energetică, cu rol operațional și consultativ, având următoarea structură funcțională:
· consultant tehnic în domeniul energetic, responsabil de coordonarea tehnică a măsurilor și monitorizarea indicatorilor de performanță;
· specialist în atragerea investițiilor și identificarea surselor de finanțare pentru implementarea acțiunilor prevăzute;
· responsabil de comunicare și informare publică, cu rolul de a promova măsurile energetice și climatice în rândul cetățenilor și de a facilita implicarea comunității.
Acest grup va avea atribuții privind planificarea, monitorizarea, centralizarea datelor, raportarea progresului și actualizarea periodică a PAEDC, asigurând integrarea obiectivelor energetice și climatice în documentele strategice și în procesul anual de planificare bugetară la nivelul întregii comune.
5.4 [bookmark: _Toc86077208][bookmark: _Toc223707057]Capacitatea de personal alocată
Pentru implementarea eficientă a PAEDC la nivelul comunei Călinești este necesară consolidarea capacității administrative prin desemnarea și, după caz, angajarea sau contractarea personalului responsabil de coordonarea domeniului energetic și climatic la nivelul întregului teritoriu administrativ.
Se consideră necesară angajarea sau contractarea a cel puțin unui consultant tehnic în domeniul energetic, care să dețină studii superioare în domeniul eficienței energetice și/sau al surselor regenerabile de energie. Acesta va avea responsabilități privind monitorizarea consumurilor energetice la nivelul tuturor localităților componente, elaborarea și evaluarea proiectelor tehnice, identificarea soluțiilor optime de reducere a emisiilor, precum și raportarea progresului către autoritățile competente și către structurile Convenției Primarilor.
Celelalte atribuții legate de implementarea PAEDC – inclusiv identificarea surselor de finanțare, integrarea măsurilor în planificarea bugetară, comunicarea publică și coordonarea administrativă – vor fi preluate de personalul existent în cadrul aparatului primăriei comunei Călinești, prin redistribuirea responsabilităților și consolidarea competențelor interne.
Pe termen mediu, dezvoltarea capacității instituționale va presupune participarea personalului la programe de instruire în domeniul eficienței energetice, managementului proiectelor, atragerii finanțărilor și adaptării la schimbările climatice, pentru a asigura implementarea coerentă și sustenabilă a obiectivelor asumate prin PAEDC la nivelul întregii comune.
5.5 [bookmark: _Toc86077209][bookmark: _Toc223707058]Implicarea părților interesate și a cetățenilor
Implementarea eficientă a PAEDC la nivelul comunei Călinești presupune implicarea activă a cetățenilor, instituțiilor publice, mediului economic și societății civile din toate localitățile componente în procesul de planificare, monitorizare și evaluare a măsurilor propuse.
În acest sens, se propune organizarea unor ateliere tematice locale, axate pe domenii precum eficiență energetică, transport durabil, surse regenerabile de energie și adaptare la schimbările climatice. Acestea vor avea caracter consultativ și se vor desfășura periodic, cel puțin o dată la șase luni, oferind un cadru structurat pentru dialog și schimb de idei la nivelul întregii comune.
La ședințele atelierelor vor fi invitați reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale, agenți economici locali, instituții publice, experți tehnici și cetățeni interesați din fiecare localitate componentă, care pot contribui cu propuneri concrete pentru implementarea și îmbunătățirea acțiunilor prevăzute în plan.
Recomandările și propunerile formulate în cadrul atelierelor vor fi analizate de administrația publică locală a comunei Călinești și, după caz, integrate în procesul de actualizare și ajustare a PAEDC. Astfel, planul va rămâne un instrument flexibil, adaptat nevoilor reale ale comunităților din comună.
Totodată, participanții la aceste structuri consultative vor fi încurajați să sprijine procesul de comunicare publică a rezultatelor obținute, contribuind la diseminarea informațiilor privind proiectele implementate și la creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la importanța tranziției energetice și a acțiunilor climatice la nivel local.
5.6 [bookmark: _Toc86077210][bookmark: _Toc223707059]Bugetul global pentru implementare și sursele de finanțare
Bugetul total estimat necesar pentru dezvoltarea și implementarea măsurilor prevăzute în cadrul PAEDC al comunei Călinești este de 5 672 598 EUR până în anul 2030 și de 7 791 706 EUR până în anul 2050, reflectând amploarea intervențiilor planificate și angajamentul administrației publice locale pentru o tranziție energetică durabilă și o dezvoltare rezilientă pe termen lung.
În vederea asigurării sustenabilității financiare a planului, administrația publică locală va urmări diversificarea și combinarea mai multor surse de finanțare, astfel încât implementarea măsurilor să fie realizată etapizat și în funcție de prioritățile stabilite la nivelul întregii comune.
Sursele potențiale de finanțare includ:
· Bugetul local, prin alocări anuale pentru cofinanțarea proiectelor și realizarea investițiilor prioritare;
· Fonduri guvernamentale cu destinație specială, destinate susținerii proiectelor de eficiență energetică, reabilitare a clădirilor publice și rezidențiale, dezvoltare a infrastructurii și promovare a surselor regenerabile de energie;
· Fonduri structurale și programe naționale de finanțare, accesibile prin intermediul instituțiilor de profil;
· Fonduri europene și alte instrumente financiare externe, destinate proiectelor de energie, mediu, mobilitate și adaptare la schimbările climatice;
· Fonduri de preaderare ale Uniunii Europene, disponibile în contextul procesului de integrare europeană, pentru susținerea reformelor structurale, dezvoltarea infrastructurii și accelerarea tranziției energetice;
· Acorduri interguvernamentale și parteneriate internaționale, care pot sprijini implementarea proiectelor majore de infrastructură și modernizare energetică.
Accesarea acestor surse va fi realizată prin elaborarea de proiecte tehnice și aplicații de finanțare, precum și prin consolidarea capacității instituționale a comunei Călinești în domeniul atragerii investițiilor și managementului proiectelor, asigurând o implementare coerentă și sustenabilă a măsurilor prevăzute în PAEDC.
5.7 [bookmark: _Toc223707060]Inventarul de Monitorizare al Emisiilor (MEI) și raportarea progresului
Implementarea și monitorizarea PAEDC la nivelul comunei Călinești vor fi coordonate de grupul local de coordonare energetică, constituit în cadrul primăriei comunei. Acest grup va asigura urmărirea progresului în realizarea obiectivelor stabilite și actualizarea periodică a datelor privind consumurile energetice și emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul tuturor localităților componente.
Activitatea grupului va fi organizată conform principiilor managementului de proiect și va include:
· stabilirea etapelor și termenelor pentru fiecare obiectiv și acțiune prevăzută în PAEDC;
· definirea responsabilităților pentru implementarea măsurilor, în funcție de sursa de finanțare și competențele structurilor implicate;
· monitorizarea respectării termenelor și a indicatorilor de performanță;
· evaluarea rezultatelor obținute după finalizarea fiecărei intervenții;
· prezentarea rapoartelor anuale privind stadiul implementării către Consiliul local al comunei Călinești.
Pentru monitorizarea consumului de energie în clădirile publice și în alte sectoare relevante, se va institui un sistem unitar de colectare și centralizare a datelor pentru întreg teritoriul administrativ, inclusiv prin utilizarea unei platforme electronice de introducere a informațiilor din facturile de utilități. Acest mecanism va permite urmărirea evoluției consumurilor, analiza comparativă între localitățile componente și identificarea eventualelor deviații față de obiectivele stabilite.
Conform angajamentelor asumate prin aderarea la Convenția Primarilor (prin satul Călinești), comuna Călinești va raporta progresul în implementarea planului la fiecare doi ani, prin actualizarea Inventarului de Monitorizare al Emisiilor (MEI) și transmiterea datelor către platforma oficială a Convenției.
În domeniul adaptării la schimbările climatice și al reducerii vulnerabilității energetice, vor fi instituite mecanisme suplimentare de monitorizare și reacție, inclusiv:
· elaborarea unor instrucțiuni clare pentru gestionarea situațiilor de criză, inclusiv a celor cu caracter climatic;
· activarea unei celule locale de coordonare în perioade de secetă, temperaturi extreme sau alte fenomene meteorologice severe;
· stabilirea protocoalelor de intervenție și a instituțiilor responsabile pentru fiecare tip de situație de urgență;
· organizarea periodică a instruirilor și exercițiilor de simulare pentru creșterea nivelului de pregătire la nivel local;
· menținerea unei cooperări permanente cu autoritățile raionale și centrale competente în domeniul protecției civile și al gestionării situațiilor de urgență.
Prin aceste măsuri, comuna Călinești își propune să asigure o implementare coerentă și transparentă a PAEDC, precum și o capacitate sporită de reacție la provocările climatice și energetice la nivelul întregului teritoriu administrativ.
5.8 [bookmark: _Toc223707061]Caracteristici social-economice
Structura social-economică a comunei Călinești este specifică mediului rural din raionul Fălești, având un profil predominant agricol, completat de activități comerciale și de prestare a serviciilor la nivel local. Economia locală se bazează în principal pe activități agricole desfășurate atât în gospodăriile individuale, cât și în exploatații agricole de dimensiuni mici și medii.
Sectorul agricol are un rol important în economia locală, fiind orientat în special spre cultivarea cerealelor, plantelor tehnice, legumelor și pomilor fructiferi, precum și spre creșterea animalelor în gospodăriile individuale. Activitățile agricole reprezintă o sursă importantă de venit pentru o parte semnificativă a populației și influențează consumul energetic la nivel local, în special în ceea ce privește utilizarea combustibililor pentru încălzire și pentru desfășurarea activităților agricole.
Sectorul comercial este reprezentat prin magazine alimentare și mixte, unități comerciale de mici dimensiuni și alte activități economice orientate spre satisfacerea necesităților populației locale. De asemenea, în localitate sunt prezente servicii de bază, inclusiv unități farmaceutice și agenți economici care desfășoară activități în domeniul transportului sau al prestării altor servicii. Structura economică locală este caracterizată în mare parte de întreprinderi mici și activități antreprenoriale de dimensiuni reduse.
Din punct de vedere social, comuna Călinești dispune de infrastructură educațională, medicală, culturală și administrativă funcțională, care asigură servicii publice de bază pentru populație. În același timp, o parte a populației active desfășoară activități economice în afara localităților comunei, inclusiv în centre urbane apropiate sau în alte regiuni, ceea ce influențează structura veniturilor gospodăriilor și nivelul mobilității zilnice.
Tendințele demografice și economice reflectă provocări specifice mediului rural, inclusiv migrația populației active și necesitatea modernizării infrastructurii locale. În acest context, implementarea PAEDC poate contribui la stimularea dezvoltării economice locale prin promovarea investițiilor în eficiență energetică, valorificarea surselor regenerabile de energie, reducerea costurilor energetice pentru gospodării și instituții publice și creșterea competitivității agenților economici locali.
5.9 [bookmark: _Toc223707062]Reglementări de urbanism
Creșterea performanței energetice a clădirilor constituie o acțiune de interes major în contextul economisirii energiei, al îmbunătățirii cadrului construit și al protecției mediului la nivelul comunei Călinești. În cadrul planificării urbanistice locale, se promovează măsuri care vizează reducerea consumului de energie, creșterea confortului termic și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de clădiri.
Performanța energetică a clădirilor este exprimată prin indicatori cheie, cum ar fi:
· clasa energetică a clădirii;
· consumul total specific de energie;
· indicele de emisii echivalent CO₂.
Acești indicatori servesc atât pentru evaluarea eficienței energetice actuale a clădirilor, cât și pentru stabilirea unor ținte de îmbunătățire în cadrul intervențiilor planificate la nivelul comunei.
La nivel legislativ, domeniul performanței energetice în construcții este reglementat prin Legea nr. 282 din 05 octombrie 2023 privind performanța energetică a clădirilor. Această lege transpune standarde actualizate pentru eficiența energetică, stabilește cerințe privind proiectarea și exploatarea clădirilor eficiente din punct de vedere energetic, obligativitatea certificării energetice și criterii de performanță aplicabile atât clădirilor nou construite, cât și celor existente supuse intervențiilor.
În contextul implementării PAEDC, administrația publică locală a comunei Călinești va încuraja respectarea prevederilor acestei legi în toate etapele de planificare, autorizare și realizare a construcțiilor și intervențiilor asupra clădirilor. Astfel:
· în procesul de dezvoltare urbanistică și eliberare a autorizațiilor de construire se va urmări conformitatea cu cerințele de performanță energetică stabilite prin legislația națională în vigoare;
· se vor promova soluții de proiectare și execuție care să favorizeze consumul redus de energie, utilizarea materialelor eficiente energetic și integrarea tehnologiilor verzi (ex. pompe de căldură, panouri fotovoltaice, sisteme de iluminat eficiente);
· se va urmări îmbunătățirea calității anvelopei termice a clădirilor existente, prin lucrări de termoizolare, înlocuirea tâmplăriei și optimizarea sistemelor tehnice, conform standardelor actuale.
Prin corelarea reglementărilor urbanistice cu obiectivele energetice și climatice asumate prin PAEDC, comunei Călinești își propune să asigure o dezvoltare durabilă, eficientă energetic și adaptată provocărilor climatice actuale, contribuind la crearea unui mediu construit modern și sustenabil la nivelul întregului teritoriu administrativ.








6. [bookmark: _Toc223707063]STRATEGIA GENERALĂ (CONTEXTUL ENERGETIC NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL)
6.1 [bookmark: _Toc223707064]Context internațional
La nivel internațional, tranziția energetică și combaterea schimbărilor climatice reprezintă priorități majore ale agendei globale. Reducerea consumului de energie convențională prin creșterea eficienței energetice și extinderea utilizării surselor regenerabile de energie constituie direcții esențiale pentru asigurarea dezvoltării durabile.
Preocupările internaționale în domeniul energiei sunt generate de mai mulți factori structurali:
· energia este un element fundamental pentru dezvoltarea economică, progresul tehnologic și creșterea calității vieții;
· creșterea populației și dezvoltarea economică determină o cerere tot mai mare de energie;
· dependența economiilor naționale de resurse energetice importate creează vulnerabilități geopolitice;
· resursele energetice convenționale sunt limitate și distribuite neuniform la nivel global;
· utilizarea combustibililor fosili (petrol, gaze naturale, cărbune) reprezintă principala sursă de emisii de gaze cu efect de seră, contribuind semnificativ la schimbările climatice.
Un moment de referință în abordarea globală a dezvoltării durabile îl constituie adoptarea documentului Agenda 21 în anul 1992, la Conferința ONU pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro. Documentul subliniază faptul că energia este esențială pentru dezvoltarea economică și socială, însă utilizarea acesteia trebuie realizată într-un mod care să protejeze atmosfera, sănătatea umană și mediul înconjurător.
În prezent, economia mondială rămâne puternic dependentă de combustibilii fosili, iar producția și consumul de energie exercită presiuni semnificative asupra mediului. Creșterea concentrației de CO₂ în atmosferă este direct corelată cu arderea combustibililor fosili, fenomen care contribuie la intensificarea efectelor schimbărilor climatice – creșterea temperaturilor medii globale, frecvența sporită a fenomenelor meteorologice extreme, secete prelungite și inundații.
Sectorul energetic și transporturile se află printre principalii generatori de emisii de CO₂ la nivel global. În acest context, politicile internaționale promovează:
· creșterea eficienței energetice în toate sectoarele economice;
· dezvoltarea energiei regenerabile (solar, eolian, biomasă);
· electrificarea transportului;
· reducerea consumului de combustibili fosili;
· consolidarea rezilienței comunităților la efectele schimbărilor climatice.
Aceste orientări internaționale constituie cadrul general în care se înscriu și acțiunile la nivel național și local, inclusiv implementarea PAEDC la nivelul comunei Călinești.
6.2 [bookmark: _Toc223707065]Cadrul de reglementare în sectorul energetic
Cadrul strategic și legislativ al sectorului energetic din Republica Moldova a cunoscut în ultimii ani o evoluție semnificativă, orientată spre consolidarea securității energetice, integrarea în piața energetică europeană și accelerarea tranziției către un sistem energetic durabil.
Un document de referință pentru dezvoltarea sectorului energetic a fost Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 102 din 05.02.2013. Aceasta a stabilit drept obiectiv general satisfacerea necesarului de energie pe termen scurt, mediu și lung, la un cost accesibil, în condiții de siguranță, calitate și respectare a principiilor dezvoltării durabile. Principalele direcții strategice au vizat:
· asigurarea securității energetice;
· promovarea dezvoltării durabile;
· creșterea competitivității sectorului energetic.
În anul 2023 a fost adoptată noua Strategie energetică a Republicii Moldova până în anul 2050, care aliniază sectorul energetic național la obiectivele europene de decarbonizare și integrare regională. Documentul strategic este structurat în jurul a cinci obiective majore:
· sporirea securității energetice;
· dezvoltarea unor piețe energetice competitive și integrarea regională;
· promovarea eficienței energetice;
· dezvoltarea energiei regenerabile durabile;
· protecția consumatorilor.
În domeniul eficienței energetice, cadrul legal este reglementat prin Legea nr. 139 din 19.07.2018 cu privire la eficiența energetică, care stabilește mecanismele de elaborare și implementare a politicilor în domeniu. Aceasta transpune în legislația națională prevederile directivelor europene relevante și asigură armonizarea cu acquis-ul comunitar, inclusiv cu modificările aduse Directivei 2012/27/UE prin Directiva (UE) 2018/2002, în varianta adaptată și aprobată prin Decizia Consiliului Ministerial al Comunității Energetice nr. 2021/14/MC-EnC.
În completarea acestui cadru normativ, domeniul performanței energetice a clădirilor este reglementat prin Legea nr. 282 din 05.10.2023 privind performanța energetică a clădirilor, iar promovarea energiei din surse regenerabile este susținută prin legislația specifică privind energia regenerabilă și mecanismele de sprijin aferente.
Documentul strategic care analizează toate componentele sectorului energetic, inclusiv creșterea eficienței în utilizarea finală, este Strategia Energetică a Moldovei până în anul 2030, adoptată prin HOTĂRÎRE Nr. 102 din 05-02-2013.
Acest cadru strategic și legislativ creează premisele pentru implementarea la nivel local a măsurilor prevăzute în PAEDC la nivelul comunei Călinești, asigurând coerența între obiectivele naționale și acțiunile concrete la nivel comunitar.
6.3 [bookmark: _Toc223707066]Politica europeană în domeniul energiei
Politica energetică a Uniunii Europene este fundamentată pe principiile dezvoltării durabile și urmărește asigurarea unui sistem energetic sigur, competitiv și decarbonizat. Aceasta vizează:
· accesul consumatorilor la energie la prețuri accesibile și stabile;
· dezvoltarea durabilă a producției, transportului și consumului de energie;
· consolidarea securității aprovizionării cu energie;
· reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
· tranziția către un sistem energetic neutru din punct de vedere climatic.
Cadrul climatic și energetic pentru 2030
Cadrul pentru 2030 stabilește obiectivele politice ale UE pentru perioada 2021–2030, în vederea realizării angajamentelor asumate prin Acordul de la Paris.
În iulie 2021, Comisia Europeană a lansat pachetul legislativ „Fit for 55”, care urmărește alinierea politicilor europene la obiectivul de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990.
Obiectivele actualizate la nivelul UE includ:
· Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: cel puțin 55% până în 2030 (față de 1990);
· Energie regenerabilă: pondere de minimum 42,5% la nivelul consumului final brut de energie (cu un obiectiv orientativ de 45%);
· Eficiență energetică: reducerea consumului de energie finală cu aproximativ 36% și a consumului de energie primară cu aproximativ 39% față de scenariile de referință.
Pe termen lung, Uniunea Europeană și-a asumat obiectivul de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic până în anul 2050, în conformitate cu Pactul Verde European (European Green Deal).
Sistemul de guvernanță energetică și climatică
În temeiul Regulamentului privind guvernanța Uniunii Energetice și a acțiunii pentru climă, statele membre elaborează și implementează Planuri Naționale Integrate Energie-Climă (PNIEC), care stabilesc contribuțiile naționale la obiectivele comune ale UE.
· Sistemul de guvernanță presupune:
· planificare integrată la nivel național;
· monitorizarea progresului;
· raportare periodică către instituțiile europene;
· consultarea cetățenilor și a părților interesate, în conformitate cu principiile bunei guvernanțe.
Toate aceste instrumente reflectă angajamentul Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030 și atingerea neutralității climatice până în 2050, contribuind la obiectivul global de limitare a creșterii temperaturii medii globale.
6.4 [bookmark: _Toc223707067]Politica energetică a Republicii Moldova
Politica energetică a Republicii Moldova este orientată spre alinierea la obiectivele Uniunii Europene în domeniul energiei și climei, având ca direcții fundamentale securitatea energetică, dezvoltarea durabilă și creșterea competitivității economice. În contextul statutului de țară candidată la UE și al participării la Comunitatea Energetică, Republica Moldova își armonizează cadrul normativ și strategic cu acquis-ul european, asigurând convergența politicilor naționale cu cele europene.
Republica Moldova rămâne o țară dependentă de importurile de energie primară, în special de gaze naturale și produse petroliere. Nivelul dependenței energetice este influențat de capacitatea de diversificare a surselor de aprovizionare, de integrarea surselor regenerabile de energie și de eficiența utilizării energiei la nivelul economiei. Deși potențialul teoretic al surselor regenerabile (solar, eolian, biomasă) este considerabil, valorificarea acestuia este condiționată de factori tehnologici, economici și de infrastructură.
Strategia energetică până în 2050 pune accent pe reducerea intensității energetice a economiei, modernizarea infrastructurii și dezvoltarea piețelor competitive. În acest sens, politicile publice promovează intervenții diferențiate pe sectoare.
În sectorul industrial, accentul este pus pe creșterea eficienței energetice prin audituri energetice, implementarea sistemelor de management al energiei, acorduri voluntare și facilitarea accesului la finanțare pentru investiții în tehnologii eficiente.
În domeniul transporturilor, direcțiile principale vizează îmbunătățirea transportului public, eficientizarea traficului, încurajarea utilizării vehiculelor mai puțin poluante și promovarea combustibililor alternativi, inclusiv biocarburanţi și gaze naturale.
Sectorul rezidențial și cel al clădirilor publice reprezintă domenii prioritare pentru reducerea consumului de energie finală. Măsurile promovate includ reabilitarea termică a anvelopei clădirilor, modernizarea sistemelor de încălzire și iluminat, contorizarea individuală, aplicarea standardelor minime de performanță energetică pentru construcțiile noi și derularea programelor de educare a populației privind utilizarea rațională a energiei.
În sectorul public, politicile vizează modernizarea iluminatului public, eficientizarea sistemelor de alimentare cu apă și creșterea performanței energetice a clădirilor administrative, educaționale și medicale.
În agricultură, accentul este pus pe utilizarea eficientă a combustibililor, dezvoltarea culturilor energetice și optimizarea consumului energetic în sistemele de irigații.
De asemenea, politica energetică națională promovează cogenerarea de înaltă eficiență, prin modernizarea instalațiilor existente și dezvoltarea unor noi capacități, contribuind astfel la utilizarea mai eficientă a resurselor și la reducerea impactului asupra mediului.
Un element transversal al politicii energetice îl constituie educarea și informarea populației, pentru a asigura acceptarea și aplicarea pe scară largă a măsurilor de eficiență energetică și tranziție către surse curate de energie. Acest cadru strategic național oferă fundamentul pentru implementarea măsurilor prevăzute în PAEDC al comunei Călinești, în concordanță cu obiectivele naționale și europene.
6.5 [bookmark: _Toc223707068]Rolul autorităților locale în implementarea politicilor energetice
Autoritățile publice locale au un rol esențial în aplicarea politicilor energetice și climatice la nivel comunitar, întrucât gestionează domenii cu impact direct asupra consumului de energie și asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, precum amenajarea teritoriului, infrastructura locală, transportul, agricultura, serviciile publice și protecția mediului.
Îndeplinirea obiectivelor naționale și europene privind eficiența energetică și reducerea emisiilor necesită o acțiune coordonată la toate nivelurile – european, național, regional și local. În acest context, autoritățile locale reprezintă nivelul cel mai apropiat de cetățean și cel mai relevant pentru implementarea măsurilor concrete.
La nivelul comunei Călinești, administrația publică locală are responsabilități directe în:
· gestionarea și modernizarea clădirilor publice;
· dezvoltarea și eficientizarea iluminatului public;
· planificarea urbanistică și autorizarea construcțiilor noi în conformitate cu cerințele de performanță energetică;
· gestionarea infrastructurii de apă, salubrizare și transport local;
· promovarea utilizării surselor regenerabile de energie la nivel comunitar;
· informarea și implicarea cetățenilor în acțiuni de economisire a energiei.
Prin implementarea PAEDC, autoritatea locală urmărește integrarea principiilor dezvoltării durabile în procesul decizional, stimularea investițiilor în eficiență energetică și consolidarea capacității administrative pentru atragerea fondurilor externe.
Deși influența directă asupra politicilor energetice naționale este limitată, autoritățile locale pot genera impact semnificativ prin proiecte concrete, parteneriate instituționale și prin mobilizarea comunității în direcția tranziției energetice și adaptării la schimbările climatice.










7. [bookmark: _Toc223707069]INVENTARUL EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ
7.1 [bookmark: _Toc223707070]Importanța inventarului
Mai puțin de 1% din atmosfera Pământului este alcătuită din vapori de apă, dioxid de carbon (CO₂), metan (CH₄), protoxid de azot (N₂O), ozon și alte gaze cunoscute sub denumirea de gaze cu efect de seră (GES). În concentrații naturale, aceste gaze asigură un efect de seră benefic, menținând temperatura medie globală la un nivel compatibil cu viața. Creșterea concentrației lor, determinată în principal de activitățile umane (arderea combustibililor fosili, transport, agricultură, procese industriale), conduce însă la intensificarea fenomenului schimbărilor climatice.
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră a devenit o prioritate majoră la nivel internațional, european și național. La nivel local, elaborarea Inventarului de Referință al Emisiilor reprezintă fundamentul tehnic al PAEDC, deoarece oferă o imagine clară asupra situației actuale și permite stabilirea unor obiective realiste de reducere a emisiilor.
Pentru comuna Călinești, inventarul emisiilor are următoarele roluri principale:
· cuantificarea consumului de energie pe sectoare (clădiri publice, sector rezidențial, transport, iluminat public etc.);
· identificarea principalelor surse de emisii de CO₂ și a ponderii fiecărui sector în totalul emisiilor;
· stabilirea anului de referință pentru monitorizarea progresului;
· fundamentarea măsurilor de eficiență energetică și utilizare a surselor regenerabile de energie;
· evaluarea impactului implementării acțiunilor propuse în cadrul PAEDC.
Inventarul de bază al emisiilor pentru comuna Călinești a fost elaborat pentru anul de referință 2024, utilizând datele disponibile privind consumul de energie electrică, combustibili lichizi (motorină, benzină), biomasă (lemne, peleți, brichete) și alți vectori energetici utilizați la nivel local.
Consumul de energie a fost exprimat unitar în MWh/an, pentru a permite comparabilitatea între diferite tipuri de combustibili și surse de energie. Conversia consumurilor energetice în emisii de CO₂ echivalent s-a realizat pe baza factorilor de emisie recomandați în metodologia Convenției Primarilor, utilizând factori adaptați pentru Republica Moldova sau, acolo unde este cazul, valori de referință la nivel european.
Inventarul de emisii constituie astfel punctul de pornire pentru evaluarea progresului în atingerea țintei de reducere a emisiilor până în anul 2030/2050 și pentru actualizarea periodică a măsurilor incluse în strategia locală de energie și climă.
7.2 [bookmark: _Toc223707071]Factorii de emisie și metodologia de calcul
În elaborarea Inventarului de Referință al Emisiilor pentru comuna Călinești au fost aplicate principiile metodologice recomandate de Convenția Primarilor, asigurând coerența și comparabilitatea datelor la nivel european. Pentru calculul emisiilor de gaze cu efect de seră a fost utilizată metoda factorilor de emisie standard, conform abordării IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Consumul final de energie a fost analizat pe următoarele domenii principale:
· clădiri municipale și facilități publice;
· clădiri terțiare;
· clădiri rezidențiale;
· iluminat public;
· transport municipal (flotă proprie);
· transport public;
· transport privat și comercial.
Sectorul industrial a fost analizat la nivel informativ, însă nu constituie o țintă directă a acțiunilor incluse în PAEDC. De asemenea, nu au fost contabilizate emisii aferente producerii centralizate de energie electrică sau energie termică, întrucât pe teritoriul comunei Călinești nu există unități de producere centralizată a energiei.
Colectarea datelor privind consumurile energetice s-a realizat pe baza informațiilor disponibile la nivel local (facturi, evidențe contabile, date furnizate de instituții și estimări sectoriale), acestea fiind integrate într-o bază de date utilizată pentru monitorizarea energetică continuă. Consolidarea și actualizarea periodică a acestei baze de date reprezintă o măsură esențială pentru managementul energetic local.
Factorii de emisie utilizați pentru conversia consumurilor energetice în emisii de CO₂ echivalent au fost preluați din normativele și metodologiile naționale în vigoare, armonizate cu recomandările IPCC și cu cerințele metodologice ale Convenției Primarilor.
Calculul emisiilor de gaze cu efect de seră s-a realizat prin aplicarea relației generale:
Emisii CO₂ (t/an) = Consum de energie × Factor de emisie
Astfel, pentru fiecare tip de combustibil sau vector energetic (energie electrică, gaze naturale, motorină, benzină, biomasă etc.), consumul anual a fost multiplicat cu factorul de emisie corespunzător, rezultatele fiind exprimate unitar în tone CO₂ echivalent pe an.
Această abordare metodologică asigură transparența procesului de calcul, comparabilitatea rezultatelor și posibilitatea monitorizării progresului în reducerea emisiilor până în anul 2030/2050.

7.3 [bookmark: _Toc223707072]Consumul final de energie 
Consumul final de energie la nivelul comunei Călinești, pentru anul de referință 2024, reflectă structura utilizării resurselor energetice pe principalele sectoare de activitate – clădiri, echipamente și instalații, industrie (după caz) și transport – evidențiind ponderea diferiților vectori energetici (energie electrică, gaze naturale, combustibili lichizi, biomasă și alte surse regenerabile) în totalul consumului energetic al teritoriului administrativ.
În tabelul de mai jos este prezentată structura detaliată a consumului final de energie, exprimată în MWh, pe categorii de consumatori și tipuri de energie utilizate.
[bookmark: _Toc223707104]Tabelul 16. Consumurile finale de energie pe categorii de consumatori, anul de referință 2020
[image: ]

7.3.1 Categoria clădiri, echipamente/facilități și industrii
Calculul consumului final de energie pentru categoria clădiri, echipamente/facilități și industrii are la bază analiza detaliată a principalelor tipuri de consumatori existenți pe teritoriul comunei Călinești. În cadrul acestei categorii au fost incluse următoarele subcategorii:
· Clădiri municipale, echipamente și utilități aflate în gestiunea administrației publice locale, care includ instituțiile administrative, educaționale, culturale și alte edificii publice;
· Clădiri terțiare (nemunicipale), echipamente și facilități, respectiv instituții și agenți economici din sectorul serviciilor;
· Clădiri rezidențiale, care reprezintă sectorul dominant de consum energetic la nivel local, incluzând:
· clădiri construite în perioade recente;
· clădiri edificate anterior, cu nivel diferit de reabilitare;
· case individuale de locuit;
· Iluminatul public stradal, considerat separat datorită caracterului său de serviciu public și al modului specific de funcționare.
Această structurare permite evidențierea ponderii fiecărui sector în consumul total de energie și identificarea domeniilor cu cel mai mare potențial de reducere a consumului și a emisiilor de gaze cu efect de seră.
7.4 [bookmark: _Toc223707073]Datele de consum de energie 
La nivelul comunei Călinești, structura consumului de energie evidențiază o distribuție diferențiată pe categorii de clădiri publice, în funcție de specificul activității și regimul de funcționare al acestora. Analiza acestor date permite identificarea domeniilor cu impact energetic major și stabilirea priorităților de intervenție în cadrul PAEDC.
Consumul energetic al clădirilor publice este determinat în principal de necesarul de încălzire pe perioada sezonului rece și de utilizarea energiei electrice pentru iluminat, echipamente IT, aparataj medical sau dotări educaționale. Clădirile educaționale (instituții de educație timpurie și liceul teoretic) înregistrează cele mai ridicate consumuri, având în vedere suprafețele mari încălzite și programul zilnic extins de funcționare.
Instituțiile medicale prezintă un consum constant pe tot parcursul anului, datorită necesității menținerii condițiilor de confort și igienă, precum și funcționării echipamentelor specifice. Clădirile culturale și administrative au un consum mai redus comparativ cu cele educaționale, însă ponderea acestora rămâne relevantă în bilanțul energetic total al sectorului public local.
Datele prezentate în tabelul de mai jos constituie baza de referință pentru monitorizarea evoluției consumurilor energetice și pentru fundamentarea măsurilor de eficiență energetică propuse la nivelul fiecărei categorii de clădiri municipale.


[bookmark: _Toc223707105]Tabelul 17. Consumul de energie al clădirilor publice din comuna Călinești
	Clădiri și echipamente/instalații municipale
	Energie electrică, MWh/an
	Biocombustibil (lemne, pelete, brichete), tone/an
	Cărbune, tone/an

	Instituții Administrative
	6,83
	11,0
	9,0

	Primăria Chetriș
	3,03
	8,0
	3,0

	Primăria Hîncești
	3,8
	3,0
	6,0

	Instituții de Educație Timpurie
	20,82
	19,6
	27,4

	Grădinița de copii” nr. 1, Călinești
	5,42
	3,85
	5,7

	Grădinița de copii” nr. 2, Călinești
	5,84
	3,85
	5,7

	Grădinița de copii  Chetriș
	3,67
	8,9
	10,0

	Grădinița de copii  Hîncești
	5,892
	3,0
	6,0

	Instituții de învățământ general
	18,56
	14,6
	16,2

	IP Gimnaziul  ,,Gheorghe Vrabie”, Călinești
	11,49
	5,7
	6,2

	IP Gimnaziul  Chetriș
	7,08
	8,9
	10,0

	Clădiri culturale:
	10,61
	11,3
	6,6

	Casa de cultură Călinești
	4,22
	3,3
	4,6

	Biblioteca publică Chetriș
	0,5
	4,0
	1,0

	Biblioteca publică Hîncești
	5,89
	4,0
	1,0

	Întreprinderi municipale:
	33,97
	18,0
	-

	ÎM ,,CALINAPA”
	12,07
	8,0
	-

	Ocolul silvic Călinești
	8,8
	6,0
	-

	IM Chetriș Service
	13,1
	4,0
	-

	Instituții medicale:
	15,53
	41,0
	43,0

	Oficiul Medicilor de Familie, Călinești
	2,51
	7,0
	7,0

	IMSP Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă (CNAMUP) 
	3,51
	10,0
	10,0

	Centrul Medicilor de Familie, Chetriș
	7
	21,0
	21,0

	Oficiul Medicilor de Familie, Hîncești
	2,51
	3,0
	5,0

	TOTAL
	106,32
	115,50
	102,2




7.5 [bookmark: _Toc223707074]Emisiile de gaze cu efect de seră
Așa cum a fost precizat anterior, emisiile de gaze cu efect de seră aferente consumului final de energie sunt calculate cu ajutorul factorilor de emisie. 
[bookmark: _Toc223707106]Tabelul 18. Emisii de gaze cu efect de seră pentru anul de referință 2024
[image: ]
Emisiile de gaze cu efect de seră aferente consumatorilor finali se ridică, la nivelul anului 2024, la valoarea de 4 074,7 tone CO2/an.

8. [bookmark: _Toc89194427][bookmark: _Toc86227171][bookmark: _Toc223707075]PLANUL DE ACȚIUNI 
PAEDC al comunei Călinești reprezintă instrumentul operațional prin care sunt transpuse în practică obiectivele asumate privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea eficienței energetice și adaptarea la schimbările climatice.
Convenția Primarilor pune accent pe acțiuni concrete la nivel local, aflate în competența autorităților publice locale. În acest context, planul de acțiuni include atât măsuri pe termen scurt și mediu, pentru care există un grad mai ridicat de pregătire și posibilități de finanțare identificate, cât și direcții strategice pe termen lung, planificate pentru implementare progresivă până în anul 2030/2050.
Măsurile prevăzute sunt structurate pe sectoare de intervenție, în conformitate cu metodologia Convenției Primarilor și cu rezultatele Inventarului Emisiilor, după cum urmează:
· Sectorul clădiri, echipamente/instalații aferente, care include clădirile municipale, clădirile terțiare (nemunicipale) și sectorul rezidențial;
· Iluminatul public stradal, ca domeniu distinct cu impact direct asupra bugetului local și consumului de energie electrică;
· Transportul, incluzând flota municipală, transportul public, precum și transportul privat și comercial;
· Producția locală de energie, prin dezvoltarea și integrarea surselor regenerabile;
· Managementul deșeurilor, cu accent pe colectare selectivă, reciclare și reducerea impactului asupra mediului.
Pentru fiecare sector sunt definite acțiuni concrete, indicatori de rezultat, termene orientative de implementare, responsabilități instituționale și surse potențiale de finanțare, astfel încât planul să poată fi utilizat ca instrument practic de management și monitorizare a progresului.
8.1 [bookmark: _Toc89194428][bookmark: _Toc223707076]Sectorul clădiri, echipamente/instalații
Conform rezultatelor Inventarului Emisiilor pentru anul de referință 2024, sectorul clădirilor reprezintă principalul consumator de energie la nivelul comunei Călinești și, implicit, principala sursă de emisii de CO₂. Această situație este în concordanță cu tendințele observate la nivel european și național, unde sectorul clădirilor concentrează cea mai mare pondere a consumului final de energie și oferă, totodată, cel mai ridicat potențial de economisire.
La nivel european, cadrul normativ actualizat privind performanța energetică a clădirilor și eficiența energetică (inclusiv Directiva (UE) 2018/844 și Directiva (UE) 2023/1791) stabilește obiective ambițioase de reducere a consumului și a emisiilor, cu accent deosebit pe clădirile publice. În același timp, legislația națională și normativele tehnice în vigoare (inclusiv NCM M.01.01:2025) impun cerințe mai stricte privind coeficienții globali de transfer termic, etanșeitatea la aer, ventilarea și performanța sistemelor tehnice.
Având în vedere vechimea și caracteristicile constructive ale fondului construit din comuna Călinești, este necesară aplicarea unor măsuri integrate de creștere a eficienței energetice, care să vizeze simultan anvelopa clădirilor și sistemele tehnice aferente.
Tipuri de clădiri vizate
Măsurile stabilite în cadrul PAEDC acoperă următoarele categorii:
· Clădiri municipale – sedii administrative, instituții de învățământ, instituții medicale, clădiri culturale și alte obiective aflate în gestiunea administrației publice locale. Deși ponderea lor în consumul total este mai redusă comparativ cu sectorul rezidențial, acestea au un rol strategic, fiind considerate clădiri-model pentru promovarea eficienței energetice și a surselor regenerabile.
· Clădiri terțiare (nemunicipale) – instituții și agenți economici din sectorul serviciilor. Deși primăria nu poate impune direct măsuri de reabilitare, aceasta poate stimula intervențiile prin instrumente urbanistice, facilități fiscale locale, campanii de informare și integrarea cerințelor de performanță energetică în documentațiile de urbanism și autorizare.
· Clădiri rezidențiale – locuințe individuale, care reprezintă forma dominantă de locuire în comună. În acest sector, autoritatea locală are un rol esențial în informare, facilitarea accesului la programe de finanțare și promovarea bunelor practici privind eficiența energetică.
Direcții principale de intervenție
Pentru atingerea țintei de reducere a emisiilor cu cel puțin 35% până în 2030, sunt necesare intervenții consistente asupra consumurilor energetice din clădiri. Principalele direcții de acțiune includ:
· reabilitarea termică a anvelopei (izolarea pereților exteriori, planșeelor de subsol (după caz) și a planșeelor de pod);
· înlocuirea sau modernizarea tâmplăriei exterioare unde este cazul;
· modernizarea sistemelor de încălzire și optimizarea distribuției agentului termic;
· integrarea pompelor de căldură și a altor tehnologii cu emisii reduse;
· instalarea sistemelor de ventilare cu recuperare de căldură;
· instalarea sistemelor fotovoltaice pentru autoconsum și, unde este oportun, integrarea capacităților de stocare.
Experiența proiectelor de eficientizare energetică arată că măsurile de izolare a anvelopei pot genera reduceri semnificative ale pierderilor de energie. În cazul reabilitării complete, economiile pot atinge valori relevante atât la nivelul consumului de energie termică, cât și la nivelul costurilor suportate de beneficiari. În paralel, utilizarea surselor regenerabile de energie, în special a sistemelor fotovoltaice, contribuie la reducerea dependenței de combustibilii fosili și la diminuarea emisiilor asociate.
Reducerea consumului de energie în clădiri nu generează doar beneficii climatice prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, ci produce efecte semnificative și în plan social și economic. În primul rând, eficientizarea energetică conduce la scăderea cheltuielilor pentru utilități, ceea ce reduce presiunea financiară asupra gospodăriilor și asupra bugetului public. Totodată, intervențiile asupra anvelopei și sistemelor tehnice contribuie la îmbunătățirea confortului interior din punct de vedere higrotermic, acustic și vizual, asigurând condiții mai bune de trai și de desfășurare a activităților educaționale, administrative sau culturale.
Prin reducerea costurilor cu energia, se diminuează și riscul de sărăcie energetică, în special în cazul gospodăriilor vulnerabile. În același timp, clădirile reabilitate energetic dobândesc o valoare imobiliară mai ridicată și o durată de viață extinsă, iar la nivel comunitar se înregistrează o îmbunătățire a calității mediului local, prin reducerea poluării și utilizarea mai eficientă a resurselor.
Calculul reducerilor de consum și emisii pentru fiecare categorie de clădiri este prezentat în cadrul listei de acțiuni de atenuare (Mitigation Actions), pe baza factorilor de emisie utilizați în inventarul local și a ipotezelor tehnice privind eficiența măsurilor propuse.
[bookmark: _Toc89194475][bookmark: _Toc223707107]Tabelul 19. Economii de energie și reduceri preliminate de emisii de CO2 pentru sectorul clădiri
	Domeniu de acțiune
	Costuri estimate
	Consum existent
	Economii de energie preliminate
	Cantitate preliminată de energie produsă din surse regenerabile
	Reduceri preliminate de emisii de CO2

	
	Euro
	MWh/an
	MWh/an
	MWh/an
	t/an

	Clădiri municipale
	1 225 035
	644,1
	340,3
	199,8
	158,8

	Clădiri terțiare nemunicipale
	1 033 310
	678,7
	103,4
	93,3
	61,9

	Clădiri rezidențiale
	150 000
	27 174,2
	8 811,0
	1 286,9
	982,8

	Total clădiri
	2 408 345
	28 496,9
	9 254,6
	1 580,0
	1 203,5
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[bookmark: _Toc89194534][bookmark: _Toc223706974]Figura 26. Reduceri preliminate de emisii de CO2 pentru sectorul clădiri
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[bookmark: _Toc223706975]Figura 27. Reducerea de emisii așteptată după implementare măsuri EE 
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[bookmark: _Toc223706976]Figura 28. Reduceri de energie preliminate pentru sectorul clădiri
Conform diagramei circulare privind reducerile preconizate ale emisiilor de CO₂ în sectorul clădirilor din comuna Călinești, cea mai mare pondere a reducerilor potențiale este asociată clădirilor rezidențiale și clădirilor municipale. Această distribuție reflectă atât volumul ridicat al consumului energetic în aceste sectoare, cât și numărul mare de unități existente, comparativ cu fondul limitat de clădiri aflate în gestiunea directă a administrației publice locale.
Deși ponderea clădirilor nemunicipale în totalul consumului este mai redusă, intervențiile realizate la acest nivel au un rol strategic important. Clădirile publice pot deveni exemple de bună practică în domeniul eficienței energetice și al utilizării surselor regenerabile, având un efect demonstrativ pentru comunitate și putând servi drept model replicabil atât la nivel local, cât și la nivel raional.

[bookmark: _Toc89194429]


Clădiri municipale
În sectorul clădirilor municipale din comuna Călinești, consumul anual de energie este estimat la aproximativ 604,6 MWh/an. Prin implementarea măsurilor propuse se estimează obținerea unor economii de energie de circa 379,4 MWh/an, completate de producerea a aproximativ 239,8 MWh/an de energie din surse regenerabile. Reducerea preliminată a emisiilor de CO₂ asociată acestor intervenții este estimată la 184,2 t/an.
Investiția totală estimată pentru acest sector este de aproximativ 1 315 435 EUR și vizează trei categorii principale de clădiri:
· Instituții preșcolare, care înregistrează un consum energetic de 283,9 MWh/an și prezintă un potențial semnificativ de economisire, estimat la 179,3 MWh/an. În cadrul acestor clădiri se estimează producerea a 119,9 MWh/an de energie din surse regenerabile și o reducere a emisiilor de aproximativ 89,8 t CO₂/an;
· Instituții culturale, cu un consum anual de 101,0 MWh/an, pentru care se estimează economii de energie de 68,5 MWh/an și producerea a 40,0 MWh/an de energie din surse regenerabile, generând o reducere a emisiilor de 31,8 t CO₂/an;
· Sedii administrative și întreprinderi municipale, cu un consum existent de 219,7 MWh/an, unde intervențiile propuse pot genera economii de 131,6 MWh/an și producerea a 79,9 MWh/an de energie din surse regenerabile, contribuind la reducerea emisiilor cu aproximativ 62,5 t CO₂/an.
Pentru atingerea țintelor stabilite sunt propuse măsuri integrate care includ modernizarea energetică a anvelopei clădirilor (termoizolarea pereților exteriori, a acoperișului și a planșeelor, precum și înlocuirea tâmplăriei), instalarea sistemelor fotovoltaice pentru acoperirea parțială sau totală a consumului propriu de energie electrică și modernizarea sistemelor de încălzire. În funcție de condițiile tehnice și economice ale fiecărei clădiri, pot fi analizate și soluții moderne de producere a energiei termice, inclusiv sisteme bazate pe pompe de căldură, care ar contribui la reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră.
[bookmark: _Toc89194476][bookmark: _Toc223707108]Tabelul 20. Economii de energie și reduceri preliminate de emisii de CO2 pentru clădirile municipale
	Destinație clădiri
	Costuri estimate
	Consum existent
	Economii de energie preliminate
	Cantitate preliminată de energie produsă din surse regenerabile 
	Reduceri preliminate de emisii de CO2 

	
	EUR
	MWh/an
	MWh/an
	MWh/an
	t/an

	Instituții preșcolare
	577 855
	283,9
	179,3
	119,9
	89,8

	Instituții culturale
	386 585
	101,0
	68,5
	40,0
	31,8

	Sedii administrative și ÎM
	350 995
	219,7
	131,6
	79,9
	62,5

	Total clădiri
	1 315 435
	604,6
	379,4
	239,8
	184,2
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[bookmark: _Toc223706977][bookmark: _Toc89194536]Figura 29. Reduceri preliminate de emisii de CO2 pentru clădirile municipale
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[bookmark: _Toc223706978]Figura 30. Ponderea privind reducerile de emisii CO2, pe categorii de clădiri municipale
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[bookmark: _Toc223706979]Figura 31. Reduceri de energie preliminate pentru clădirile municipale
[bookmark: _Toc89194430]Clădiri terțiare nemunicipale
Sectorul clădirilor terțiare nemunicipale din comuna Călinești, care include instituții medicale, sociale și alte clădiri de servicii publice ce nu se află în administrarea directă a autorității publice locale, reprezintă un segment important din punct de vedere al consumului energetic și al potențialului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Pe baza măsurilor propuse, se estimează obținerea unor economii anuale de energie de aproximativ 428,2 MWh/an, la care se adaugă o producție de energie din surse regenerabile de circa 199,8 MWh/an, prin instalarea sistemelor fotovoltaice. Reducerea preliminată a emisiilor de CO₂ este estimată la aproximativ 178,1 t/an. Valoarea totală estimată a investițiilor pentru acest sector este de circa 1 245 055 EUR.
Pachetul de măsuri propus include intervenții asupra anvelopei clădirilor, precum izolarea pereților exteriori, înlocuirea tâmplăriei, izolarea planșeului de pod și a planșeului peste spații neîncălzite, care pot genera economii de energie de aproximativ 284,9 MWh/an, contribuind la reducerea emisiilor de circa 62,7 t CO₂/an.
Complementar, sunt prevăzute măsuri de eficientizare a sistemelor tehnice ale clădirilor. Dotarea sistemelor de ventilare mecanică cu recuperatoare de căldură poate genera economii de aproximativ 93,4 MWh/an, cu o reducere estimată a emisiilor de 20,6 t CO₂/an. De asemenea, optimizarea consumului de energie termică prin reducerea alimentării cu energie termică în perioadele de neocupare a clădirilor și dotarea corpurilor de încălzire cu robinete termostatice poate conduce la economii de energie de aproximativ 49,8 MWh/an și la reducerea emisiilor cu circa 11,0 t CO₂/an.
Integrarea sistemelor solare fotovoltaice pe acoperișurile clădirilor contribuie semnificativ la reducerea emisiilor, prin producerea a aproximativ 199,8 MWh/an de energie electrică din surse regenerabile, ceea ce generează o reducere estimată de 83,9 t CO₂/an, prin acoperirea unei părți importante din consumul intern de energie electrică al clădirilor terțiare nemunicipale.
[bookmark: _Toc223707109]Tabelul 21. Acțiuni cheie și economii de energie și reduceri preliminate de emisii de CO2 pentru clădirile nemunicipale
	Acțiuni cheie pentru clădiri terțiare nemunicipale
	Costuri estimate, EUR
	Economii de energie preliminate, MWh/an
	Cantitate preliminată de energie produsă din surse regenerabile, MWh/an
	Reduceri preliminate de emisii de CO2, t/an

	Reabilitare termică a anvelopei clădirilor (pereți fațadă, tâmplărie, planșeu de pod de la ultimul nivel, planșeu de podea deasupra subsolului neîncălzit)
	630 035
	284,9
	-
	62,7

	Dotarea sistemelor de ventilare mecanică cu recuperatoare de căldură
	209 770
	93,4
	-
	20,6

	Reducerea alimentării cu energie termică pe perioadele de neocupare a clădirii și dotarea corpurilor de încălzire cu robinete termostatice
	165 250
	49,8
	-
	11,0

	Montarea de sistem solar fotovoltaic pe acoperișuri pentru a consumului intern de energie electrică
	240 000
	0,0
	199,8
	83,9

	TOTAL
	1 245 055
	428,2
	199,8
	178,1
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[bookmark: _Toc223706980][bookmark: _Toc89194538]Figura 32. Reduceri preliminate de emisii de CO2 pentru clădirile terțiare nemunicipale
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[bookmark: _Toc223706981]Figura 33. Ponderea privind reducerile de emisii CO2, pentru clădirile terțiare nemunicipale
[bookmark: _Toc89194431]
Clădiri rezidențiale
Sectorul rezidențial din comuna Călinești reprezintă unul dintre cei mai importanți consumatori de energie la nivel local, în special pentru încălzirea spațiilor în sezonul rece. Majoritatea locuințelor sunt case individuale specifice mediului rural, iar nivelul de eficiență energetică al acestora este influențat de perioada de construcție, de materialele utilizate și de gradul de modernizare a sistemelor de încălzire. În același timp, sectorul rezidențial prezintă un potențial semnificativ de reducere a consumului energetic și a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Deși autoritatea publică locală nu poate interveni direct asupra proprietății private, aceasta poate sprijini procesul de modernizare energetică a locuințelor prin acțiuni de informare și conștientizare, facilitarea accesului la programe de finanțare, precum și prin inițiative locale de stimulare a investițiilor în eficiență energetică și surse regenerabile de energie.
Pentru acest sector a fost propus un pachet de acțiuni cu o valoare totală estimată de 361 600 EUR. Implementarea măsurilor prevăzute ar conduce la economii anuale de energie de aproximativ                            8 811,0 MWh/an, la producerea a circa 1 286,9 MWh/an din surse regenerabile și la o reducere estimată a emisiilor de CO₂ de aproximativ 982,8 t/an până în anul 2030/2050.
Cea mai importantă contribuție la reducerea consumului energetic este asociată promovării măsurilor de termoizolare a locuințelor, estimându-se că aproximativ 25% din clădirile rezidențiale vor beneficia de lucrări de reabilitare termică. Această intervenție ar putea conduce la economii anuale de energie de aproximativ 7 552 MWh/an și la o reducere a emisiilor de aproximativ 492 t CO₂/an, ca urmare a reducerii consumului de energie pentru încălzire cu aproximativ 30%.
Promovarea soluțiilor alternative de producere a energiei electrice și termice în gospodării, prin instalarea panourilor fotovoltaice și/sau a colectoarelor solare în aproximativ 10% dintre locuințe, ar permite producerea a circa 165 MWh/an de energie din surse regenerabile și reducerea emisiilor de aproximativ 69 t CO₂/an.
În paralel, stimularea adoptării tehnologiilor moderne de încălzire, cu randament energetic ridicat și impact redus asupra mediului, inclusiv prin utilizarea surselor regenerabile de energie, ar genera economii suplimentare de aproximativ 1 259 MWh/an și o reducere a emisiilor de circa 82 t CO₂/an.
De asemenea, sunt prevăzute măsuri orientate către gospodăriile țărănești și activitățile agricole, precum subvenționarea implementării sistemelor agrovoltaice în sere și pe terenurile gospodăriilor agricole, cu un potențial de producere a aproximativ 466 MWh/an și o reducere estimată a emisiilor de 196 t CO₂/an. În același timp, promovarea utilizării biocombustibililor pentru încălzirea serelor ar contribui cu aproximativ 656 MWh/an energie din surse regenerabile și o reducere suplimentară a emisiilor de circa 144 t CO₂/an.




[bookmark: _Toc223707110][bookmark: _Toc89194483]Tabelul 22. Economii de energie și reduceri preliminate de emisii de CO2 pentru clădirile rezidențiale
	Acțiuni cheie pentru clădiri rezidențiale
	Costuri estimate, EUR
	Economii de energie preliminate, MWh/an
	Cantitate preliminată de energie produsă din surse regenerabile, MWh/an
	Reduceri preliminate de emisii de CO2, t/an

	Promovarea măsurilor de termoizolare între locuitorii localității (25 % din clădiri rezidențiale vor fi termoizolate, efectul – consumul cu 30 % mai mic) 
	50 000
	7 552
	-
	492

	Promovarea soluțiilor alternative de energie electrică și termică între locuitorii comunei (10% din gospodarii vor instala panouri solare și/sau colectoare solare)
	50 000
	-
	165
	69

	Stimularea adoptării tehnologiilor moderne de încălzire, cu randament energetic sporit și impact redus asupra mediului, inclusiv prin utilizarea surselor regenerabile de energie
	50 000
	1 259
	-
	82

	Subvenționarea implementării sistemelor Agrovoltaice în serele și pe terenurile Gospodăriilor Țărănești din localitate.
	161 600
	-
	466
	196

	Promovarea utilizării biocombustibililor la încălzirea serelor
	50 000
	-
	656
	144

	TOTAL
	361 600
	8 811,0
	1 286,9
	982,8
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[bookmark: _Toc223706982]Figura 34. Reduceri preliminate de emisii de CO2 pentru clădirile rezidențiale
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[bookmark: _Toc223706983]Figura 35. Ponderea privind reducerile de emisii CO2, pe acțiuni cheie, pentru clădiri rezidențiale
8.2 [bookmark: _Toc89194432][bookmark: _Toc223707077]Iluminatul public stradal
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Călinești reprezintă o direcție importantă pentru creșterea eficienței energetice, reducerea cheltuielilor cu energia electrică și îmbunătățirea nivelului de siguranță în spațiile publice. Măsurile propuse vizează atât modernizarea infrastructurii existente, cât și introducerea unor soluții inteligente de gestionare a iluminatului public.
Pachetul de intervenții propus presupune investiții totale estimate la aproximativ 359 688 EUR, cu un potențial cumulat de economisire a 38,7 MWh/an și o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de aproximativ 16,2 t CO₂/an.
Una dintre principalele măsuri propuse este extinderea utilizării corpurilor de iluminat LED eficiente energetic, inclusiv prin colaborarea cu instituțiile educaționale și grupurile comunitare locale. Această intervenție poate genera economii de energie de aproximativ 15,0 MWh/an și o reducere a emisiilor de circa 6,3 t CO₂/an, contribuind în același timp la îmbunătățirea calității iluminării și la reducerea costurilor de exploatare și mentenanță.
O altă măsură importantă este implementarea unui sistem inteligent de management al iluminatului public, bazat pe reglarea automată a fluxului luminos în funcție de trafic, interval orar și senzori de prezență sau mișcare. Această soluție permite adaptarea nivelului de iluminare la necesitățile reale ale utilizatorilor și poate genera economii de aproximativ 11,8 MWh/an, cu o reducere estimată a emisiilor de 5,0 t CO₂/an.
De asemenea, se propune implicarea comunității locale în identificarea zonelor insuficient iluminate, inclusiv prin participarea grupurilor comunitare în procesul de cartografiere a căilor pietonale și a spațiilor publice care necesită îmbunătățirea iluminatului. Extinderea iluminatului public în zone rezidențiale, parcuri și spații publice poate conduce la economii de aproximativ 3,9 MWh/an și la reducerea emisiilor cu circa 1,7 t CO₂/an, asigurând în același timp o mai bună adaptare a intervențiilor la nevoile comunității.
În completare, este prevăzută implementarea unor sisteme hibride bazate pe energie solară și eoliană pentru anumite segmente ale sistemului de iluminat public stradal. Această măsură poate genera economii de aproximativ 7,9 MWh/an și o reducere estimată a emisiilor de 3,3 t CO₂/an, contribuind la creșterea autonomiei energetice a infrastructurii de iluminat public.
[bookmark: _Toc223707111][bookmark: _Toc89194484]Tabelul 23. Acțiuni cheie și economii de energie și reduceri preliminate de emisii de CO2 pentru iluminatul public stradal
	Acțiuni cheie
	Costuri estimate, EUR
	Economii de energie preliminate, MWh/an
	Cantitate preliminată de energie produsă din surse regenerabile, MWh/an
	Reduceri preliminate de emisii de CO2, t/an

	Colaborarea cu asociațiile școlare locale și grupurile comunitare pentru extinderea utilizării iluminatului LED eficient energetic în cadrul sistemului de iluminat existent, reducând costurile operaționale și sporind în același timp siguranța comunității. 
	190 000
	15,9
	-
	6,7

	Implementarea unui sistem inteligent de management al iluminatului, cu reglarea automată a fluxului luminos în funcție de trafic, interval orar și senzori de prezență/mișcare, activarea sau creșterea intensității luminoase doar la nevoie asigurând străzi, zone pietonale și stații de transport bine iluminate pentru a spori siguranța tuturor membrilor comunității, în special a femeilor și copiilor.
	45 000
	11,8
	-
	5,0

	Implicarea grupurilor locale de femei în cartografierea participativă a căilor pietonale sigure și în extinderea sistemului de iluminat public în parcuri, zone rezidențiale, comerciale și spații publice, astfel încât intervențiile să reflecte nevoile comunității și modelele de mobilitate socială.
	41 563
	3,9
	-
	1,7

	Implementarea sistemelor hibride de energie solară și eoliană în sistemul de iluminat public stradal, asigurând străzi, zone pietonale și stații de transport bine iluminate asigurând îmbunătățiri ale siguranței determinate de comunitate.
	83 125
	7,9
	-
	3,3

	TOTAL
	359 688
	39,6
	-
	16,6


8.3 [bookmark: _Toc223707078]Sectorul economic și agroalimentar
Sectorul economic și agroalimentar din comuna Călinești are un rol important în dezvoltarea economică locală și în structura consumului energetic al comunității. Activitățile economice sunt reprezentate în principal de agricultură, prelucrarea produselor agricole, comerț și servicii locale. În acest context, măsurile propuse în cadrul PAEDC urmăresc creșterea eficienței energetice, reducerea dependenței de combustibilii fosili și stimularea utilizării surselor regenerabile de energie în întreprinderile locale.
Pachetul de intervenții propus presupune investiții totale estimate la aproximativ 395 293 EUR, cu un potențial de economisire a 238,2 MWh/an, producerea a circa 296,0 MWh/an din surse regenerabile de energie și o reducere estimată a emisiilor de 132,3 t CO₂/an.
Una dintre principalele direcții de intervenție este promovarea auditării energetice și implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul certificărilor de afaceri ecologice. Această măsură ar putea genera economii de aproximativ 164,2 MWh/an, producerea a 73,9 MWh/an energie din surse regenerabile și o reducere a emisiilor de 67,1 t CO₂/an. Prin această abordare se urmărește facilitarea accesului întreprinderilor mici, inclusiv a celor deținute de femei în sectoarele agriculturii și prelucrării produselor alimentare, la programe de sprijin pentru echipamente eficiente energetic și tehnologii moderne.
De asemenea, este prevăzută sprijinirea instalării sistemelor de energie regenerabilă în întreprinderile locale, în special în sectorul agricol și agroalimentar. Instalarea panourilor fotovoltaice, a colectoarelor solare sau a sistemelor bazate pe biomasă poate genera o producție estimată de aproximativ                     222,1 MWh/an de energie din surse regenerabile și o reducere a emisiilor de aproximativ 48,9 t CO₂/an. Această măsură contribuie la diminuarea costurilor energetice ale agenților economici și la creșterea competitivității întreprinderilor locale.
Totodată, se propune introducerea tehnologiilor de uscare solară pentru produse agricole, măsură care poate genera economii de energie de aproximativ 74,0 MWh/an și o reducere a emisiilor de circa 16,3 t CO₂/an. Implementarea acestor soluții contribuie la eficientizarea proceselor de post-recoltare și la valorificarea resurselor regenerabile disponibile la nivel local, având totodată rolul de a sprijini fermierii și gospodăriile agricole.








[bookmark: _Toc223707112]Tabelul 24. Economii de energie și reduceri preliminate de emisii de CO2 pentru sectorul economic și agroalimentar
	Acțiuni cheie
	Costuri estimate, EUR
	Economii de energie preliminate, MWh/an
	Cantitate preliminată de energie produsă din surse regenerabile, MWh/an
	Reduceri preliminate de emisii de CO2, t/an

	Promovarea auditării energetice și a implementării măsurilor de eficiență energetică și utilizare a surselor regenerabile de energie în cadrul certificărilor de afaceri ecologice, astfel încât întreprinderile mici, inclusiv,  deținute de femei în sectoarele agriculturii și prelucrării alimentelor să poată accesa stimulente pentru echipamente eficiente energetic.
	110 412
	164,2
	73,9
	67,1

	Sprijinirea instalării sistemelor de energie regenerabilă (panouri fotovoltaice, colectoare solare, sisteme pe biomasă) în întreprinderile locale, în special în sectorul agricol și agroalimentar, pentru reducerea consumului de combustibili fosili și a costurilor energetice. Se va acorda prioritate cooperativelor agricole și întreprinderilor conduse de femei, inclusiv prin implementarea sistemelor de uscare solară a produselor agricole.
	229 837
	-
	222,1
	48,9

	Introducerea tehnologiilor de uscare solară pentru produse agricole, cu accent pe sprijinirea fermierelor și gospodăriilor conduse de femei.
	55 045
	74,0
	-
	16,3

	TOTAL
	395 293
	238,2
	296,0
	132,3



8.4 [bookmark: _Toc223707079]Transport
Sectorul transporturilor din comuna Călinești reprezintă una dintre sursele importante de emisii de CO₂, ca urmare a utilizării preponderente a combustibililor fosili în transportul privat, agricol și în serviciile publice. Măsurile propuse prin PAEDC urmăresc electrificarea progresivă a mobilității, modernizarea flotei administrației publice locale și introducerea unor soluții mai eficiente pentru serviciile comunitare.
Pachetul de acțiuni prevede investiții totale estimate la 353 457 EUR, cu un potențial de economisire a aproximativ 1 260 MWh/an și o reducere estimată a emisiilor de circa 315,3 t CO₂/an.
Instalarea stațiilor de încărcare pentru automobile electrice și promovarea vehiculelor electrice și hibride reprezintă principala măsură propusă în acest sector. Obiectivul urmărit este atingerea unei ponderi de 20% vehicule hibride și 10% vehicule electrice până în anul 2050, inclusiv prin introducerea unor stimulente dedicate întreprinderilor conduse de femei. Investiția estimată la 165 457 EUR ar conduce la economii de aproximativ 1 229,4 MWh/an și la o reducere a emisiilor de 307,3 t CO₂/an.
Modernizarea flotei administrației publice locale prin procurarea a două vehicule cu consum redus de combustibil și/sau de tip hibrid presupune o investiție de 60 000 EUR și ar genera economii de aproximativ 17,8 MWh/an, cu o reducere a emisiilor de 4,5 t CO₂/an. Vehiculele vor fi utilizate inclusiv pentru servicii de transport comunitar destinate îngrijitorilor în vârstă, contribuind la asigurarea unor opțiuni de mobilitate mai accesibile pentru gospodăriile conduse de femei din zonele rurale.
Procurarea unei autospeciale electrice pentru colectarea și evacuarea deșeurilor menajere din localitate, inclusiv din zonele forestiere din apropierea localității, presupune o investiție de 48 000 EUR și ar genera economii de aproximativ 12,3 MWh/an, cu o reducere a emisiilor de 3,3 t CO₂/an.
Colaborarea cu asociațiile locale de afaceri pentru promovarea unor politici de transport sigure și accesibile are ca obiectiv crearea unor opțiuni de mobilitate mai fiabile pentru femeile care activează în sectoarele sănătății și comerțului cu amănuntul. Această măsură are un impact indirect, orientat spre protecția cetățenilor și îmbunătățirea condițiilor de viață la nivelul comunității.
Achiziționarea de utilaje electrice pentru colectarea, mărunțirea și peletizarea reziduurilor vegetale provenite din spațiile verzi și terenurile agricole presupune o investiție de 60 000 EUR și generează economii suplimentare de aproximativ 0,8 MWh/an, cu o reducere estimată de 0,2 t CO₂/an. Utilizarea acestor echipamente va permite valorificarea biomasei locale și producerea de biocombustibili solizi destinați gospodăriilor vulnerabile, inclusiv celor conduse de femei singure sau familiilor cu copii numeroși.
[bookmark: _Toc223707113][bookmark: _Toc89194486]Tabelul 25. Economii de energie și reduceri preliminate de emisii de CO2 pentru sectorul transport
	Acțiuni cheie
	Costuri estimate, EUR
	Economii de energie preliminate, MWh/an
	Cantitate preliminată de energie produsă din surse regenerabile, MWh/an
	Reduceri preliminate de emisii de CO2, t/an

	Instalarea stațiilor de încărcare a automobilelor electrice. Promovarea vehiculelor electrice și hibride (20 % - hibride și 10 % electrice până în 2050), și introducerea stimulentelor specifice pentru întreprinderile conduse de femei.
	165 457
	1 229,4
	-
	307,3

	Flota municipală. Procurare a două vehicule cu consum redus de combustibil și/sau de concept hibrid în cadrul administrației locale pentru introducerea unor servicii de transport comunitar destinate îngrijitoarelor în vârstă, asigurând opțiuni de mobilitate accesibile pentru gospodăriile conduse de femei din zonele rurale.
	60 000
	17,8
	-
	4,5

	Procurarea unei autospeciale electrice pentru colectarea și evacuarea deșeurilor menajere din localitate, inclusiv cele forestiere din preajma localității
	48 000
	12,3
	-
	3,3

	 Colaborarea cu asociațiile locale de afaceri pentru a promova politici de transport sigure, asigurând opțiuni de transport fiabile și sigure pentru femeile care lucrează în sectoarele sănătății și comerțului cu amănuntul.
	20 000
	Protecția cetățenilor, Îmbunătățirea condițiilor de viață
	-
	-

	Achiziționarea de utilaje electrice pentru colectarea, mărunțirea și peletizarea reziduurilor vegetale provenite din spațiile verzi și terenurile agricole, în scopul producerii de biocombustibili solizi, destinați gospodăriilor vulnerabile conduse de femei singure și/sau  familiilor cu copii numeroși
	60 000
	0,8
	-
	0,2

	TOTAL
	353 457
	1 260
	-
	315,3













9. [bookmark: _Toc223707080]MĂSURI DE ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE 
Schimbările climatice se manifestă tot mai accentuat și la nivelul comunei Călinești, prin perioade prelungite de secetă, temperaturi ridicate în sezonul estival, episoade de precipitații torențiale concentrate pe intervale scurte de timp și variații semnificative ale regimului termic. Aceste fenomene influențează în mod direct infrastructura locală, sectorul agricol, resursele de apă, starea drumurilor locale și funcționarea serviciilor publice, ceea ce impune integrarea unor măsuri de adaptare în procesul de planificare și dezvoltare locală.
În domeniul managementului deșeurilor, temperaturile ridicate și episoadele de ploi abundente pot accentua riscurile asociate depozitării necontrolate a deșeurilor, favorizând poluarea solului și a apelor subterane, precum și creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din fracția biodegradabilă. În același timp, fenomenele meteorologice extreme pot afecta procesul de colectare și transport al deșeurilor, în special în zonele unde infrastructura rutieră este mai vulnerabilă. Adaptarea în acest sector presupune consolidarea sistemului de salubrizare la nivelul întregii comune, eliminarea depozitelor neautorizate, extinderea colectării selective și promovarea compostării și valorificării deșeurilor biodegradabile.
În ceea ce privește resursele de apă, creșterea frecvenței perioadelor de secetă și reducerea nivelului apelor subterane impun utilizarea mai eficientă a apei și protejarea surselor existente. În același timp, precipitațiile intense pot suprasolicita sistemele de drenaj și pot provoca acumulări de apă sau degradări ale infrastructurii rutiere. Măsurile de adaptare la nivelul comunei vizează reducerea pierderilor din rețelele de distribuție, modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă, monitorizarea consumurilor, promovarea economisirii apei la nivelul gospodăriilor și instituțiilor publice, precum și implementarea unor soluții de colectare și utilizare a apelor pluviale pentru irigare sau alte utilizări nealimentare.
Sectorul agricol, care reprezintă una dintre principalele activități economice din comuna Călinești, este deosebit de sensibil la variabilitatea climatică. Adaptarea la schimbările climatice presupune promovarea tehnologiilor eficiente de irigare, utilizarea culturilor mai rezistente la secetă, aplicarea practicilor de conservare a solului și adoptarea unor soluții moderne de gestionare a resurselor agricole. De asemenea, dezvoltarea sistemelor agrovoltaice și a altor soluții integrate poate contribui la reducerea vulnerabilității fermierilor la condițiile climatice extreme. În același timp, diversificarea culturilor agricole, optimizarea calendarului agricol și creșterea accesului fermierilor la informații și tehnologii moderne pot consolida capacitatea sectorului agricol local de a face față provocărilor generate de schimbările climatice.
Managementul deșeurilor în condițiile adaptării la schimbări climatice  
În contextul intensificării fenomenelor climatice extreme – precipitații torențiale, perioade prelungite de secetă și valuri de căldură – un sistem eficient de management al deșeurilor la nivelul comunei Călinești devine o componentă importantă a procesului de adaptare la schimbările climatice. Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor poate amplifica riscurile de poluare a solului și a apelor subterane, iar temperaturile ridicate favorizează descompunerea accelerată a fracției biodegradabile și creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Pentru consolidarea rezilienței locale, este propus un pachet de măsuri cu o valoare totală estimată a investițiilor de 276 834 EUR, care va conduce la o reducere estimată a emisiilor de aproximativ                  350,4 t CO₂/an.
Creșterea conectării populației la servicii organizate de colectare și gestionare a deșeurilor solide, acordând prioritate gospodăriilor cele mai afectate de sărăcia energetică și instituțiilor publice cu impact social ridicat, presupune o investiție de 74 037 EUR. Această măsură contribuie la protecția mediului înconjurător și la îmbunătățirea condițiilor de viață, prin reducerea depozitării necontrolate a deșeurilor și îmbunătățirea sistemului de salubrizare la nivelul localității.
Crearea unei platforme locale de colectare selectivă a deșeurilor și implementarea stațiilor locale de reciclare, cu asigurarea participării și accesului echitabil pentru toate gospodăriile, în special pentru cele vulnerabile conduse de femei, implică o investiție de 141 636 EUR și contribuie la reducerea emisiilor cu aproximativ 125,8 t CO₂/an, prin valorificarea materialelor reciclabile și diminuarea cantității de deșeuri depozitate.
În paralel, dezvoltarea unui parteneriat cu cooperativele locale de femei pentru înființarea de stații de reciclare la scară mică, orientate spre valorificarea deșeurilor biodegradabile și producerea îngrășământului natural, presupune o investiție de 61 161 EUR și o reducere estimată a emisiilor de aproximativ 224,6 t CO₂/an. Această intervenție contribuie la reducerea impactului asupra mediului, la dezvoltarea economiei circulare și la creșterea rezilienței comunității în fața efectelor schimbărilor climatice.
[bookmark: _Toc223707114]Tabelul 26. Acțiune cheie, economii de energie și reduceri preliminate de emisii de CO2 pentru managementul deșeurilor
	Acțiuni cheie
	Costuri estimate, EUR
	Economii de energie preliminate, MWh/an
	Cantitate preliminată de energie produsă din surse regenerabile, MWh/an
	Reduceri preliminate de emisii de CO2, t/an

	Creșterea conectării populației la servicii organizate de colectare și gestionare a deșeurilor solide, acordând prioritate gospodăriilor cele mai afectate de sărăcia energetică și instituțiilor publice cu impact social ridicat.
	74 037
	Protecția mediului înconjurător, Îmbunătățirea condițiilor de viață

	Crearea unei platforme locale de colectare selectivă a deșeurilor și implementarea stațiilor locale de reciclare, cu asigurarea participării și accesului echitabil pentru toate gospodăriile, în special pentru cele vulnerabile conduse de femei.
	141 636
	Protecția mediului înconjurător, Îmbunătățirea condițiilor de viață
	125,8

	Parteneriat cu cooperativele locale de femei pentru înființarea de stații de reciclare la scară mică, promovând gestionarea deșeurilor  pentru valorificare a deșeurilor biodegradabile pentru producerea îngrășământului natural
	61 161
	Protecția mediului înconjurător, Îmbunătățirea condițiilor de viață
	224,6

	TOTAL
	276 834
	-
	350,4


[bookmark: _Toc89194438]Managementul eficienței apei
Gestionarea durabilă a resurselor de apă în comuna Călinești reprezintă o prioritate importantă în contextul creșterii frecvenței secetelor și al apariției precipitațiilor intense, care influențează atât disponibilitatea, cât și calitatea resurselor de apă. Măsurile propuse urmăresc modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare, reducerea vulnerabilității gospodăriilor și creșterea rezilienței comunității la efectele schimbărilor climatice.
Investițiile totale estimate pentru acest sector sunt de aproximativ 2 619 200 EUR, cu un impact anual estimat de reducere a emisiilor de aproximativ 7,4 t CO₂/an.
Cea mai importantă intervenție vizează construcția și modernizarea sistemului local de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv a stației de epurare a apelor uzate, cu asigurarea accesului echitabil la servicii de bază pentru toate gospodăriile, în special pentru cele vulnerabile conduse de femei. Această măsură presupune o investiție de 2 575 200 EUR și contribuie la protecția mediului înconjurător și la îmbunătățirea condițiilor de viață, generând o reducere estimată a emisiilor de aproximativ 6,4 t CO₂/an.
Implementarea unui proiect pilot privind promovarea sistemelor de colectare a apei de ploaie în gospodăriile rurale presupune o investiție de 24 000 EUR și va genera economii anuale de aproximativ 2,3 MWh, cu o reducere estimată a emisiilor de aproximativ 1,0 t CO₂/an. Proiectul prevede instalarea unor astfel de sisteme pentru 10 familii vulnerabile, contribuind la reducerea dependenței de apele subterane și la asigurarea unui acces mai durabil la apă pentru uz domestic și agricol.
De asemenea, sunt prevăzute campanii de sensibilizare privind conservarea apei și utilizarea responsabilă a resurselor de apă, cu o valoare estimată de 20 000 EUR. Aceste activități vor fi realizate cu implicarea rețelelor locale de femei, a instituțiilor educaționale și a grupurilor comunitare. Deși această măsură nu generează reduceri cuantificabile directe de energie sau emisii, ea contribuie la protecția mediului înconjurător și la îmbunătățirea condițiilor de viață, prin promovarea unei utilizări mai eficiente și mai responsabile a resurselor de apă la nivelul comunității.


[bookmark: _Toc223707115]Tabelul 27. Acțiune cheie, economii de energie și reduceri preliminate de emisii de CO2 pentru managementul eficienței apei
	Acțiuni cheie
	Costuri estimate, EUR
	Economii de energie preliminate, MWh/an
	Cantitate preliminată de energie produsă din surse regenerabile, MWh/an
	Reduceri preliminate de emisii de CO2, t/an

	Construcția și modernizarea sistemului local de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv a stației de epurare a apelor uzate, cu asigurarea accesului echitabil la servicii de bază pentru toate gospodăriile, în special pentru cele vulnerabile conduse de femei.
	2 575 200
	Protecția mediului înconjurător, Îmbunătățirea condițiilor de viață
	6,4

	Implementarea unui proiect pilot privind promovarea  sistemelor de colectare a apei de ploaie în gospodăriile rurale, reducând dependența de apele subterane și asigurând accesul durabil la apă pentru uz domestic și agricol. Instalarea unor astfel de sisteme pentru 10 familii vulnerabile
	24 000
	2,3
	1,0

	Promovarea campaniilor de sensibilizare privind conservarea apei și utilizarea sigură a apei, valorificând rețelele locale de femei, asociațiile școlare și grupurile comunitare.
	20 000
	Protecția mediului înconjurător, Îmbunătățirea condițiilor de viață
	-

	TOTAL
	2 619 200
	2,3
	7,4


[bookmark: _Toc89194439]Împădurirea terenurilor și utilizarea durabilă a resurselor naturale
În contextul adaptării la schimbările climatice și al reducerii vulnerabilității sectorului agricol din comuna Călinești, măsurile privind împădurirea terenurilor și valorificarea sustenabilă a suprafețelor degradate au un rol important în creșterea rezilienței locale. Intervențiile propuse contribuie la protecția solului, reducerea efectelor secetei, diversificarea surselor de energie și îmbunătățirea condițiilor de mediu la nivel local.
Investițiile totale estimate pentru acest domeniu sunt de aproximativ 155 683 EUR, cu un impact estimat de reducere a emisiilor de aproximativ 304,3 t CO₂/an, precum și cu o producție anuală de aproximativ 656 MWh energie din surse regenerabile.
Crearea de perdele forestiere de protecție, pe o suprafață estimativă de 20 ha, cu implicarea asociațiilor de femei din agricultură și a organizațiilor de mediu, presupune o investiție de 52 000 EUR și va contribui la reducerea emisiilor cu aproximativ 160 t CO₂/an. Această intervenție are multiple beneficii, inclusiv protejarea terenurilor agricole împotriva eroziunii solului, diminuarea efectelor secetei și îmbunătățirea microclimatului local, contribuind la protecția cetățenilor și la îmbunătățirea condițiilor de viață.
Valorificarea terenurilor mlăștinoase și degradate din localitate prin cultivarea culturilor energetice, pe o suprafață estimată de 20 ha, presupune o investiție de 76 000 EUR și va genera o producție estimată de 656 MWh/an energie din surse regenerabile, cu o reducere a emisiilor de aproximativ 144,3 t CO₂/an. Această măsură contribuie la refacerea terenurilor neproductive, diversificarea surselor locale de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Promovarea cultivării culturilor agricole rezistente la condiții meteorologice extreme, inclusiv prin implicarea gospodăriilor țărănești conduse de femei, presupune o investiție de 27 683 EUR. Această măsură contribuie la protecția mediului înconjurător și la îmbunătățirea condițiilor de viață, având un rol important în adaptarea agriculturii locale la variabilitatea climatică și în consolidarea securității alimentare la nivelul comunității.
[bookmark: _Toc223707116]Tabelul 28. Acțiune cheie și reduceri preliminate de emisii de CO2 pentru împădurirea terenurilor utilizarea durabilă a resurselor naturale
	Acțiuni cheie
	Costuri estimate, EUR
	Economii de energie preliminate, MWh/an
	Cantitate preliminată de energie produsă din surse regenerabile, MWh/an
	Reduceri preliminate de emisii de CO2, t/an

	Crearea de perdele forestiere de protecție (estimativ 20 ha), cu implicarea asociațiilor de femei din agricultură și a organizațiilor de mediu, pentru protejarea terenurilor agricole, reducerea eroziunii solului și adaptarea la schimbările climatice.
	52 000
	Protecția cetățenilor, Îmbunătățirea condițiilor de viață, Adaptarea la secete
	160

	Valorificarea terenurilor mlăștinoase și degradate din localitate prin cultivarea culturilor energetice (estimativ 20 ha) , în vederea utilizării acestora pentru producerea de biocombustibili solizi, contribuind la refacerea terenurilor neproductive, diversificarea surselor locale de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
	76 000
	-
	656
	144,3

	Promovarea cultivării culturilor agricole rezistente la condiții meteorologice extreme, inclusiv  prin implicarea gospodăriilor țărănești conduse de femei
	27 683
	Protecția mediului înconjurător, Îmbunătățirea condițiilor de viață

	TOTAL
	155 683
	-
	656
	304,3




9.1 [bookmark: _Toc223707081]Lista acțiunilor de atenuare
	Nr.
	Denumirea și descrierea succintă a proiectului
	Perioada de implementare
	Cost de implementare
	Estimări în 2030
	Autoritatea responsabilă

	
	
	
	
	Economii de energie, MWh
	Producerea energiei regenerabile
	Reducerea emisiilor de CO2
	

	
	
	Start
	Final
	€
	MWh/an
	MWh/an
	t CO2/an
	

	CLĂDIRI MUNICIPALE, ECHIPAMENTE/INSTALAȚII
	 
	1 225 035
	340,3
	199,8
	158,8
	 

	Instituții Administrative
	260 595
	92,5
	40,0
	37,1
	 

	1
	Clădirea Primăriei Chetriș
	 
 
	132 673
	46,5
	20,0
	18,6
	 

	1.1
	Izolarea termică a pereților exteriori pe o suprafață de 247 m2 
	2026
	2030
	20 995
	13,2
	 
	2,9
	 

	1.2
	Izolarea termică a planșeu de pod / tavanul mansardei 371,2 m2 
	2026
	2030
	14 848
	10,6
	 
	2,3
	 

	1.3
	Schimbarea tâmplăriei vechi pe o suprafață de 105,9 m2 
	2026
	2030
	26 475
	5,3
	 
	1,2
	 

	1.4
	Modernizarea sistemului de încălzire / a sistemului de distribuție a agentului termic 
	2026
	2050
	10 025
	4,2
	 
	0,9
	 

	1.5
	Montarea unei pompe de căldură aer-apă cu puterea de 25 kW
	2026
	2050
	20 000
	5,3
	 
	1,2
	 

	1.6
	Instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, pentru un volum de aer V= 1633 m3 
	2026
	2050
	16 330
	7,9
	 
	1,7
	

	1.7
	Instalarea sistemului de panouri solare fotovoltaice cu puterea  de 15 kW și baterii de stocare a energiei  cu capacitatea 30 kWh 
	2026
	2030
	24 000
	 
	20,0
	8,4
	

	2
	Clădirea Primăriei Hîncești
	
	127 922
	46,0
	20,0
	18,5
	

	2.1
	Izolarea termică a pereților exteriori pe o suprafață de 234,2 m2 
	2026
	2030
	19 907
	13,1
	 
	2,9
	

	2.2
	Izolarea termică a planșeu de pod / tavanul mansardei 367 m2 
	2026
	2030
	14 680
	10,5
	 
	2,3
	

	2.3
	Schimbarea tâmplăriei vechi pe o suprafață de 100,4 m2 
	2026
	2030
	25 100
	5,2
	 
	1,2
	

	2.4
	Modernizarea sistemului de încălzire / a sistemului de distribuție a agentului termic 
	2026
	2050
	10 725
	4,2
	 
	0,9
	

	2.5
	Montarea unei pompe de căldură aer-apă cu puterea de 24 kW
	2026
	2050
	19 200
	5,2
	 
	1,2
	

	2.6
	Instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, pentru un volum de aer V= 1431 m3 
	2026
	2050
	14 310
	7,8
	 
	1,7
	

	2.7
	Instalarea sistemului de panouri solare fotovoltaice cu puterea  de 15 kW și baterii de stocare a energiei  cu capacitatea 30 kWh 
	2026
	2030
	24 000
	 
	20,0
	8,4
	

	Instituții de Educație Timpurie
	577 855
	179,3
	119,9
	89,8
	 

	3
	Grădinița de copii nr. 1, Călinești
	 
 
	152 185
	39,3
	40,0
	25,4
	 

	3.1
	Izolarea termică a planșeu de pod / tavanul mansardei 395 m2 
	2026
	2030
	15 800
	10,8
	 
	2,4
	 

	3.2
	Izolarea termică a subsolului pe o suprafață de 395 m2 
	2026
	2030
	15 800
	5,4
	 
	1,2
	 

	3.3
	Schimbarea tâmplăriei vechi pe o suprafață de 102 m2 
	2026
	2050
	25 500
	5,4
	 
	1,2
	 

	3.4
	Modernizarea sistemului de încălzire / a sistemului de distribuție a agentului termic 
	2026
	2030
	10 875
	4,3
	 
	0,9
	 

	3.5
	Montarea unei pompe de căldură aer-apă cu puterea de 26 kW
	2026
	2030
	20 800
	5,4
	 
	1,2
	 

	3.6
	Instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, pentru un volum de aer V= 1541 m3 
	2026
	2050
	15 410
	8,1
	 
	1,8
	 

	3.7
	Instalarea sistemului de panouri solare fotovoltaice cu puterea  de 30 kW și baterii de stocare a energiei  cu capacitatea 60 kWh 
	2026
	2030
	48 000
	 
	40,0
	16,8
	

	4
	Grădinița de copii” nr.2, Călinești
	 
 
	130 815
	39,3
	26,6
	19,8
	 

	4.1
	Izolarea termică a planșeu de pod / tavanul mansardei 402 m2 
	2026
	2030
	16 080
	10,8
	 
	2,4
	 

	4.2
	Izolarea termică a subsolului pe o suprafață de 402 m2 
	2026
	2030
	16 080
	5,4
	 
	1,2
	 

	4.3
	Schimbarea tâmplăriei vechi pe o suprafață de 84 m2 
	2026
	2030
	21 000
	5,4
	 
	1,2
	 

	4.4
	Modernizarea sistemului de încălzire / a sistemului de distribuție a agentului termic 
	2026
	2050
	10 375
	4,3
	 
	0,9
	 

	4.5
	Montarea unei pompe de căldură aer-apă cu puterea de 27 kW
	2026
	2050
	21 600
	5,4
	 
	1,2
	

	4.6
	Instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, pentru un volum de aer V= 1368 m3 
	2026
	2050
	13 680
	8,1
	 
	1,8
	

	4.7
	Instalarea sistemului de panouri solare fotovoltaice cu puterea  de 20 kW și baterii de stocare a energiei  cu capacitatea 40 kWh 
	2026
	2030
	32 000
	 
	26,6
	11,2
	

	5
	Grădinița de copii  Chetriș
	
	101 950
	54,7
	26,6
	23,2
	

	5.1
	Izolarea termică a planșeu de pod / tavanul mansardei 448 m2 
	2026
	2030
	17 920
	20,6
	 
	4,5
	

	5.2
	Modernizarea sistemului de încălzire / a sistemului de distribuție a agentului termic 
	2026
	2050
	11 000
	8,3
	 
	1,8
	

	5.3
	Montarea unei pompe de căldură aer-apă cu puterea de 30 kW
	2026
	2050
	24 000
	10,3
	 
	2,3
	

	5.4
	Instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, pentru un volum de aer V= 1703 m3 
	2026
	2050
	17 030
	15,5
	 
	3,4
	

	5.5
	Instalarea sistemului de panouri solare fotovoltaice cu puterea  de 20 kW și baterii de stocare a energiei  cu capacitatea 40 kWh 
	2026
	2030
	32 000
	 
	26,6
	11,2
	

	6
	Grădinița de copii  Hîncești
	
	192 905
	46,0
	26,6
	21,3
	

	6.1
	Izolarea termică a pereților exteriori pe o suprafață de 316 m2 
	2026
	2030
	26 860
	13,1
	 
	2,9
	

	6.2
	Izolarea termică a planșeu de pod / tavanul mansardei 647 m2 
	2026
	2030
	25 880
	10,5
	 
	2,3
	

	6.3
	Schimbarea tâmplăriei vechi pe o suprafață de 135 m2 
	2026
	2030
	33 750
	5,2
	 
	1,2
	

	6.4
	Modernizarea sistemului de încălzire / a sistemului de distribuție a agentului termic 
	2026
	2050
	14 125
	4,2
	 
	0,9
	

	6.5
	Montarea unei pompe de căldură aer-apă cu puterea de 43 kW
	2026
	2050
	34 400
	5,2
	 
	1,2
	

	6.6
	Instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, pentru un volum de aer V= 2589 m3 
	2026
	2050
	25 890
	7,8
	 
	1,7
	

	6.7
	Instalarea sistemului de panouri solare fotovoltaice cu puterea  de 20 kW și baterii de stocare a energiei  cu capacitatea 40 kWh 
	2026
	2030
	32 000
	 
	26,6
	11,2
	

	Clădiri Culturale
	386 585
	68
	40
	32
	 

	7
	Casa de cultură Călinești
	 
 
	281 080
	27,9
	13,3
	11,7
	 

	7.1
	Izolarea termică a planșeu de pod / tavanul mansardei 1119 m2 
	2026
	2030
	44 760
	8,8
	 
	1,9
	 

	7.2
	Izolarea termică a subsolului pe o suprafață de 1119 m2 
	2026
	2030
	44 760
	4,4
	 
	1,0
	

	7.3
	Modernizarea sistemului de încălzire / a sistemului de distribuție a agentului termic 
	2026
	2050
	41 250
	3,5
	 
	0,8
	

	7.4
	Montarea unei pompe de căldură aer-apă cu puterea de 79 kW
	2026
	2050
	63 200
	4,4
	 
	1,0
	

	7.4
	Instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, pentru un volum de aer V= 7111 m3 
	2026
	2050
	71 110
	6,6
	 
	1,5
	

	7.6
	Instalarea sistemului de panouri solare fotovoltaice cu puterea  de 10 kW și baterii de stocare a energiei  cu capacitatea 20 kWh 
	2026
	2030
	16 000
	 
	13,3
	5,6
	 

	8
	Biblioteca publică Chetriș
	 
	 
	41 175
	20,3
	13,3
	10,1
	

	8.1
	Izolarea termică a pereților exteriori pe o suprafață de 72 m2 
	2026
	2030
	6 120
	5,8
	 
	1,3
	

	8.2
	Izolarea termică a planșeu de pod / tavanul mansardei 58 m2 
	2026
	2030
	2 320
	4,6
	 
	1,0
	

	8.3
	Schimbarea tâmplăriei vechi pe o suprafață de 31 m2 
	2026
	2030
	7 750
	2,3
	 
	0,5
	

	8.4
	Modernizarea sistemului de încălzire / a sistemului de distribuție a agentului termic 
	2026
	2050
	3 875
	1,8
	 
	0,4
	

	8.5
	Montarea unei pompe de căldură aer-apă cu puterea de 4 kW
	2026
	2050
	3 200
	2,3
	 
	0,5
	

	8.6
	Instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, pentru un volum de aer V= 191 m3 
	2026
	2050
	1 910
	3,5
	 
	0,8
	

	8.7
	Instalarea sistemului de panouri solare fotovoltaice cu puterea  de 10 kW și baterii de stocare a energiei  cu capacitatea 20 kWh 
	2026
	2030
	16 000
	 
	13,3
	5,6
	

	9
	Biblioteca publică Hîncești
	
	64 330
	20,3
	13,3
	10,1
	

	9.1
	Izolarea termică a pereților exteriori pe o suprafață de 130 m2 
	2026
	2030
	11 050
	5,8
	 
	1,3
	

	9.2
	Izolarea termică a planșeu de pod / tavanul mansardei 129 m2 
	2026
	2030
	5 160
	4,6
	 
	1,0
	

	9.3
	Schimbarea tâmplăriei vechi pe o suprafață de 56 m2 
	2026
	2030
	14 000
	2,3
	 
	0,5
	

	9.4
	Modernizarea sistemului de încălzire / a sistemului de distribuție a agentului termic 
	2026
	2050
	5 750
	1,8
	 
	0,4
	

	9.5
	Montarea unei pompe de căldură aer-apă cu puterea de 9 kW
	2026
	2050
	7 200
	2,3
	 
	0,5
	

	9.6
	Instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, pentru un volum de aer V= 517 m3 
	2026
	2050
	5 170
	3,5
	 
	0,8
	

	9.7
	Instalarea sistemului de panouri solare fotovoltaice cu puterea  de 10 kW și baterii de stocare a energiei  cu capacitatea 20 kWh 
	2026
	2030
	16 000
	 
	13,3
	5,6
	

	CLĂDIRI TERŢIARE, ECHIPAMENTE/INSTALATII
	 
	1 033 310
	103,4
	93,3
	61,9
	 

	Instituții de învățământ general
	1 131 070
	154,2
	93,3
	73,1
	 

	10
	IP Gimnaziul  ,,Gheorghe Vrabie”, Călinești
	 
 
	947 545
	63,4
	66,6
	41,9
	 

	10.1
	Izolarea termică a pereților exteriori pe o suprafață de 1850 m2 
	2026
	2030
	157 250
	16,2
	 
	3,6
	 

	10.2
	Izolarea termică a planșeu de pod / tavanul mansardei 2080 m2 
	2026
	2030
	83 200
	12,9
	 
	2,8
	 

	10.3
	Izolarea termică a subsolului pe o suprafață de 2080 m2 
	2026
	2030
	83 200
	6,5
	 
	1,4
	 

	10.4
	Schimbarea tâmplăriei vechi pe o suprafață de 410 m2 
	2026
	2030
	102 500
	6,5
	 
	1,4
	 

	10.5
	Modernizarea sistemului de încălzire / a sistemului de distribuție a agentului termic 
	2026
	2050
	106 875
	5,2
	 
	1,1
	 

	10.6
	Montarea unei pompe de căldură aer-apă cu puterea de 248 kW
	2026
	2050
	198 400
	6,5
	 
	1,4
	 

	10.7
	Instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, pentru un volum de aer V= 13612 m3 
	2026
	2050
	136 120
	9,7
	 
	2,1
	

	10.8
	Instalarea sistemului de panouri solare fotovoltaice cu puterea  de 50 kW și baterii de stocare a energiei  cu capacitatea 100 kWh 
	2026
	2030
	80 000
	 
	66,6
	28,0
	

	11
	IP Gimnaziul  Chetriș
	
	183 525
	90,8
	26,6
	31,2
	

	11.1
	Izolarea termică a pereților exteriori pe o suprafață de 400 m2 
	2026
	2030
	34 000
	25,8
	 
	5,7
	

	11.2
	Izolarea termică a planșeu de pod / tavanul mansardei 523 m2 
	2026
	2030
	20 920
	20,6
	 
	4,5
	

	11.3
	Schimbarea tâmplăriei vechi pe o suprafață de 68 m2 
	2026
	2030
	17 000
	10,3
	 
	2,3
	

	11.4
	Modernizarea sistemului de încălzire / a sistemului de distribuție a agentului termic 
	2026
	2050
	22 375
	8,3
	 
	1,8
	

	11.5
	Montarea unei pompe de căldură aer-apă cu puterea de 56 kW
	2026
	2050
	44 800
	10,3
	 
	2,3
	

	11.6
	Instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, pentru un volum de aer V= 1243 m3 
	2026
	2050
	12 430
	15,5
	 
	3,4
	

	11.7
	Instalarea sistemului de panouri solare fotovoltaice cu puterea  de 20 kW și baterii de stocare a energiei  cu capacitatea 40 kWh 
	2026
	2030
	32 000
	 
	26,6
	11,2
	

	Instituții medicale
	425 185
	336
	107
	119
	 

	12
	Oficiul Medicilor de Familie, Călinești
	 
 
	85 765
	40,0
	26,6
	20,0
	 

	12.1
	Izolarea termică a planșeu de pod / tavanul mansardei 326 m2 
	2026
	2030
	13 040
	15,1
	 
	3,3
	 

	12.2
	Modernizarea sistemului de încălzire / a sistemului de distribuție a agentului termic 
	2026
	2050
	9 125
	6,0
	 
	1,3
	 

	12.3
	Montarea unei pompe de căldură aer-apă cu puterea de 22 kW
	2026
	2050
	17 600
	7,5
	 
	1,7
	 

	12.4
	Instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, pentru un volum de aer V= 1400 m3 
	2026
	2050
	14 000
	11,3
	 
	2,5
	 

	12.5
	Instalarea sistemului de panouri solare fotovoltaice cu puterea  de 20 kW și baterii de stocare a energiei  cu capacitatea 40 kWh 
	2026
	2030
	32 000
	 
	26,6
	11,2
	 

	13
	IMSP Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă (CNAMUP)
	
	97 475
	57,1
	26,6
	23,7
	

	13.1
	Izolarea termică a planșeu de pod / tavanul mansardei 368 m2 
	2026
	2030
	14 720
	21,5
	 
	4,7
	

	13.2
	Modernizarea sistemului de încălzire / a sistemului de distribuție a agentului termic 
	2026
	2050
	9 875
	8,6
	 
	1,9
	

	13.3
	Montarea unei pompe de căldură aer-apă cu puterea de 24 kW
	2026
	2050
	19 200
	10,8
	 
	2,4
	

	13.4
	Instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, pentru un volum de aer V= 2168 m3 
	2026
	2050
	21 680
	16,2
	 
	3,6
	

	13.5
	Instalarea sistemului de panouri solare fotovoltaice cu puterea  de 20 kW și baterii de stocare a energiei  cu capacitatea 40 kWh 
	2026
	2030
	32 000
	 
	26,6
	11,2
	

	14
	Centrul Medicilor de Familie, Chetriș
	
	129 075
	199,0
	26,6
	55,0
	

	14.1
	Izolarea termică a pereților exteriori pe o suprafață de 224 m2 
	2026
	2030
	19 040
	56,5
	 
	12,4
	

	14.2
	Izolarea termică a planșeu de pod / tavanul mansardei 325 m2 
	2026
	2030
	13 000
	45,2
	 
	10,0
	

	14.3
	Schimbarea tâmplăriei vechi pe o suprafață de 96 m2 
	2026
	2030
	24 000
	22,6
	 
	5,0
	

	14.4
	Modernizarea sistemului de încălzire / a sistemului de distribuție a agentului termic 
	2026
	2050
	9 125
	18,1
	 
	4,0
	

	14.5
	Montarea unei pompe de căldură aer-apă cu puterea de 22 kW
	2026
	2050
	17 600
	22,6
	 
	5,0
	

	14.6
	Instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, pentru un volum de aer V= 1431 m3 
	2026
	2050
	14 310
	33,9
	 
	7,5
	

	14.7
	Instalarea sistemului de panouri solare fotovoltaice cu puterea  de 20 kW și baterii de stocare a energiei  cu capacitatea 40 kWh 
	2026
	2030
	32 000
	 
	26,6
	11,2
	

	15
	Oficiul Medicilor de Familie, Hîncești
	
	
	112 870
	40,2
	26,6
	20,0
	

	15.1
	Izolarea termică a pereților exteriori pe o suprafață de 199 m2 
	2026
	2030
	16 915
	11,4
	 
	2,5
	

	15.2
	Izolarea termică a planșeu de pod / tavanul mansardei 250 m2 
	2026
	2030
	10 000
	9,1
	 
	2,0
	

	15.3
	Schimbarea tâmplăriei vechi pe o suprafață de 85 m2 
	2026
	2030
	21 250
	4,6
	 
	1,0
	

	15.4
	Modernizarea sistemului de încălzire / a sistemului de distribuție a agentului termic 
	2026
	2050
	7 875
	3,7
	 
	0,8
	

	15.5
	Montarea unei pompe de căldură aer-apă cu puterea de 17 kW
	2026
	2050
	13 600
	4,6
	 
	1,0
	

	15.6
	Instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, pentru un volum de aer V= 1123 m3 
	2026
	2050
	11 230
	6,8
	 
	1,5
	

	15.7
	Instalarea sistemului de panouri solare fotovoltaice cu puterea  de 20 kW și baterii de stocare a energiei  cu capacitatea 40 kWh 
	2026
	2030
	32 000
	 
	26,6
	11,2
	

	
	Întreprinderi municipale:
	90 400
	39,1
	40,0
	25,4
	

	16
	ÎM ,,CALINAPA”
	
	29 850
	17,4
	13,3
	9,4
	

	16.1
	Izolarea termică a planșeu de pod / tavanul mansardei 70 m2 
	2026
	2030
	2 800
	6,6
	 
	1,4
	

	16.2
	Modernizarea sistemului de încălzire / a sistemului de distribuție a agentului termic 
	2026
	2050
	4 250
	2,6
	 
	0,6
	

	16.3
	Montarea unei pompe de căldură aer-apă cu puterea de 5 kW
	2026
	2050
	4 000
	3,3
	 
	0,7
	

	16.4
	Instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, pentru un volum de aer V= 280 m3 
	2026
	2050
	2 800
	4,9
	 
	1,1
	

	16.5
	Instalarea sistemului de panouri solare fotovoltaice cu puterea  de 10 kW și baterii de stocare a energiei  cu capacitatea 20 kWh 
	2026
	2030
	16 000
	 
	13,3
	5,6
	

	17
	Ocolul silvic Călinești
	
	30 680
	13,0
	13,3
	8,5
	

	17.1
	Izolarea termică a planșeu de pod / tavanul mansardei 78 m2 
	2026
	2030
	3 120
	4,9
	 
	1,1
	

	17.2
	Modernizarea sistemului de încălzire / a sistemului de distribuție a agentului termic 
	2026
	2050
	4 750
	2,0
	 
	0,4
	

	17.3
	Montarea unei pompe de căldură aer-apă cu puterea de 5 kW
	2026
	2050
	4 000
	2,5
	 
	0,5
	

	17.4
	Instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, pentru un volum de aer V= 281 m3 
	2026
	2050
	2 810
	3,7
	 
	0,8
	

	17.5
	Instalarea sistemului de panouri solare fotovoltaice cu puterea  de 10 kW și baterii de stocare a energiei  cu capacitatea 20 kWh 
	2026
	2030
	16 000
	 
	13,3
	5,6
	

	18
	ÎM Chetriș Service
	
	29 870
	8,7
	13,3
	7,5
	

	18.1
	Izolarea termică a planșeu de pod / tavanul mansardei 72 m2 
	2026
	2030
	2 880
	3,3
	 
	0,7
	

	18.2
	Modernizarea sistemului de încălzire / a sistemului de distribuție a agentului termic 
	2026
	2050
	4 250
	1,3
	 
	0,3
	

	18.3
	Montarea unei pompe de căldură aer-apă cu puterea de 5 kW
	2026
	2050
	4 000
	1,6
	 
	0,4
	

	18.4
	Instalarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, pentru un volum de aer V= 274 m3 
	2026
	2050
	2 740
	2,5
	 
	0,5
	

	18.5
	Instalarea sistemului de panouri solare fotovoltaice cu puterea  de 10 kW și baterii de stocare a energiei  cu capacitatea 20 kWh 
	2026
	2030
	16 000
	 
	13,3
	5,6
	

	CLĂDIRI REZIDENŢIALE
	 
	361 600
	8 811,0
	1 286,9
	982,8
	 

	1
	Promovarea măsurilor de termoizolare între locuitorii localității (25 % din clădiri rezidențiale vor fi termoizolate, efectul – consumul cu 30 % mai mic) 
	2026
	2030
	50 000
	7552,3
	 
	491,6
	 

	2
	Promovarea soluțiilor alternative de energie electrică și termică între locuitorii comunei (10% din gospodarii vor instala panouri solare și/sau colectoare solare)
	2026
	2030
	50 000
	 
	164,6
	69,1
	 

	3
	Stimularea adoptării tehnologiilor moderne de încălzire, cu randament energetic sporit și impact redus asupra mediului, inclusiv prin utilizarea surselor regenerabile de energie
	2026
	2050
	50 000
	1258,7
	 
	81,9
	 

	4
	Subvenționarea implementării sistemelor Agrovoltaice în serele și pe terenurile Gospodăriilor Țărănești din localitate.
	2026
	2050
	161 600
	 
	466,3
	195,8
	 

	5
	Promovarea utilizării biocombustibililor la încălzirea serelor
	2026
	2050
	50 000
	 
	656,0
	144,3
	 

	ILUMINATUL PUBLIC
	 
	359 687,5
	39,6
	
	16,6
	 

	1
	Colaborarea cu asociațiile școlare locale și grupurile comunitare pentru extinderea utilizării iluminatului LED eficient energetic în cadrul sistemului de iluminat existent, reducând costurile operaționale și sporind în același timp siguranța comunității. 
	2026
	2030
	190 000
	15,9
	 
	6,7
	 

	2
	Implementarea unui sistem inteligent de management al iluminatului, cu reglarea automată a fluxului luminos în funcție de trafic, interval orar și senzori de prezență/mișcare, activarea sau creșterea intensității luminoase doar la nevoie asigurând străzi, zone pietonale și stații de transport bine iluminate pentru a spori siguranța tuturor membrilor comunității, în special a femeilor și copiilor.
	2026
	2050
	45 000
	11,8
	 
	5,0
	 

	3
	Implicarea grupurilor locale de femei în cartografierea participativă a căilor pietonale sigure și în extinderea sistemului de iluminat public în parcuri, zone rezidențiale, comerciale și spații publice, astfel încât intervențiile să reflecte nevoile comunității și modelele de mobilitate socială.
	2026
	2030
	41 563
	3,9
	 
	1,7
	 

	4
	Implementarea sistemelor hibride de energie solară și eoliană în sistemul de iluminat public stradal, asigurând străzi, zone pietonale și stații de transport bine iluminate asigurând îmbunătățiri ale siguranței determinate de comunitate.
	2026
	2050
	83 125
	7,9
	
	3,3
	 

	TRANSPORT
	 
	353 456,6
	1 260,3
	
	315,3
	 

	1
	Instalarea stațiilor de încărcare a automobilelor electrice. Promovarea vehiculelor electrice și hibride (20 % - hibride și 10 % electrice până în 2050), și introducerea stimulentelor specifice pentru întreprinderile conduse de femei.
	2026
	2050
	165 457
	1 229,4
	 
	307,3
	 

	2
	Flota municipală. Procurare a două vehicule cu consum redus de combustibil și/sau de concept hibrid în cadrul administrației locale pentru introducerea unor servicii de transport comunitar destinate îngrijitoarelor în vârstă, asigurând opțiuni de mobilitate accesibile pentru gospodăriile conduse de femei din zonele rurale.
	2026
	2030
	60 000
	17,8
	 
	4,5
	 

	3
	Procurarea unei autospeciale electrice pentru colectarea și evacuarea deșeurilor menajere din localitate, inclusiv cele forestiere din preajma localității
	2026
	2030
	48 000
	12,3
	 
	3,3
	 

	4
	Colaborarea cu asociațiile locale de afaceri pentru a promova politici de transport sigure, asigurând opțiuni de transport fiabile și sigure pentru femeile care lucrează în sectoarele sănătății și comerțului cu amănuntul.
	2026
	2030
	20 000
	Protecția cetățenilor, Îmbunătățirea condițiilor de viață
	 

	5
	Achiziționarea de utilaje electrice pentru colectarea, mărunțirea și peletizarea reziduurilor vegetale provenite din spațiile verzi și terenurile agricole, în scopul producerii de biocombustibili solizi, destinați gospodăriilor vulnerabile conduse de femei singure și/sau  familiilor cu copii numeroși
	2026
	2030
	60 000
	0,8
	 
	0,21
	 

	INDUSTRIE
	 
	395 293,2
	238,2
	296,0
	132,3
	 

	1
	Promovarea auditării energetice și a implementării măsurilor de eficiență energetică și utilizare a surselor regenerabile de energie în cadrul certificărilor de afaceri ecologice, astfel încât întreprinderile mici, inclusiv,  deținute de femei în sectoarele agriculturii și prelucrării alimentelor să poată accesa stimulente pentru echipamente eficiente energetic.
	2026
	2050
	110 412
	164,2
	73,9
	67,1
	 

	2
	Sprijinirea instalării sistemelor de energie regenerabilă (panouri fotovoltaice, colectoare solare, sisteme pe biomasă) în întreprinderile locale, în special în sectorul agricol și agroalimentar, pentru reducerea consumului de combustibili fosili și a costurilor energetice. Se va acorda prioritate cooperativelor agricole și întreprinderilor conduse de femei, inclusiv prin implementarea sistemelor de uscare solară a produselor agricole.
	2026
	2050
	229 837
	 
	222,1
	48,9
	 

	3
	Introducerea tehnologiilor de uscare solară pentru produse agricole, cu accent pe sprijinirea fermierelor și gospodăriilor conduse de femei.
	2026
	2030
	55 045
	74,0
	 
	16,3
	 

	PRODUCEREA LOCALĂ DE ENERGIE 
	 
	1 658 106,9
	
	2 748,7
	967,8
	 

	1
	Dezvoltarea unui parc eolian/fotovoltaic prin parteneriat public-privat (PPP) pentru producerea de energie regenerabilă, reducerea dependenței de energie importată și compensarea consumului casnic și comercial, cu beneficii speciale pentru gospodăriile conduse de femei.
	2026
	2050
	827 605
	 
	718
	301,4
	 

	2
	Implementarea centralelor termice pe biomasă utilizând deșeuri organice generate de agenții economici locali, pentru producerea energiei termice destinate consumului propriu sau alimentării clădirilor rezidențiale și publice.
	2026
	2050
	276 834
	 
	934
	205,4
	 

	3
	Proiect pilot de micro-irigare cu energie regenerabilă pentru gospodării vulnerabile inclusiv cele conduse de femei
	2026
	2030
	93 351
	 
	547
	229,8
	 

	4
	Constituirea unei comunități energetice conform cadrului legal, pentru producerea, consumul și gestionarea locală a energiei, contribuind la securitatea energetică a comunității și sprijinind accesul echitabil la energie, inclusiv pentru gospodăriile conduse de femei.
	2026
	2030
	460 317
	 
	550
	231,2
	 

	DEȘEURI
	 
	2 896 034,0
	2,3
	
	357,8
	 

	1
	Construcția și modernizarea sistemului local de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv a stației de epurare a apelor uzate, cu asigurarea accesului echitabil la servicii de bază pentru toate gospodăriile, în special pentru cele vulnerabile conduse de femei.
	2026
	2030
	2 575 200
	Protecția mediului înconjurător, Îmbunătățirea condițiilor de viață
	6,4
	 

	2
	Implementarea unui proiect pilot privind promovarea  sistemelor de colectare a apei de ploaie în gospodăriile rurale, reducând dependența de apele subterane și asigurând accesul durabil la apă pentru uz domestic și agricol. Instalarea unor astfel de sisteme pentru 10 familii vulnerabile
	2026
	2030
	24 000
	2,3
	 
	1,0
	 

	3
	Promovarea campaniilor de sensibilizare privind conservarea apei și utilizarea sigură a apei, valorificând rețelele locale de femei, asociațiile școlare și grupurile comunitare.
	2026
	2030
	20 000
	Protecția mediului înconjurător, Îmbunătățirea condițiilor de viață
	 

	4
	Creșterea conectării populației la servicii organizate de colectare și gestionare a deșeurilor solide, acordând prioritate gospodăriilor cele mai afectate de sărăcia energetică și instituțiilor publice cu impact social ridicat.
	2026
	2030
	74 037
	Protecția mediului înconjurător, Îmbunătățirea condițiilor de viață
	 

	5
	Crearea unei platforme locale de colectare selectivă a deșeurilor și implementarea stațiilor locale de reciclare, cu asigurarea participării și accesului echitabil pentru toate gospodăriile, în special pentru cele vulnerabile conduse de femei.
	2026
	2050
	141 636
	Protecția mediului înconjurător, Îmbunătățirea condițiilor de viață
	125,8
	 

	6
	Parteneriat cu cooperativele locale de femei pentru înființarea de stații de reciclare la scară mică, promovând gestionarea deșeurilor  pentru valorificare a deșeurilor biodegradabile pentru producerea îngrășământului natural
	2026
	2050
	61 161
	Protecția mediului înconjurător, Îmbunătățirea condițiilor de viață
	224,6
	 

	ALTE
	 
	264 164
	
	
	304,3
	 

	1
	Crearea de perdele forestiere de protecție (estimativ 20 ha), cu implicarea asociațiilor de femei din agricultură și a organizațiilor de mediu, pentru protejarea terenurilor agricole, reducerea eroziunii solului și adaptarea la schimbările climatice.
	2026
	2030
	52 000
	Protecția cetățenilor, Îmbunătățirea condițiilor de viață, Adaptarea la secete
	160,0
	 

	2
	Dezvoltarea programelor școlare și colaborarea cu grupurile de femei pentru promovarea colectării selective a deșeurilor, compostarea, colectarea și utilizarea apelor pluviale, energia solară etc. 
	2026
	2030
	18 348
	Protecția mediului înconjurător, Îmbunătățirea condițiilor de viață
	 

	3
	Demararea unui program de promovare a agriculturii ecologice, atât la scară mică (gospodării casnice), cât și la scară mare (producători agricoli), prin utilizarea rețelelor locale de femei, a asociațiilor școlare și a grupurilor comunitare, în vederea sensibilizării populației privind practicile agricole durabile, protecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor naturale.
	2026
	2030
	35 409
	Protecția cetățenilor, Îmbunătățirea condițiilor de viață, Adaptarea la secete
	 

	4
	Dezvoltarea unui program de ecoturism orientat spre educarea publicului și protecția mediului prin implicarea rețelelor locale de femei, asociațiile școlare și grupurile comunitare 
	2026
	2030
	54 723
	Protecția mediului înconjurător, Îmbunătățirea condițiilor de viață
	 

	5
	Valorificarea terenurilor mlăștinoase și degradate din localitate prin cultivarea culturilor energetice (estimativ 20 ha) , în vederea utilizării acestora pentru producerea de biocombustibili solizi, contribuind la refacerea terenurilor neproductive, diversificarea surselor locale de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
	2026
	2030
	76 000
	 
	656
	144
	 

	6
	Promovarea cultivării culturilor agricole rezistente la condiții meteorologice extreme, inclusiv  prin implicarea gospodăriilor țărănești conduse de femei
	2026
	2050
	27 683
	Protecția mediului înconjurător, Îmbunătățirea condițiilor de viață
	 

	TOTAL (2030)
	 
	5 627 598
	8 172
	1 702
	1 659
	 

	TOTAL (2050)
	 
	7 791 706
	10 795
	4 625
	3 298
	 



Implementarea completă a măsurilor prevăzute în PAEDC va permite o reducere estimată a emisiilor de CO₂ cu 1 659 tone, ceea ce constituie o scădere de 40% față de nivelul din 2024, ce depășește ținta de 35% stabilită pentru anul 2030.
Până în anul 2050, reducerea totală estimată a emisiilor de CO₂ va atinge 3 298 tone, reprezentând 80% din nivelul anului de referință, ceea ce depășește cu mult ținta de 40% prevăzută pentru acest orizont.
9.2 [bookmark: _Toc223707082]Monitorizarea realizării Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă
Pentru asigurarea unui control eficient al implementării PAEDC la nivelul comunei Călinești, va fi constituită, în cadrul aparatului primăriei, o structură locală de coordonare și monitorizare, formată din persoane cu experiență în domeniul dezvoltării durabile, eficienței energetice, utilizării surselor regenerabile de energie și adaptării la schimbările climatice. Din această structură vor face parte reprezentanți ai administrației publice locale, ai instituțiilor publice din subordine, precum și alți actori locali interesați – agenți economici, reprezentanți ai societății civile și ai instituțiilor educaționale – care vor avea un rol activ în urmărirea implementării măsurilor prevăzute în PAEDC.
Pentru atingerea obiectivelor stabilite până în anul 2030/2050, structura de monitorizare va avea următoarele responsabilități principale:
· monitorizarea periodică a progresului acțiunilor prevăzute în plan și evaluarea impactului acestora pe baza rapoartelor tehnice și financiare;
· colectarea și actualizarea datelor privind consumurile energetice, producerea energiei din surse regenerabile și nivelul emisiilor de CO₂;
· elaborarea și prezentarea rapoartelor periodice către Consiliul local, precum și informarea comunității cu privire la rezultatele obținute;
· identificarea oportunităților de finanțare și sprijinirea elaborării de proiecte pentru implementarea măsurilor prevăzute;
· participarea la rețele și inițiative de cooperare la nivel raional, național sau internațional, pentru schimb de bune practici în domeniul energiei și climei.
PAEDC al comunei Călinești reprezintă un instrument strategic de planificare care integrează măsuri de eficientizare a utilizării energiei, dezvoltare a surselor regenerabile și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, corelate cu obiectivele de dezvoltare locală. Documentul are totodată rolul de a mobiliza cetățenii, agenții economici și instituțiile publice din localitate în vederea adoptării unui comportament responsabil față de consumul de energie și protecția mediului.
Implementarea PAEDC se bazează pe rezultatele Inventarului de Referință al Emisiilor, care a permis identificarea sectoarelor prioritare de intervenție și estimarea potențialului de reducere a emisiilor de CO₂ la nivelul comunei Călinești. Monitorizarea continuă a progresului va permite corelarea măsurilor implementate cu obiectivele asumate pentru anul 2030/2050.
Procesul de monitorizare include și identificarea eventualelor bariere întâmpinate în implementare, cum ar fi insuficiența resurselor financiare, constrângeri legislative, capacitate administrativă limitată sau modificarea priorităților locale. În funcție de aceste constatări, planul poate fi ajustat pentru a menține direcția strategică stabilită.
Conform recomandărilor Convenției Primarilor, inventarul emisiilor de gaze cu efect de seră va fi actualizat periodic, aproximativ la fiecare patru ani. Emisiile recalculate vor fi comparate cu cele din anul de referință, în corelație cu evoluția populației, a activității economice și a altor indicatori relevanți, pentru a evalua în mod obiectiv progresul realizat la nivelul comunei Călinești în atingerea obiectivelor climatice stabilite.
10. [bookmark: _Toc223707083]ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI EVALUAREA RISCURILOR A VULNERABILITĂȚILOR
10.1 [bookmark: _Toc223707084]Adaptarea la schimbările climatice 
În Republica Moldova, cadrul strategic pentru adaptarea la schimbările climatice este stabilit prin Programul Național de Adaptare la Schimbările Climatice până în anul 2030 (PNASC), aprobat prin Hotărâre de Guvern în august 2023. Documentul stabilește direcțiile prioritare de intervenție pentru creșterea rezilienței climatice a țării și oferă un set de acțiuni concrete pentru prevenirea și reducerea riscurilor asociate fenomenelor climatice extreme.
Programul vizează șase sectoare esențiale pentru dezvoltarea durabilă: agricultura, sănătatea, transportul, energia, apa și sectorul forestier. Fiecare dintre aceste domenii beneficiază de intervenții specifice menite să reducă vulnerabilitățile și să consolideze capacitatea de adaptare la noile condiții climatice.
În sectorul forestier, accentul este pus pe creșterea suprafețelor împădurite, în condițiile în care gradul actual de împădurire al Republicii Moldova este de aproximativ 11%, semnificativ sub media Uniunii Europene (30–45%). Extinderea fondului forestier contribuie la reducerea eroziunii solului, stabilizarea terenurilor, reglarea regimului hidrologic și captarea carbonului din atmosferă.
În agricultură, PNASC promovează utilizarea speciilor și soiurilor rezistente la secetă, implementarea sistemelor de protecție împotriva grindinei și înghețurilor timpurii, precum și adaptarea practicilor agricole la noile condiții climatice. Având în vedere că agricultura reprezintă un sector strategic pentru economia națională și pentru comunitățile rurale, aceste măsuri sunt esențiale pentru securitatea alimentară și stabilitatea economică.
În sectorul transporturilor, programul prevede revizuirea standardelor de proiectare și întreținere a infrastructurii rutiere, astfel încât drumurile și podurile să reziste mai bine la temperaturi extreme, ploi torențiale și cicluri repetate de îngheț-dezgheț.
În domeniul sănătății, sunt prevăzute ajustări ale protocoalelor clinice pentru prevenirea și tratarea bolilor asociate schimbărilor climatice, inclusiv afecțiuni generate sau agravate de valurile de căldură, secetă, poluare sau proliferarea vectorilor de boli.
În sectorul energetic, se urmărește modernizarea infrastructurii de distribuție pentru reducerea pierderilor și creșterea rezilienței în fața fenomenelor meteorologice extreme.
În sectorul apei, una dintre măsurile prioritare este promovarea reutilizării apei și utilizarea eficientă a resurselor hidrice, atât la nivel gospodăresc, cât și în sectorul economic, pentru a reduce presiunea asupra resurselor de apă subterană și de suprafață.
Republica Moldova este considerată una dintre cele mai vulnerabile țări din Europa la efectele schimbărilor climatice, fiind expusă frecvent la secete severe, inundații și fenomene meteorologice extreme. Inundațiile din 2008 au generat pierderi de peste 120 milioane USD, iar secetele din perioada 2007–2012 au provocat pagube economice estimate la peste un miliard de dolari, afectând aproximativ 80% din teritoriul țării.
Chiar și în contextul eforturilor globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, schimbările climatice vor continua să influențeze pe termen lung sistemele naturale, economice și sociale. Din cauza inerției sistemului climatic, temperatura medie globală va continua să crească în următoarele decenii, ceea ce va amplifica frecvența și intensitatea fenomenelor extreme.
Modificările climatice se manifestă prin:
· creșterea temperaturilor medii anuale;
· perioade mai frecvente și mai intense de secetă;
· precipitații torențiale concentrate pe intervale scurte de timp;
· inundații și viituri rapide;
· reducerea resurselor de apă de suprafață și subterane;
· degradarea solurilor și accentuarea proceselor de eroziune.
În Republica Moldova, efectele sunt deja vizibile prin scăderea nivelului apelor din râuri și lacuri, secarea unor fântâni, diminuarea debitului izvoarelor și degradarea terenurilor agricole. Comunitățile rurale sunt în mod special afectate, întrucât depind în mare măsură de agricultură și de resursele naturale locale.
Adaptarea la schimbările climatice devine astfel o necesitate strategică, complementară eforturilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. La nivel local, măsurile de adaptare trebuie integrate în planificarea teritorială, managementul deșeurilor, gestionarea eficientă a apei, dezvoltarea infrastructurii verzi și consolidarea rezilienței economice și sociale a comunității.
Adaptarea la schimbările climatice – cadru conceptual și abordare locală
Adaptarea la schimbările climatice reprezintă un element esențial al răspunsului sistemelor naturale și antropice la noile condiții climatice. În cazul societății umane, adaptarea presupune anticiparea efectelor negative ale schimbărilor climatice și adoptarea unor măsuri adecvate pentru prevenirea sau reducerea impactului acestora. În același timp, adaptarea implică valorificarea oportunităților care pot apărea în contextul modificării condițiilor climatice, prin ajustarea practicilor economice, sociale și a proceselor de planificare teritorială.
Conform definiției oferite de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), adaptarea este procesul de ajustare a sistemelor naturale și antropice la variabilitatea climatică actuală sau la schimbările climatice viitoare, în scopul moderării daunelor potențiale sau al exploatării oportunităților benefice. Această definiție subliniază caracterul continuu și dinamic al procesului de adaptare, care trebuie integrat în toate politicile publice relevante.
În contextul actual, adaptarea la schimbările climatice a devenit un imperativ strategic. Amânarea planificării și implementării măsurilor de adaptare conduce la creșterea vulnerabilității comunităților și la amplificarea costurilor economice și sociale pe termen lung. Modul în care sunt concepute politicile de dezvoltare – la nivel național, sectorial și local – influențează direct capacitatea de adaptare a instituțiilor publice, a agenților economici și a populației.
În Republica Moldova, cadrul general pentru adaptare este coordonat de Ministerul Mediului și se bazează pe angajamentele asumate prin Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC), ratificată în anul 1995. De-a lungul timpului, au fost adoptate documente strategice care susțin integrarea adaptării în politicile publice, printre care Strategia de Adaptare la Schimbările Climatice și, mai recent, Programul Național de Adaptare la Schimbările Climatice până în anul 2030 (PNASC), aprobat în anul 2023. Acest program stabilește direcțiile prioritare pentru creșterea rezilienței în sectoare-cheie precum agricultura, apa, energia, transportul și sectorul forestier.
Integrarea adaptării în procesul de dezvoltare este un efort național susținut de parteneri internaționali și donatori, care contribuie la consolidarea capacității instituționale și la implementarea proiectelor concrete la nivel local.
La nivelul comunei Călinești, deși nu există un departament distinct dedicat exclusiv schimbărilor climatice, elemente de adaptare și atenuare sunt deja integrate în inițiativele și proiectele de dezvoltare locală. Printre intervențiile relevante se regăsesc:
· eficientizarea energetică a unor clădiri din gestiunea administrației publice locale, contribuind la creșterea confortului termic și la reducerea vulnerabilității la temperaturi extreme;
· modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare, cu impact direct asupra rezilienței comunității în perioadele de secetă sau precipitații abundente;
· promovarea sistemelor de colectare a apei pluviale și utilizarea eficientă a resurselor hidrice;
· măsuri de protecție a terenurilor agricole prin perdele forestiere și culturi rezistente la condiții climatice extreme;
· intervenții pentru prevenirea degradării solului și reducerea riscului de eroziune.
Aceste acțiuni contribuie la reducerea vulnerabilității locale în fața secetelor, inundațiilor și altor fenomene meteorologice extreme, consolidând reziliența comunității și sprijinind o dezvoltare durabilă pe termen lung.
Abordări ale adaptării la schimbările climatice
În procesul de adaptare la schimbările climatice pot fi identificate trei tipuri principale de abordări: adaptarea reactivă, adaptarea incrementală și adaptarea transformațională. Acestea diferă prin nivelul de anticipare, profunzimea intervenției și orizontul de timp vizat.
Adaptarea reactivă presupune intervenția ca răspuns la manifestarea unui eveniment climatic extrem sau la apariția unui risc evident. Aceasta se realizează, de regulă, după producerea unor fenomene precum secete severe, inundații, furtuni sau valuri de căldură. În anumite situații, o astfel de abordare poate fi pasivă sau limitată la măsuri punctuale de remediere, generând riscuri crescute pentru populație și pierderi economice repetate. Deși include pregătirea pentru situații de urgență și valorificarea experiențelor anterioare, adaptarea reactivă tratează adesea evenimentele extreme în mod izolat, fără a aborda cauzele structurale ale vulnerabilității sau interdependența efectelor climatice pe termen lung.
O astfel de abordare poate fi justificată în cazul în care evaluările de vulnerabilitate indică un nivel scăzut de expunere la riscuri climatice majore. În acest context, autoritatea locală poate accepta un anumit nivel de risc rezidual și poate interveni doar în cazul producerii unor evenimente severe. Totuși, limitarea la o adaptare strict reactivă poate reflecta un nivel redus de integrare a schimbărilor climatice în planificarea strategică.
Adaptarea incrementală se bazează pe evaluarea vulnerabilităților existente și pe integrarea treptată a măsurilor de adaptare în politicile și proiectele deja implementate. Aceasta presupune consolidarea și optimizarea mecanismelor existente, cum ar fi îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare, modernizarea sistemelor de drenaj, extinderea perdelelor forestiere sau adaptarea practicilor agricole.
Adaptarea incrementală valorifică soluții deja testate și se concentrează pe intervenții progresive, implementate în funcție de oportunitățile disponibile (programe naționale, finanțări externe, parteneriate). Această abordare este frecvent utilizată la nivel local și poate fi eficientă pentru gestionarea riscurilor pe termen scurt și mediu. Totuși, în cazul unor schimbări climatice accelerate sau de amploare, măsurile incremental pot deveni insuficiente pentru a asigura reziliența pe termen lung.
Adaptarea transformațională implică schimbări structurale și fundamentale în modul de planificare și dezvoltare al unei comunități. Conform celui de-al cincilea Raport de Evaluare al IPCC, adaptarea transformațională presupune ajustări profunde ale sistemelor socio-economice, inclusiv corectarea modelelor de dezvoltare care au contribuit la creșterea vulnerabilității și a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Această abordare integrează adaptarea cu măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și cu obiectivele dezvoltării durabile, urmărind transformarea comunității într-una rezilientă, eficientă energetic și sustenabilă pe termen lung. Exemple pot include reconfigurarea utilizării terenurilor, promovarea agriculturii reziliente la secetă, dezvoltarea infrastructurii verzi sau restructurarea sistemelor locale de gestionare a resurselor.
În practică, cele trei abordări nu sunt exclusive, ci complementare. Provocările climatice au un orizont de manifestare îndelungat și un grad ridicat de incertitudine, ceea ce face dificilă alegerea unei singure strategii. Pentru comuna Călinești, este necesară combinarea măsurilor reactive (pentru gestionarea situațiilor de urgență), a intervențiilor incrementale (pentru consolidarea infrastructurii existente) și a unor direcții transformaționale (pentru creșterea rezilienței pe termen lung).
Un astfel de mix adaptativ permite integrarea progresivă a schimbărilor climatice în planificarea locală și asigură o abordare echilibrată între necesitățile imediate și obiectivele strategice până în anul 2030/2050 și ulterior.
Viziune și strategie în domeniul adaptării la schimbările climatice – comuna Călinești
Primăria comunei Călinești își propune să dezvolte, în concordanță cu Programul Național de Adaptare la Schimbările Climatice până în anul 2030, un cadru strategic local pentru adaptarea la schimbările climatice. În prezent, componenta de adaptare este integrată în Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC), însă pe termen mediu se preconizează elaborarea unui document distinct – Planul de Acțiune pentru Adaptarea la Schimbările Climatice (PAASC), care va include acțiuni concrete, prioritizate și corelate cu riscurile identificate la nivelul comunei.
PAASC va completa eforturile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră asumate prin PAEDC, asigurând integrarea coerentă a măsurilor de atenuare (mitigare) cu cele de adaptare. În acest mod, comuna Călinești va aborda simultan reducerea cauzelor schimbărilor climatice și diminuarea impactului acestora asupra populației, infrastructurii și mediului local.
Viziunea localității în domeniul adaptării este orientată spre consolidarea rezilienței comunității și asigurarea unui viitor sustenabil pentru cetățeni, prin:
· reducerea vulnerabilității infrastructurii și a populației la fenomene climatice extreme (secetă, precipitații torențiale, valuri de căldură, episoade de îngheț sever);
· protejarea resurselor de apă și prevenirea degradării solului;
· extinderea suprafețelor împădurite și dezvoltarea infrastructurii verzi;
· integrarea criteriilor climatice în planificarea teritorială, urbanistică și investițională;
· consolidarea capacității instituționale de gestionare a situațiilor de risc și de urgență.
Procesul de adaptare va fi corelat cu Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR) al comunei, care identifică riscurile naturale, tehnologice, biologice și sociale la nivel local. Componenta de adaptare din cadrul PAEDC analizează factorii de risc specifici comunei Călinești, inclusiv condițiile climatice locale, caracteristicile terenului, rețeaua hidrografică, structura demografică și infrastructura construită.
Este important de subliniat faptul că măsurile de reducere a consumului de energie și a emisiilor de CO₂ (mitigare) sunt complementare măsurilor de adaptare. De exemplu, eficientizarea energetică a clădirilor publice nu doar reduce consumul și emisiile, ci contribuie și la creșterea confortului termic în perioadele de temperaturi extreme. Modernizarea sistemului de alimentare cu apă reduce pierderile, dar în același timp crește reziliența în perioadele de secetă. Împădurirea și dezvoltarea perdelelor forestiere contribuie atât la captarea carbonului, cât și la protecția solului și reglarea microclimatului local.
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[bookmark: _Toc223706984]Figura 36. Diagrama acțiunilor de mitigare și adaptare la schimbările climatice
10.2 [bookmark: _Toc223707085]Analiza de riscurilor și vulnerabilităților la nivel local  
Analiza de Risc Climatic Local (ARC) reprezintă un proces sistematic de identificare, evaluare și prioritizare a principalelor fenomene și procese naturale care pot afecta negativ teritoriul comunei Călinești, cu impact asupra populației, infrastructurii și activităților economice. ARC este realizată în conformitate cu metodologia Convenției Primarilor privind Clima și Energia 2030 și urmărește evaluarea vulnerabilităților locale în sectoarele-cheie relevante pentru comunitate.
Evaluarea are la bază informații colectate la nivel local prin consultări cu autoritatea publică locală, instituțiile publice și alți actori relevanți, precum și date climatologice disponibile la nivel național, elaborate de Agenția de Mediu și alte instituții de profil. Aceste informații au fost corelate cu specificul teritorial al comunei Călinești, caracterizată prin profil predominant rural, activități agricole extinse și dependență semnificativă de resursele naturale.
Principalele domenii analizate în cadrul ARC sunt:
· Clima, cu accent pe tendințele de creștere a temperaturilor medii anuale, frecvența și intensitatea secetelor, episoadele de precipitații torențiale și alte fenomene meteorologice extreme;
· Mediul și biodiversitatea, incluzând riscurile de degradare a solului, eroziune, diminuarea suprafețelor împădurite și impactul asupra ecosistemelor locale;
· Apa și deșeurile, analizând disponibilitatea resurselor de apă, vulnerabilitatea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare și riscurile asociate gestionării deșeurilor în condiții climatice extreme;
· Calitatea aerului, în special în contextul utilizării combustibililor solizi în sectorul rezidențial și al emisiilor provenite din transport și activități agricole;
· Domeniul socio-economic, care reflectă gradul de vulnerabilitate al populației, infrastructura critică și capacitatea instituțională de răspuns la situații de urgență.
La nivelul comunei Călinești, analiza situațiilor de risc a fost realizată prin consultarea reprezentanților administrației publice locale și a instituțiilor responsabile de gestionarea situațiilor de urgență, precum și prin evaluarea informațiilor disponibile privind evenimentele climatice din ultimii ani. Procesul a avut ca scop identificarea riscurilor relevante și estimarea nivelului de expunere și vulnerabilitate al comunității.
Consolidarea capacității de adaptare se bazează pe un ciclu continuu care include:
· identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la nivel local;
· elaborarea și integrarea măsurilor de adaptare în documentele strategice locale;
· implementarea și monitorizarea acțiunilor stabilite, cu ajustarea periodică a acestora în funcție de evoluțiile climatice și socio-economice.
Deși în comuna Călinești nu au fost înregistrate în ultimii ani dezastre climatice de amploare cu efecte structurale majore, tendințele climatice indică o creștere a vulnerabilității locale. Cel mai semnificativ risc identificat este seceta, cu impact direct asupra producției agricole, resurselor de apă și stabilității economice a gospodăriilor rurale.
Alte riscuri relevante pentru comuna Călinești includ:
· precipitații intense și scurgeri rapide de pe versanți, care pot afecta drumurile locale, terenurile agricole și infrastructura de drenaj;
· eroziunea solului și degradarea terenurilor în zonele cu pantă;
· reducerea disponibilității apei în perioadele de secetă prelungită, cu impact asupra alimentării cu apă și irigațiilor;
· valuri de căldură, cu efecte asupra sănătății populației, în special a persoanelor vârstnice și a grupurilor vulnerabile.
În cazul producerii unor evenimente climatice extreme, autoritatea publică locală va activa mecanismele prevăzute în Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR) al comunei și va adopta măsuri de intervenție și limitare a impactului, în cooperare cu structurile raionale și naționale competente.
Riscurile identificate, nivelul de probabilitate și impactul estimat sunt prezentate în tabelul următor și constituie baza pentru prioritizarea măsurilor de adaptare incluse în PAEDC al comunei Călinești.
[bookmark: _Toc223707117]Tabelul 29. Riscuri climatice relevante pentru comuna Călinești
	[bookmark: _Hlk162810325]Riscuri climatice
	Riscul actual de apariție a pericolului 
	Pericole viitoare 

	
	Probabilitatea de pericol
	Impactul pericolului
	Schimbare așteptată
în intensitatea pericolului
	Schimbarea așteptată
a frecvenței pericolelor
	Perioada de timp

	Căldură extremă
	Moderat
	Moderat
	Creștere
	Creștere
	Durata scurtă

	Frig extrem
	Scăzut
	Scăzut
	Scăzut
	Scăzut
	Durata medie

	Precipitații extreme
	Moderat
	Moderat
	Creștere
	Creștere
	Durata scurtă

	Inundații 
	Ridicat
	Moderat
	Creștere
	Creștere
	Durata scurtă

	Secete
	Ridicat
	Ridicat
	Creștere
	Creștere
	Durata scurtă

	Furtuni
	Scăzut
	Scăzut
	Scăzut
	Scăzut
	Durata medie

	Alunecări de teren
	Moderat
	Moderat
	Moderat
	Moderat
	Durata medie

	Incendii de vegetație
	Scăzut
	Scăzut
	Scăzut
	Scăzut
	Durata scurtă

	Modificări ale calității apei și solului
	Moderat
	Moderat
	Creștere
	Creștere
	Durata medie


Printre vulnerabilitățile majore identificate la nivel național, care se regăsesc și la nivelul comunei Călinești, se evidențiază în mod special seceta acută și deficitul de apă, fenomene care devin tot mai frecvente și mai intense. În ultimii ani, perioadele caracterizate prin precipitații reduse și temperaturi ridicate au determinat scăderea nivelului apelor subterane, diminuarea debitului izvoarelor și reducerea nivelului apei în unele fântâni din gospodăriile individuale, ceea ce indică manifestarea unor tendințe de secetă hidrologică.
La nivel național, aproximativ 44% din populație nu are acces la apă potabilă sigură, iar o parte semnificativă a infrastructurii de alimentare cu apă necesită modernizare. În comuna Călinești, deși există un sistem de aprovizionare cu apă în curs de dezvoltare și extindere, vulnerabilitatea resurselor de apă rămâne un aspect important în contextul schimbărilor climatice, în special în perioadele de secetă prelungită, când cererea de apă crește, iar disponibilitatea resurselor scade.


Principalele riscuri identificate pentru sectorul resurselor de apă la nivelul comunei Călinești includ:
· seceta și deficitul de apă, cu impact direct asupra gospodăriilor și activităților agricole;
· creșterea cererii de apă pentru irigare în perioadele cu precipitații reduse;
· reducerea disponibilității apei din surse subterane;
· degradarea calității apei în contextul temperaturilor ridicate și al poluării difuze provenite din activitățile agricole;
· intensificarea precipitațiilor torențiale, care pot provoca scurgeri rapide de suprafață, colmatarea sistemelor de drenaj și poluarea surselor de apă.
În contextul actual și al proiecțiilor climatice viitoare, pentru comuna Călinești se impun măsuri orientate spre utilizarea eficientă și protejarea resurselor de apă, printre care:
· modernizarea și reabilitarea rețelelor de distribuție pentru reducerea pierderilor;
· promovarea colectării și utilizării apei pluviale la nivel gospodăresc și instituțional;
· încurajarea utilizării tehnologiilor cu consum redus de apă în agricultură și în gospodării;
· implementarea măsurilor de protecție a surselor de apă împotriva poluării;
· informarea și educarea populației privind economisirea și reutilizarea apei;
· evaluarea necesarului de apă pentru principalele categorii de consum (potabil, menajer, agricol), în contextul schimbărilor climatice.
Conform metodologiei Convenției Primarilor privind Clima și Energia 2030, analiza riscurilor la nivel local include atât vulnerabilități fizice și de mediu, cât și vulnerabilități socio-economice. În comuna Călinești, efectele schimbărilor climatice pot influența direct:
· sectorul agricol, prin reducerea producției în anii secetoși;
· infrastructura rutieră locală, în cazul precipitațiilor torențiale și al ciclurilor repetate de îngheț-dezgheț;
· gospodăriile vulnerabile, în special cele dependente de surse proprii de apă (fântâni);
· sănătatea populației, în contextul valurilor de căldură și al stresului termic.
În cazul producerii unor evenimente climatice extreme, pagubele pot afecta un procent semnificativ al populației, în special gospodăriile cu venituri reduse, persoanele vârstnice și familiile dependente de agricultură pentru asigurarea veniturilor.
Analiza riscurilor climatice pentru comuna Călinești se bazează pe date meteorologice furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat și pe evaluările realizate în cadrul Programului Național de Adaptare la Schimbările Climatice (PNASC).
Pe baza agregării acestor date și a modelărilor climatice disponibile, se constată o tendință de creștere a temperaturilor medii anuale, o variabilitate mai accentuată a precipitațiilor și o frecvență mai mare a fenomenelor extreme. Aceste evoluții confirmă necesitatea integrării sistematice a măsurilor de adaptare în planificarea strategică locală.
Pentru comuna Călinești, consolidarea rezilienței în sectorul apei reprezintă o prioritate strategică, fiind strâns legată de siguranța populației, stabilitatea producției agricole și sustenabilitatea pe termen lung a dezvoltării locale.
Acțiuni de adaptare prioritare pentru comuna Călinești
Măsurile propuse în cadrul PAEDC al comunei Călinești contribuie direct la creșterea rezilienței locale în fața schimbărilor climatice și sunt corelate cu prevederile Programului Național de Adaptare la Schimbările Climatice până în anul 2030 (PNASC). Aceste intervenții vizează atât sectorul energetic, cât și resursele naturale, infrastructura publică și serviciile esențiale, având rolul de a reduce vulnerabilitatea comunității la fenomene climatice extreme precum seceta, precipitațiile torențiale, valurile de căldură sau perioadele de temperaturi scăzute.
În sectorul energetic, măsurile prevăzute pentru comuna Călinești susțin dezvoltarea capacităților locale de producere a energiei din surse regenerabile, în special prin instalarea sistemelor fotovoltaice pe clădirile publice și în sectorul rezidențial. De asemenea, sunt promovate investiții în eficiența energetică a clădirilor publice (instituții educaționale, culturale, administrative și alte edificii aflate în gestiunea autorității locale), prin reabilitarea termică a anvelopei, modernizarea sistemelor de iluminat și optimizarea sistemelor de încălzire. Aceste intervenții reduc consumul de energie, diminuează presiunea asupra bugetului local și sporesc capacitatea infrastructurii de a face față variațiilor climatice extreme, în special valurilor de căldură și perioadelor reci.
Totodată, promovarea utilizării eficiente a energiei în sectorul rezidențial – prin termoizolarea locuințelor, instalarea sistemelor fotovoltaice și încurajarea utilizării tehnologiilor de încălzire cu randament ridicat – contribuie la reducerea vulnerabilității gospodăriilor în fața creșterii prețurilor la energie și a fluctuațiilor climatice. Creșterea confortului termic interior reprezintă, în același timp, o măsură de protecție împotriva efectelor valurilor de căldură.
În domeniul resurselor forestiere și al infrastructurii verzi, autoritatea publică locală din comuna Călinești are un rol important în promovarea utilizării raționale a resurselor naturale și în extinderea suprafețelor împădurite. Măsurile prioritare includ crearea perdelelor forestiere de protecție, reabilitarea terenurilor degradate și promovarea culturilor rezistente la condiții meteorologice extreme. Aceste intervenții contribuie la reducerea eroziunii solului, protejarea biodiversității, diminuarea impactului secetei asupra agriculturii locale și stabilizarea microclimatului local.
În sectorul resurselor de apă, adaptarea presupune modernizarea și eficientizarea sistemului local de alimentare cu apă și canalizare, reducerea pierderilor din rețele, promovarea colectării apei pluviale și utilizarea rațională a resurselor hidrice în gospodării și agricultură. Având în vedere vulnerabilitatea crescută la secetă în regiune, aceste măsuri sunt esențiale pentru asigurarea securității hidrice pe termen mediu și lung. Totodată, gestionarea adecvată a apelor pluviale, întreținerea rigolelor și prevenirea colmatării sistemelor de drenaj contribuie la reducerea riscului de inundații locale în perioadele cu precipitații intense.
În sectorul transportului și mobilității, integrarea principiilor dezvoltării durabile în planificarea infrastructurii locale – inclusiv modernizarea drumurilor, promovarea transportului cu emisii reduse și utilizarea vehiculelor electrice sau hibride în cadrul serviciilor publice – contribuie indirect la adaptare prin reducerea vulnerabilității infrastructurii la fenomene climatice extreme și prin diminuarea presiunii asupra mediului.


10.3 [bookmark: _Toc223707086]Alte riscuri de climă 
Pe lângă riscurile climatice majore analizate anterior (secetă, inundații, precipitații extreme, valuri de căldură), comuna Călinești poate fi afectată și de o serie de riscuri climatice secundare sau emergente, care, deși pot avea o probabilitate mai redusă de apariție, pot genera efecte cumulative semnificative asupra comunității.
Aceste riscuri includ fenomene precum furtuni locale intense, înghețuri târzii sau timpurii, incendii de vegetație, episoade de poluare asociate cu temperaturi ridicate sau modificări ale calității apei și solului. În contextul schimbărilor climatice, frecvența și intensitatea unor astfel de evenimente pot crește, iar impactul lor poate deveni mai accentuat asupra infrastructurii, agriculturii, sănătății populației și mediului natural.
Tabelul de mai jos prezintă o sinteză a acestor riscuri suplimentare, evaluând nivelul actual de vulnerabilitate și posibilele evoluții în viitor, în baza analizelor efectuate la nivel local.
[bookmark: _Toc223707118]Tabelul 30. Riscuri de vulnerabilitate pe sectoare pentru comuna Călinești
	[bookmark: _Hlk162810297]Riscuri climatice
	Sector vulnerabil relevant
	Nivelul de vulnerabilitate actual

	Căldură extremă
	Clădiri
	Moderat

	 
	Energia
	Moderat

	 
	Apa
	Ridicat

	 
	Agricultura și Pădurile
	Ridicat

	 
	Mediu și biodiversitatea
	Moderat

	
	Sănătatea
	Ridicat

	
	Protecție civilă și urgență
	Moderat

	Frig extrem
	Clădiri
	Jos

	 
	Energia
	Jos

	 
	Agricultura și Pădurile
	Jos

	Precipitații extreme
	Clădiri
	Moderat

	
	Transport
	Moderat

	
	Energia
	Moderat

	
	Agricultura și Pădurile
	Moderat

	
	Mediu și biodiversitatea
	Moderat

	
	Protecție civilă și urgență
	Moderat

	
	Sănătatea
	Moderat

	Inundații
	Clădiri
	Ridicat

	
	Transport
	Moderat

	
	Protecție civilă și urgență
	Moderat

	
	Sănătatea
	Moderat

	
	Planificarea utilizării terenurilor
	Moderat

	Secete
	Apa
	Ridicat

	 
	Agricultura și Pădurile
	Ridicat

	 
	Mediu și biodiversitatea
	Moderat

	Furtuni
	Clădiri
	Jos

	
	Energia
	Jos

	
	Agricultura și Pădurile
	Jos

	
	Protecție civilă și urgență
	Jos

	Alunecări de teren
	Clădiri
	Moderat

	 
	Planificarea utilizării terenurilor
	Moderat

	 
	Agricultura și Pădurile
	Moderat

	Incendii de vegetație
	Agricultura și Pădurile
	Ridicat

	 
	Mediu și biodiversitatea
	Jos

	
	Protecție civilă și urgență
	Jos

	Schimbările chimice
	Apa
	Moderat

	
	Deșeuri
	Moderat

	
	Agricultura și Pădurile
	Moderat

	
	Mediu și biodiversitatea
	Moderat

	
	Sănătatea
	Moderat



10.4 [bookmark: _Toc223707087]Evaluarea riscurilor asociate și a vulnerabilităților
Vulnerabilitatea energetică 
Criza energetică declanșată începând cu anul 2021, amplificată de contextul geopolitic regional și de reducerea livrărilor de gaze naturale, a afectat direct și populația comunei Călinești. Creșterea accentuată a tarifelor la gaze naturale și energie electrică a generat presiuni semnificative asupra bugetelor gospodăriilor, în special în sezonul rece, când cheltuielile pentru încălzire reprezintă o pondere importantă din venitul lunar al familiilor.
În comuna Călinești, vulnerabilitatea energetică este determinată de mai mulți factori structurali. O parte semnificativă a gospodăriilor utilizează gaz natural pentru încălzire, însă există și locuințe care se bazează pe biomasă (lemne, cărbune) sau soluții mixte. Fondul locativ este constituit preponderent din case individuale construite în perioade diferite, multe dintre ele înainte de introducerea standardelor moderne de eficiență energetică. Nivelul de termoizolare este neuniform, iar sistemele de încălzire utilizate sunt adesea învechite sau cu randament redus. În aceste condiții, consumul specific de energie rămâne ridicat, iar creșterea prețurilor afectează în mod disproporționat gospodăriile cu venituri mici, familiile numeroase, persoanele vârstnice și gospodăriile monoparentale.
Vulnerabilitatea energetică la nivel local are atât o dimensiune economică, cât și una socială. Majorarea costurilor la energie poate determina reducerea consumului sub nivelul necesar pentru asigurarea confortului termic minim, cu impact direct asupra sănătății populației, în special a copiilor și a persoanelor în etate. De asemenea, presiunea financiară limitează capacitatea gospodăriilor de a investi în măsuri de eficiență energetică sau în tehnologii moderne, perpetuând astfel un cerc al consumului ridicat și al costurilor crescute.
La nivel național, Guvernul Republicii Moldova a dezvoltat și ajustat mecanismele de sprijin prin intermediul Sistemului Informațional „Vulnerabilitatea energetică” (SIVE), introducând categorii diferențiate de vulnerabilitate și mecanisme de compensare a facturilor în sezonul rece. 
Gospodăriile din comuna Călinești beneficiază de aceste măsuri în funcție de nivelul de venit și de categoria de vulnerabilitate stabilită. Totodată, prin intermediul programului „Eco-Voucher” sunt oferite subvenții pentru înlocuirea echipamentelor electrocasnice ineficiente, schimbarea ferestrelor sau realizarea lucrărilor de termoizolare, contribuind la reducerea consumului de energie pe termen mediu și lung.
În contextul PAEDC, reducerea vulnerabilității energetice în comuna Călinești este strâns legată de promovarea eficienței energetice în sectorul rezidențial, de stimularea utilizării surselor regenerabile de energie (instalarea sistemelor fotovoltaice la nivel de gospodărie) și de îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor publice. Clădirile publice reabilitate energetic pot avea un rol demonstrativ important, încurajând populația să adopte soluții similare și consolidând astfel reziliența energetică a întregii comunități.
Atenuarea sărăciei energetice
Angajamentul semnatarilor europeni ai Pactului Primarilor definește o viziune clară pentru anul 2050: comunități decarbonizate, reziliente și cu acces la energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile. În acest context, combaterea sărăciei energetice este recunoscută drept o componentă esențială a unei tranziții energetice juste.
Sărăcia energetică apare ca rezultat al interacțiunii dintre venituri reduse, cheltuieli ridicate pentru energie și performanță energetică scăzută a clădirilor. Gospodăriile care locuiesc în clădiri slab izolate sunt mai expuse la temperaturi extreme, fie că este vorba despre valuri de căldură sau episoade de frig intens. Astfel, problema nu este doar una economică, ci și una de sănătate publică și echitate socială.
În comuna Călinești, fenomenul vulnerabilității energetice s-a accentuat în ultimii ani, în special pe fondul creșterii tarifelor la gaze naturale și energie electrică. Structura fondului locativ, caracterizat printr-o pondere importantă de case individuale construite în perioade anterioare, cu nivel variabil de eficiență energetică, contribuie la un consum specific ridicat și la expunerea gospodăriilor la riscuri financiare sporite în sezonul rece.
Conform datelor locale privind vulnerabilitatea energetică a gospodăriilor din comuna Călinești, situația se prezintă astfel:
· 10 gospodării se încadrează în categoria de vulnerabilitate extremă;
· 649 gospodării se încadrează în categoria de vulnerabilitate foarte ridicată;
· 236 gospodării se încadrează în categoria de vulnerabilitate ridicată;
· 160 gospodării se încadrează în categoria de vulnerabilitate medie;
· restul gospodăriilor sunt încadrate în categoria non-vulnerabile din punct de vedere energetic sau nu au solicitat sprijin din partea statului.
În total, 1 055 gospodării din comuna Călinești au beneficiat de compensații pentru sezonul rece, valoarea totală a sprijinului acordat fiind de 738 750 MDL, ceea ce reflectă dimensiunea fenomenului și necesitatea unor intervenții structurale pe termen lung.
Aceste date evidențiază faptul că un număr semnificativ de gospodării din localitate se confruntă cu dificultăți în acoperirea costurilor pentru energie, în special pentru încălzire. Autoritatea publică locală acordă sprijin suplimentar persoanelor social-vulnerabile, inclusiv prin facilitarea accesului la combustibil solid în sezonul rece, contribuind astfel la reducerea riscului de excluziune energetică.
Impactul creșterii prețurilor la energie este reflectat și în ponderea cheltuielilor pentru resurse energetice (cărbune, energie electrică, lemne, gaze naturale) în bugetul gospodăriilor. Dacă în anul 2020 aceste cheltuieli reprezentau aproximativ 35% din bugetul disponibil al gospodăriilor vulnerabile, în anul 2022 ponderea a crescut la circa 58%, ceea ce indică o presiune majoră asupra veniturilor familiale și un risc crescut de sărăcie energetică.
În contextul PAEDC, abordarea sărăciei energetice în comuna Călinești presupune nu doar acordarea de compensații pe termen scurt, ci și implementarea unor măsuri structurale pe termen mediu și lung, precum:
· promovarea termoizolării locuințelor;
· înlocuirea echipamentelor ineficiente;
· instalarea sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile la nivel de gospodărie;
· informarea și consilierea populației privind consumul eficient de energie.
Planul de reducere a vulnerabilității energetice până în anul 2030/2050
În contextul creșterii prețurilor la energie și al expunerii sporite a gospodăriilor la riscuri economice, comuna Călinești își propune un plan clar de reducere a vulnerabilității energetice până în anul 2030/2050, orientat atât spre diminuarea dependenței de sursele externe, cât și spre consolidarea autonomiei energetice locale.
Obiectivele strategice asumate sunt următoarele:
1. Producerea locală a circa 50% din energia electrică consumată de populație, prin dezvoltarea sistemelor fotovoltaice instalate la nivel de gospodărie și la scară comunitară. Această direcție vizează reducerea facturilor, creșterea securității energetice și stimularea investițiilor locale în surse regenerabile;
2. Asigurarea a aproximativ 70% din consumul de energie electrică și termică al administrației publice locale și al instituțiilor subordonate din surse regenerabile, în special biomasă și panouri fotovoltaice. Implementarea se va realiza inclusiv prin atragerea de investiții, granturi și parteneriate public-private;
3. Reducerea sărăciei energetice la sub 10% din populație, prin măsuri integrate care combină sprijinul social cu investiții în eficiență energetică, modernizarea fondului locativ și promovarea energiei regenerabile;
4. Consolidarea rezilienței energetice a instituțiilor publice, astfel încât acestea să dispună de surse autonome capabile să asigure necesarul de energie pentru cel puțin 60 de zile în situații de criză, iar din surse regenerabile să fie acoperită practic întreaga factură energetică anuală.
Context național și regional
În ultimii ani, Republica Moldova s-a numărat printre statele europene cele mai afectate de criza energetică, în special pe fondul instabilității regionale și al dependenței istorice de importurile de resurse energetice. Creșterea accentuată a tarifelor la gaze naturale și energie electrică a amplificat presiunea asupra gospodăriilor, iar estimările arată că aproximativ 60% din populație se confruntă cu diverse forme de sărăcie energetică. În multe cazuri, gospodăriile alocă între 20% și 30% din bugetul lunar pentru plata facturilor la energie, ceea ce limitează capacitatea de a acoperi alte cheltuieli esențiale.
La nivel regional, Secretariatul Comunității Energetice a analizat situația sărăciei energetice în statele membre, inclusiv Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Evaluările evidențiază faptul că definirea consumatorilor vulnerabili este realizată în principal pe baza criteriilor de venit și statut social sau medical, în timp ce alte dimensiuni relevante – precum performanța energetică a locuințelor, diferențele de gen sau nevoile energetice specifice ale gospodăriilor – sunt insuficient integrate în politicile publice.
Totodată, analiza regională indică faptul că măsurile aplicate în majoritatea țărilor sunt orientate predominant spre compensarea veniturilor prin subvenții și compensații la facturi, fără a aborda cauzele structurale ale sărăciei energetice. Printre aceste cauze se regăsesc performanța energetică scăzută a clădirilor, accesul limitat la tehnologii moderne, dependența de combustibili tradiționali și nivelul redus de investiții în producerea locală de energie.
În acest context, abordarea propusă pentru comuna Călinești se aliniază tendințelor europene de tranziție energetică și depășește modelul exclusiv compensator. Strategia locală urmărește o transformare structurală bazată pe dezvoltarea producției locale de energie din surse regenerabile, modernizarea fondului locativ, diversificarea surselor energetice, creșterea autonomiei instituțiilor publice și integrarea dimensiunii sociale în planificarea energetică. Astfel, reducerea vulnerabilității energetice nu este tratată doar ca o problemă de sprijin financiar temporar, ci ca un proces de consolidare pe termen lung a rezilienței economice și sociale a comunității din comuna Călinești.



















11. [bookmark: _Toc223707088]CONCLUZII ȘI FINALITĂȚI
Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al comunei Călinești reprezintă un document strategic integrat, care corelează analiza consumurilor energetice și a emisiilor de gaze cu efect de seră cu un set coerent de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice. Documentul pornește de la o evaluare a situației energetice și climatice la nivel local și propune intervenții etapizate, adaptate specificului rural al comunei, structurii economice predominant agricole și realităților socio-economice ale comunității.
Elaborarea PAEDC la nivelul comunei Călinești permite o abordare integrată a dezvoltării teritoriale și a planificării energetice locale. În acest context, planificarea energetică și climatică facilitează:
· corelarea investițiilor publice în infrastructura energetică și edilitară;
· valorificarea eficientă a resurselor locale, precum potențialul solar, biomasa și terenurile agricole;
· dezvoltarea proiectelor locale cu impact asupra eficienței energetice și reducerii emisiilor;
· creșterea capacității administrației publice locale de a atrage finanțări externe;
· consolidarea rezilienței economice și climatice a comunității.
Analiza inventarului de emisii a evidențiat faptul că principalele domenii de intervenție sunt sectorul clădirilor (rezidențiale, terțiare și municipale), transportul, iluminatul public și activitățile economice locale. În același timp, vulnerabilitatea la secetă, presiunea asupra resurselor de apă și riscurile asociate fenomenelor climatice extreme impun integrarea unor măsuri de adaptare în planificarea și dezvoltarea locală.
Prin măsurile propuse în cadrul PAEDC, comuna Călinești urmărește:
· creșterea eficienței energetice a fondului construit;
· dezvoltarea producției locale de energie din surse regenerabile;
· reducerea vulnerabilității energetice și a riscului de sărăcie energetică;
· modernizarea infrastructurii publice esențiale;
· consolidarea capacității de adaptare la schimbările climatice.
PAEDC nu vizează doar reducerea emisiilor de CO₂, ci promovează o transformare graduală a modului în care comunitatea produce, consumă și gestionează energia și resursele naturale. Documentul integrează dimensiunea socială, prin măsuri orientate către gospodăriile vulnerabile și grupurile expuse riscului, cu dimensiunea economică și de mediu, contribuind astfel la o tranziție energetică echitabilă și durabilă.
Un element important al planului îl constituie mecanismul de monitorizare și actualizare periodică, care asigură caracterul dinamic al documentului și adaptarea acestuia la evoluțiile economice, legislative și climatice. În acest mod, PAEDC devine un instrument operațional pentru administrația publică locală și pentru comunitate.
În ansamblu, PAEDC al comunei Călinești oferă un cadru coerent pentru dezvoltarea durabilă a localității până în anul 2030/2050, contribuind la consolidarea securității energetice, reducerea vulnerabilităților climatice și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei.
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CLĂDIRI, ECHIPAMENTE/INSTALAȚII ȘI INDUSTRII  

Clădiri municipale, echipamente/instalații 111,7 286,8 245,6 644,1

Clădiri municipale, echipamente/instalații 72,2 286,8 245,6 604,6

Iluminat public 39,4 39,4

55,9 394,9 228,0 678,7

Clădiri instituționale

34,1 394,9 228,0 656,9

Alte 21,8 21,8

Clădiri rezidenţiale 1 646,4 353,5 1607,5 23 566,8 27 174,2

Industrii Non-ETS 196,1 196,1

Alte clădiri, echipamente/instalații și industrii 15,7 15,7

Subtotal  2 025,7 353,5 2 289,1 24 040,4 28 708,7

TRANSPORT

Parc auto municipal 61,5 12,5 73,9

Transport rutier 35,0 12,5 47,4

Alte 26,5 26,5

Transport privat şi comercial 633,4 4 097,9 1 882,1 6 613,4

Transport rutier 633,4 4 097,9 1 882,1 6 613,4

Subtotal  633,4 4 159,4 1 894,6 6 687,4

TOTAL 2 025,7 986,9 4 159,4 1 894,6 2 289,1 24 040,4 35 396,1

Clădiri terţiare (ne-municipale) echipamente/instalatii

CATEGORIA

CONSUMUL DE ENERGIE, [MWh]

Energie 

electrică

Combustibili fosili

Total
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52,8 102,1 1,7 156,6

Clădiri municipale, echipamente/instalații 34,2 102,1 1,7 138,0

Iluminat public 18,7 18,7

26,4 140,6 1,6 168,6

Clădiri instituționale

16,1 140,6 1,6 158,3

Alte 10,3 10,3

778,7 80,2 572,3 165,0 1 596,2

Industrii Non-ETS 92,8 92,8

Alte clădiri, echipamente/instalații și industrii 7,4 7,4

950,7 80,2 814,9 168,3 2 021,6

16,5 3,1 19,6

Transport rutier 9,4 3,1 12,5

Alte 7,1 7,1

143,8 1 098,2 470,5 1 712,6

Transport rutier 143,8 1 098,2 470,5 1 410,5

143,8 1 114,7 473,6 1 732,1

Managementul deșeurilor solide 314,5

Tratarea și evacuarea apelor uzate 6,4

Subtotal  320,9

TOTAL 950,7 224,0 1 114,7 473,6 814,9 168,3 4 074,7

Clădiri rezidenţiale

Clădiri municipale, echipamente/instalații
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Total
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